{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":35,"sheets":["说明","100章","800章","暂估价","汇总表","安全生产费","1收费站综合楼","1收费站综合楼安装","2车库","2车库安装","3锅炉房","3锅炉房安装","4变电所","4变电所安装","5门卫","5门卫安装","6收费大棚","6收费大棚安装","7菜窖","7菜窖安装","8储煤仓","9围墙","10场区暖沟","11场区硬化及路缘石","12-1污水处理设备","12场区配套井","13场区土石方工程","14室外采暖","15场区电气","16场区通讯","17场区照明","18场区给排水","19照明设施（收费广场照明）","20供配电设施","21高压外线"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":24},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"说明","index":0,"n_rows":48,"n_cols":6,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,3,5],[4,0,4,5],[5,0,5,5],[6,0,6,5],[7,0,7,5],[8,0,8,5],[9,0,9,5],[10,0,10,5],[11,0,11,5],[12,0,12,5],[13,0,13,5],[14,0,14,5],[15,0,15,5],[16,0,16,5],[17,0,17,5],[18,0,18,5],[19,0,19,5],[20,0,20,5],[28,0,28,5],[29,0,29,5],[30,0,30,5],[31,0,31,5],[32,0,32,5],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[35,0,35,5],[36,0,36,5],[37,0,37,5],[38,0,38,5],[39,0,39,5],[40,0,40,5],[41,0,41,5],[42,0,42,5],[43,0,43,5],[44,0,44,5],[45,0,45,5],[46,0,46,5],[47,0,47,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["第五章  工程量清单"]
["    1.工程量清单说明"]
["      1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。"]
["      1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。"]
["      1.3承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。"]
["      1.4工程量清单中的报价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、调试、缺陷修复、管理费、利润、保险、措施费，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。规费和税金在工程量清单800章按项单独计列。"]
["      1.5工程量清单细目中的每一个细目都需填入单价；有些细目数量虽未标出而要求填入总额价者，投标人亦按要求将总额价填入。对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中。"]
["      1.6在标价的工程量清单中提供的每个项目的价格应包括该项目的完整工程，以人民币支付。"]
["      1.7 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。"]
["      1.8 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。"]
["      1.9 在工程量清单中标明的暂列金额，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款15.6款的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。"]
["      1.10土石方工程、基坑开挖、取、弃土场位置，投标人应根据现场考察了解的地质情况自行确定土质类别、运距等，其费用含在相应的报价中。"]
["      1.11本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。"]
["      1.12暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 按100章至800章合计金额（不含暂估价）的10%计列。 "]
["      1.13 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。"]
["    2.投标报价部分说明"]
["      2.1 图纸中所涉及的内容（除另有说明外）视为均已包括在相关细目的单价或总额价中；"]
["      2.2 本项目房建工程中所有内装修材料均要求采用中、高档，投标人投标报价时应充分考虑中、高档装修材料的价格，并按以下业主提供材料价格进行计算报价。在工程实施过程中，内装修材料由项目法人单位、监理单位、承包人三方联合采购，共同选定品牌及型号，装饰材料价格以下表提供价格并综合考虑其它费用后进行报价。"]
["      2.3收费站综合楼中电源室、监控通讯室中的防静电地板、防静电地板支架不计入本次招标范围。"]
["      2.4报价中请充分考虑需二次设计的相关费用。"]
["部分产品材料价格表："]
["序号","材料名称","价格","序号","材料名称","价格"]
[1,"墙砖300×450","60元/m2",7,"实木门0821（含门套、门锁、小五金、刷油等；颜色业主定）","1200元/樘"]
[2,"地砖800×800","100元/m2",8,"实木门1021（（含门套、门锁、小五金、刷油等；颜色业主定）","1400元/樘"]
[3,"地砖300×300","60元/m2",9,"实木门1221（含门套、门锁、小五金、刷油等；颜色业主定）","1500元/樘"]
[4,"断桥铝合金单框三玻窗 ","590元/m2",10,"实木门1521（含门套、门锁、小五金、刷油等；颜色业主定）","1600元/樘"]
[5,"断桥铝合金单框单玻窗","320元/m2",11,"实木门0921（含门套、门锁、小五金、刷油等；颜色业主定）","1300元/樘"]
[6,"断桥铝合金单框双玻窗","468元/m2",12,"实木门1527（含门套、门锁、小五金、刷油等；颜色业主定）","1800元/樘"]
["注：① 表中所列价格除特别注明外均为材料费（含运费），不含施工费用；"]
["        ② 上述所列产品均为优质品"]
["        ③投标报价中与以上所列的内容有关的产品必须按以上指定材料价格报价。"]
["    3.计日工说明（无）"]
["    4.其它说明"]
["      4.1工程量清单锅炉房工程中，土建、日常照明、采暖、给排水等工程包含在本标段内。设备及安装、设备基础全部包括在本标段内。"]
["      4.2 变电所工程中，土建（包括电缆沟、留洞等工程）、日常照明、采暖、给排水、防雷接地工程、包含在本标段内。"]
["      4.3供电设施工程量清单中的设备，施工单位在报价中请综合考虑与相应设备配套的基础。"]
["      4.4本项目开工前的消防申请及交工后的消防、环保验收等工作均由承包人组织完成，投标人在报价时考虑相关费用。"]
["      4.5凡招标文件（含图纸、补遗书等）所规定工程内容在工程交工移交使用单位时必须办理所有设备、设施的使用或运行等相关手续，其费用视为已含在相关报价中。"]
["      4.6深水机井工程由投标人自行考虑水泵、电缆、办理长期饮用水手续等费用，其费用视为已含在相关报价中。"]
["      4.7高压外线需二次设计（需投标单位与当地相关部门协调）请投标单位充分考虑。"]
["      4.8 投标人应充分考虑到本项目房建工程的特殊性，本项目房建工程处于野外，无现场可接入的水、电及其它设施，投标人在现场考察时应自行调查可接入的水、电及其它设施的接入点，并将该部分费用含在相关报价中。"]
["      4.9为了有利于工程实施，本着“奖优罚劣”的原则，业主将从承包人的每期计量款提取0.6%作为奖励基金。项目奖励基金的使用按项目实施过程中业主转发或下发的有关文件和考核办法执行。"]
["      4.10建筑工程一切险的投保金额为工程量清单100章至800章的合计金额(除建筑工程一切险和第三者责任险除外)，保险费率为3.0‰；第三者责任险的投保金额为最低投保金额100万元，事故次数不限（不计免赔额），保险费率为4.0‰。上述两项保险承包人应以发包人和承包人的共同名义投保。保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。"]
["      4.11为确保将安全施工措施落到实处，招标人按《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部2007年第1号令）要求设置安全生产费，该项费用按投标控制价上限的1%计。该项费用必须用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。投标人必须将该项费用计入工程量清单100章相应支付子目中，并按工程量清单附表的格式填报《安全生产费用使用清单》。安全生产费用按以下规定进行支付："]
["    （1）承包人应当根据招标文件的要求，编报当月投入使用的安全生产费用使用报表（按项目清单编制，附相关凭证）及下个月的安全生产费用使用计划，经项目负责人签字盖章后与当月工程款计量支付表同时报送监理人审核。监理人收到安全生产费用使用报表后，应当在7日内对承包人的安全生产费用使用报表进行审核，核实无误后予以签字确认。"]
["    （2）发包人对经监理人签字确认的安全生产费用使用报表进行审核确认后，与当月工程款同时计量支付给承包人。"]
["    （3）承包人必须足额使用安全生产费用，经监理人审核签字确认后，报送发包人进行审核确认，超出部分的安全生产费用由承包人自行承担，不予计量支付；安全生产费用实际投入使用少于合同中规定的安全生产费用总额的，发包人不予支付余额部分的安全生产费用。"]
["      4.12规费和税金由投标人结合实际情况自行填写费率，其金额自动生成。项目实施期间规费和税金的费率不予调整。"]

{"sheet":"100章","index":1,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[21,0,21,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.1 工程量清单表"]
["工程量清单"]
["清单  第100章  总 则"]
["合同段编号：DLFJ-01",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["101-1","保险费"]
[" -a","按合同条款规定；提供建筑工程一切险","总额",1,0,""]
[" -b","按合同条款规定；提供第三方责任险","总额",1,0,""]
["102-1","竣工文件","总额",1,null,""]
["102-2","施工环保费","总额",1,null,""]
["102-3","安全生产费(按投标控制价上限的1%计列)","总额",1,null,""]
["103-1","临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)","总额",1,null,""]
["103-2","临时占地","总额",1,null,""]
["103-3","临时供电设施",{"$nulls":3},""]
[" -a","设施架设、拆除","总额",1,null,""]
[" -b","设施维修","总额",1,null,""]
["103-4","电信设施的提供、维修与拆除","总额",1,null,""]
["103-5","供水与排污设施","总额",1,null,""]
["104-1","承包人驻地建设","总额",1,null,""]
[]
[]
["清单 第100章合计  人民币(元) ",{"$nulls":4},""]

{"sheet":"800章","index":2,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,5],[24,1,24,4],[28,0,28,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["清单  第800章 房建工程"]
["合同段编号：DLFJ-01",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
[" 序号","单位工程名称","单 位","数 量","单价","合价"]
[1,"收费站综合楼 ","m2",2016.78,{"v":0,"d":"0.00"},0]
[2,"收费站车库","m2",105.05,{"v":0,"d":"0.00"},0]
[3,"收费站锅炉房","m2",261.67,{"v":0,"d":"0.00"},0]
[4,"收费站变电所","m2",98.77,{"v":0,"d":"0.00"},0]
[5,"收费站门房、门垛、大门","m2",{"v":27,"d":"27.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[6,"收费大棚（投影面积）","m2",{"v":1384,"d":"1384.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[7,"收费站菜窖","处",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[8,"储煤仓","处",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[9,"围墙","m",{"v":840.6,"d":"840.60"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[10,"管网地沟","m",176.84,{"v":0,"d":"0.00"},0]
[11,"场区硬化及路缘石","m2",7650.47,{"v":0,"d":"0.00"},0]
[12,"场区配套井池","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[13,"场区土石方","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[14,"安装部分:室外采暖","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[15,"安装部分:室外电气","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[16,"安装部分:室外通讯","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[17,"安装部分:场区照明","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[18,"安装部分:场区给排水","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[19,"照明设施（收费广场照明）","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[20,"大板西收费站变电所供配电设施","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[21,"大板西收费站高压外线","km",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[22,"大板西主线收费站房建工程合计",{"$nulls":3},0]
[23,"规费（由投标人结合实际情况自行填写费率，其金额自动生成）（即23=22×费率）","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,""]
[24,"税金（由投标人结合实际情况自行填写税率，其金额自动生成）（即24=（22+23）×税率）","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,0]
[25,"暂估价（收费大棚检测费）","总额",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":170000,"d":"170,000"}]
["清单  第800章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},""]

{"sheet":"暂估价","index":3,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[13,0,13,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.3 暂估价表"]
["5.3.3 专业工程暂估价表"]
["合同段编号：DLFJ-01",null,null,"货币单位：人民币元"]
["序号","专业工程名称","工程内容","金额"]
[1,"收费大棚检测（暂估价）",null,{"v":170000,"d":"170,000"}]
{"$rows_empty":8}
["小    计    人民币(元)",null,null,{"v":170000,"d":"170,000"}]

{"sheet":"汇总表","index":4,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,3],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.4投标报价汇总表"]
["合同段编号：DLFJ-01",null,null,"货币单位：人民币元"]
["序号","章次","科 目 名 称","金额(元)"]
[1,100,"总    则",""]
[2,800,"房建工程",""]
[3,"第100章～800章清单合计",null,0]
[4,"已包含在清单合计中专业工程暂估价合计",null,0]
[5,"清单合计减去专业工程暂估价合价（即3-4）=5",null,0]
[6,"暂列金额 （即5×10%=6）",null,0]
[7,"投标报价（即3+6=7）",null,0]

{"sheet":"安全生产费","index":5,"n_rows":27,"n_cols":4,"rows_kept":27,"merged":[[1,0,1,3],[3,0,7,0],[3,1,7,1],[8,0,10,0],[8,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,15,0],[13,1,15,1],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[19,0,24,0],[19,1,24,1],[25,0,25,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单附表："]
["安全生产费用使用清单"]
["序号","费用大类","使  用  细  目","费用（元）"]
[1,"完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出","①“四口”“五临边”等防护、防滑设施"]
[null,null,"②防止物体、人员坠落设置的安全网、棚等"]
[null,null,"③安全警示、警告标示、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维修、维护"]
[null,null,"④特种设备、压力容器、避雷设施、大型施工机械、支架等检测检验，设备维修养护"]
[null,null,"⑤其他安全防护设施、检测设施、设备"]
[2,"配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出","①各种应急救援设备及器材，救生衣、圈，急救药箱及器材"]
[null,null,"②安全帽、保险带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员安全防护用品"]
[null,null,"③其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、工具"]
[3,"安全生产检查与评价支出","①日常安全生产检查、评估"]
[null,null,"②聘请专家参与安全检查和评价"]
[4,"重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出","①对重大危险源、重大事故隐患进行辨别、评估、整改、监控、监管"]
[null,null,"②爆破物、放射性物品储存、使用、防护"]
[null,null,"③对有重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询"]
[5,"安全技能培训及进行应急救援演练支出","①“三类人员”和特种作业人员的安全教育培训、复训"]
[null,null,"②内部组织的安全技术、知识培训教育"]
[null,null,"③组织应急救援演练"]
[6,"其他与安全生产直接相关的支出","①召开安全生产专题会议等相关活动"]
[null,null,"②举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动"]
[null,null,"③安全经验交流、现场观摩"]
[null,null,"④购置、编印安全生产书籍、刊物、影象资料"]
[null,null,"⑤配备给专职安全员使用的相机、电脑等物品"]
[null,null,"⑥安全生产奖励费用：发给专职安全员工资以外的安全目标考核奖励，安全生产工作先进个人、集体的奖励"]
["安全生产费用总额",null,null,0]
["备注：安全生产费用总额同工程量清单100章102-3安全生产费报价相同。"]

{"sheet":"1收费站综合楼","index":6,"n_rows":184,"n_cols":8,"rows_kept":184,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7],[25,2,25,3],[88,2,88,3],[125,2,125,3],[152,2,152,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：收费站综合楼"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
[{"$nulls":3},"附录A 土石方工程"]
["1","010101001001","平整场地","1、土壤类别：二类土\r\n2、弃土运距：施工单位自行考虑\r\n3、取土运距：施工单位自行考虑\r","平米",673.57,null,""]
["2","010101002001","挖一般土方","1.土壤类别：二类土\r\n2.挖土深度\n3.工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中\r\n4.基础钎探","立米",4615.95,null,""]
["3","010103001001","土( 石 )方回填","1、密实度要求：达到设计要求\r\n2、夯填(碾压):夯填\r\n3、运输距离:施工单位自行考虑\r\n4、工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中","立米",2704.18,null,""]
["4","010103001002","土( 石 )方回填 房心","1、密实度要求：达到设计要求\r\n2、夯填(碾压):房心夯填\r\n3、运输距离:施工单位自行考虑\r","立米",165.3,null,""]
["5","010201001001","换填垫层","1.材料种类及配比：0.5m厚碎石垫层详地基处理说明\r\n2.压实系数：0.97\r","立米",474.72,null,""]
["6","010201001002","换填垫层","1.材料种类及配比：1m厚级配砂砾垫层，详地基处理说明\r\n2.压实系数：0.97\r","立米",1030.91,null,""]
["7","010103002001","余方弃置","1.废弃料品种：二类土\r\n2.运距：施工单位自行考虑","立米",1911.77,null,""]
["8","010103001003","回填砂","1、地梁下回填防冻砂","立米",9.94,null,""]
[{"$nulls":3},"附录D 砌筑工程",{"$nulls":3},""]
["9","010401001001","砖基础","1、基础类型：砖基础\r\n2、墙体厚度：240\r\n3、砖品种、规格、强度等级：MU10实心砖\r\n4、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆","立米",1.79,null,""]
["10","010401003001","实心砖墙","1、墙体类型：砖烟囱\r\n2、墙体厚度：240\r\n3、砖品种、规格、强度等级：MU10实心砖\r\n4、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆\r","立米",11.89,null,""]
["11","010402001001","砌块墙","1、墙体类型：外墙\r\n2、墙体厚度：300\r\n3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级：陶粒砼空心砌块，容重≤600kg/m3\r\n4、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆\r","立米",188.36,null,""]
["12","010402001002","砌块墙","1、墙体类型：内墙\r\n2、墙体厚度：200、100\r\n3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级：陶粒砼空心砌块，容重≤600kg/m3\r\n4、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆\r","立米",335.78,null,""]
["13","010607005001","砌块墙钢丝网加固","1.钉金属网或加贴玻纤网格布\r","平米",2192.39,null,""]
["14","010401015001","砖地沟、明沟","1、沟截面1200×1500\r\n2、管沟参02G04图集\r\n3、具体做法详图纸说明\r","米",46.91,null,""]
["15","010401015002","砖地沟、明沟","1、沟截面900×1500\r\n2、管沟参02G04图集\r\n3、具体做法详图纸说明\r","米",85.77,null,""]
[null,null,"附录E 混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":4},""]
["16","010501001001","现浇砼垫层","1、混凝土强度等级：C15素混凝土\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm\r","立米",31.13,null,""]
["17","010501003001","现浇砼独立基础","1、混凝土强度等级：C30\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",128.26,null,""]
["18","010501004001","现浇砼满堂基础","1、混凝土强度等级：C30\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",0.75,null,""]
["19","010502001001","现浇砼矩形柱","1、混凝土强度等级:C30\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm\r\n3、柱类型：矩形柱\r","立米",60.74,null,""]
["20","010502001002","现浇砼矩形柱","1、混凝土强度等级:C25\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm\r\n3、柱类型：矩形柱\r","立米",79.07,null,""]
["21","010502002001","现浇砼构造柱","1、混凝土强度等级:C20\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm\r\n3、柱类型：构造柱\r","立米",60.83,null,""]
["22","010503002001","现浇砼矩形梁","1、混凝土强度等级：C30\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",98.66,null,""]
["23","010503002002","现浇砼矩形梁","1、混凝土强度等级：C25\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",106.78,null,""]
["24","010503003001","现浇砼异形梁","1、混凝土强度等级：C25\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm\r\n3、梁类型：斜梁","立米",43.61,null,""]
["25","010505001001","现浇砼有梁板","1、混凝土强度等级：C30\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",69.73,null,""]
["26","010505001002","现浇砼有梁板","1、混凝土强度等级：C25\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",77.89,null,""]
["27","010505004001","现浇砼斜板","1、混凝土强度等级：C25\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm\r","立米",77.76,null,""]
["28","010503004001","现浇砼系梁","1、混凝土强度等级：C20\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",2.86,null,""]
["29","010505008001","雨篷","1、混凝土强度等级：C30\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",0.92,null,""]
["30","010504001001","现浇砼直形墙","1、混凝土强度等级:C25\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",11.04,null,""]
["31","010505007001","挑檐板","1、混凝土强度等级:C25\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",6.84,null,""]
["32","010505006001","现浇砼栏板","1、混凝土强度等级:C25\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm\r","立米",6.99,null,""]
["33","010510003001","预制砼过梁","1.混凝土强度等级：C20\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",2.85,null,""]
["34","010506001001","现浇砼直形楼梯","1、混凝土强度等级:C25\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm\r","平米",78.44,null,""]
["35","010507004001","压顶",null,"立米",4.63,null,""]
["36","010515001001","现浇混凝土钢筋φ6","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ6\r","吨",5.15,null,""]
["37","010515001002","现浇混凝土钢筋φ8","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ8\r","吨",3.52,null,""]
["38","010515001003","现浇混凝土钢筋φ10","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ10\r","吨",22.37,null,""]
["39","010515001004","现浇混凝土钢筋φ12","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ12\r","吨",12.73,null,""]
["40","010515001005","现浇混凝土钢筋φ14","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ14\r","吨",6.55,null,""]
["41","010515001006","现浇构件螺纹钢筋Φ12","1、钢筋种类、规格:现浇构件II级螺纹钢筋Φ12","吨",0.47,null,""]
["42","010515001007","现浇构件螺纹钢筋Φ14","1、钢筋种类、规格:现浇构件II级螺纹钢筋Φ14","吨",5.45,null,""]
["43","010515001008","现浇构件螺纹钢筋Φ16","1、钢筋种类、规格:现浇构件II级螺纹钢筋Φ16","吨",0.24,null,""]
["44","010515001009","现浇构件螺纹钢筋Φ18","1、钢筋种类、规格:现浇构件II级螺纹钢筋Φ18\r","吨",0.07,null,""]
["45","010515001010","现浇构件螺纹钢筋Φ20","1、钢筋种类、规格:现浇构件II级螺纹钢筋Φ20","吨",22.21,null,""]
["46","010515001011","现浇构件螺纹钢筋Φ22","1、钢筋种类、规格:现浇构件II级螺纹钢筋Φ22\r","吨",11.87,null,""]
["47","010515001012","现浇构件螺纹钢筋Φ25","1、钢筋种类、规格:现浇构件II级螺纹钢筋Φ25","吨",32.49,null,""]
["48","010515001013","圆钢箍筋φ6","1、钢筋种类、规格:圆钢箍筋φ6","吨",2.02,null,""]
["49","010515001014","圆钢箍筋φ8","1、钢筋种类、规格:圆钢箍筋φ8","吨",18.19,null,""]
["50","010515001015","圆钢箍筋φ10","1、钢筋种类、规格:圆钢箍筋φ10","吨",1.09,null,""]
["51","010515001016","圆钢箍筋φ12","1、钢筋种类、规格:圆钢箍筋φ12","吨",0.47,null,""]
["52","010516003001","机械连接","1、套筒连接\r","个接头",1316,null,""]
["53","010516003002","机械连接","1、电渣压力焊连接\r","个接头",48,null,""]
["54","010516002001","预埋铁件","1、预埋件\r","吨",0.22,null,""]
[{"$nulls":3},"附录H 门窗工程",{"$nulls":3},""]
["55","010801002001","木质门带套","1、框截面尺寸:800×2100\r\n2、实木门（带套）\r\n3、含五金件门把手等（请报价时综合考虑）\r","樘",9,null,""]
["56","010801002002","木质门带套","1、框截面尺寸:1000×2100\r\n2、实木门（带套）\r\n3、含五金件门把手等（请报价时综合考虑）\r","樘",50,null,""]
["57","010801002003","木质门带套","1、框截面尺寸:1200×2100\r\n2、实木门（带套）\r\n3、含五金件门把手等（请报价时综合考虑）\r","樘",4,null,""]
["58","010801002004","木质门带套","1、框截面尺寸:1500×2100\r\n2、实木门（带套）\r\n3、含五金件门把手等（请报价时综合考虑）\r","樘",1,null,""]
["59","010802001001","防盗门","1.门代号：M1021'\r\n2.框截面尺寸：1000×2100\r\n3.门框、扇材质：保温防盗门\r\n4、含五金件门把手等（请报价时综合考虑）\r","樘",1,null,""]
["60","010802001002","防盗门","1.门代号：M1521'\r\n2.框截面尺寸：1500×2100\r\n3.门框、扇材质：保温防盗门\r\n4、含五金件门把手等（请报价时综合考虑）\r","樘",2,null,""]
["61","010801004001","木质防火门","1.门代号：FHM1021\r\n2.框截面尺寸：1000×2100\r\n3.门框、扇材质：成品防火门\r\n4、含五金件门把手等（请报价时综合考虑）\r","樘",1,null,""]
["62","010801004002","木质防火门","1.门代号：FHM1521\r\n2.框截面尺寸：1500×2100\r\n3.门框、扇材质：成品防火门\r\n4、含五金件门把手等（请报价时综合考虑）\r","樘",1,null,""]
["63","010802001003","金属门联窗","1.门联窗代号：MLC4832\r\n2.框截面尺寸：（2100+1350×2）×3200\r\n3.门框、扇材质：铝合金框玻璃门联窗\r\n4、含五金件门把手等（请报价时综合考虑）\r","樘",1,null,""]
["64","010807001001","金属(塑钢、断桥)窗","1、单框三玻断桥铝合金窗\r\n3、所有开启扇均作纱窗\r\n4、含五金件门把手等（请报价时综合考虑）","平米",341.25,null,""]
["65","010807002001","金属防火门联窗","1.门联窗代号：MLC4831\r\n2.框截面尺寸：（1800+1700×2）×3100\r\n3.门框、扇材质：防火门窗\r\n4、含五金件门把手等（请报价时综合考虑）","樘",1,null,""]
["66","010807002002","金属防火窗","1、门框、扇材质：防火窗\r\n2、含五金件门把手等（请报价时综合考虑）","平米",8.28,null,""]
[{"$nulls":3},"附录J 屋面及防水工程",{"$nulls":3},""]
["67","010901001001","瓦屋面(坡屋面）","1、红色瓦屋面\r\n2、20厚1:3水泥砂浆（内配φ6，间距300×300钢筋网）\r\n3、40厚细石砼\r\n4、180厚聚苯保温板（容重＞20kg/m3）\r\n5、4厚SBS高聚物改性沥青卷材防水\r\n6、20厚1:2.5水泥砂浆找平，砂浆中掺聚丙乙烯或棉纶-6纤维，0.75~0.9kg/m3\r\n7、现浇钢筋砼板","平米",723.5,null,""]
["68","010902007001","屋面天沟,沿沟（坡屋面四周挑檐处）","1、4厚SBS高聚物改性沥青卷材防水\r\n2、SBS卷材附加防水层\r\n3、20厚1:3水泥砂浆找平层\r\n4、水泥珍珠岩找坡，最薄处30厚\r\n5、钢筋砼檐沟","米",121.6,null,""]
["69","010904003001","雨篷防水砂浆屋面","1.防水层：水泥砂浆找坡，内掺2％防水剂\r","平米",27.17,null,""]
["70","010902004001","屋面排水管","1.雨水管采用05J5-1-62-6\r\n2、过水孔参05J5-1-63-D","米",98.4,null,""]
["71","010702005001","屋面上人孔","1、上人孔做法参见05J5-1-24-2(加锁)\r\n2、人孔800×800\r","个",1,null,""]
["72","bb0105140001","排气道","1、GRC排气道","米",26,null,""]
["73","010514001001","通风道出屋面","1、通风道出屋面详05J5-1-26-2","个",2,null,""]
[{"$nulls":3},"附录F 金属结构工程",{"$nulls":3},""]
["74","010606008001","钢梯","1、钢爬梯\r\n2、除锈，刷防锈漆，露明部分刷调和漆两遍","吨",0.11,null,""]
[null,null,"附录K 保温、隔热、防腐工程",{"$nulls":4},""]
["75","011001003001","保温隔热墙面","1、保温隔热部位:外墙\r\n2、保温隔热方式：外保温\r\n3、80厚挤塑聚苯板保温，构造做法见05J3-1-A5\r","平米",1179.6,null,""]
["76","011001003002","保温隔热墙面","1、保温隔热部位:外墙窗口\r\n2、保温隔热方式：外保温\r\n3、30厚胶粉聚苯颗粒保温浆料，构造做法见05J3-1-A7\r","平米",131.4,null,""]
["77","010803003001","保温隔热墙(外墙檐口处)","1、保温隔热部位:外墙檐口、栏板\r\n2、保温隔热方式：外保温\r\n3、30厚挤塑聚苯板保温，构造做法见10J121《外墙外保温建筑构造》之A型外保温体系构造做法","平米",297.39,null,""]
[{"$nulls":3},"附录L 楼地面装饰工程",{"$nulls":3},""]
["78","010507001001","现浇砼散水","1、详05J1-113-2\r\n2、下设300厚中砂防冻层\r","平米",99.85,null,""]
["79","010507001002","残疾人坡道","1、详05J13-15-6\r\n2、下设300厚中砂防冻层\r","平米",3.85,null,""]
["80","020107001001","残疾人坡道栏杆扶手","1、无障碍坡道栏杆做法参见/05J13-17-7","米",5,null,""]
["81","011107001001","石材台阶面","1、详05J9-1-1E\r","平米",33.59,null,""]
["82","010401013001","台阶砖挡土墙","1、台阶砖挡墙","米",4.5,null,""]
["83","011102003001","块料楼地面","1、保温地面做法参见05J1-22-地64（聚苯板改为80厚挤塑聚苯板保温，面层改为地砖）\r\n2、地砖地面做法参见05J1-14-地20,800×800高档地砖","平米",224.29,null,""]
["84","011102001001","石材楼地面","1、保温地面做法参见05J1-22-地64（聚苯板改为80厚挤塑聚苯板保温）\r\n2、花岗岩地面做法参见05J1-14-地26","平米",119.87,null,""]
["85","011102003002","块料楼地面","1、保温地面做法参见05J1-22-地64（聚苯板改为80厚挤塑聚苯板保温，面层改为地砖）\r\n2、地砖地面做法参见05J1-19-地53,300×300防滑地砖","平米",34.37,null,""]
["86","011104004001","防静电活动地板","1、保温地面做法参见05J1-22-地64（聚苯板改为80厚挤塑聚苯板保温，面层改为地砖）\r\n2、地砖上做防静电地板（防静电地板面层取消）","平米",18.74,null,""]
["87","011102003003","块料楼地面","1、保温地面做法参见05J1-22-地64（聚苯板改为80厚挤塑聚苯板保温，面层改为地砖）\r\n2、地砖地面做法参见05J1-14-地20,300×300防滑地砖","平米",26.58,null,""]
["88","011102003004","块料楼地面","1、详05J1-27-10，800×800高档地砖\r\n2、垫层为50厚豆石砼\r","平米",720.94,null,""]
["89","011102001002","石材楼地面","1、详05J1-28-13，花岗岩地面\r\n2、垫层为30厚豆石砼\r","平米",157.15,null,""]
["90","011106001001","石材楼梯面层","1、详05J1-28-13，花岗岩地面\r\n2、踏步做法详见05J8-82-10","平米",81.44,null,""]
["91","011102003005","块料楼地面","1、详05J1-32-楼28，300×300防滑地砖\r","平米",92.16,null,""]
["92","011104004002","防静电活动地板","1、详05J1-27-10，800×800高档地砖\r\n2、垫层为20厚豆石砼\r\n3、面层为防静电地板（面层取消）","平米",124.79,null,""]
["93","011105003001","块料踢脚线","1、地砖踢脚详05J1-61-23","平米",81.02,null,""]
["94","011105002001","石材踢脚线","1、花岗岩踢脚详05J1-62-29","米",326.2,null,""]
["95","011105005001","木质踢脚线","1、硬木踢脚详05J1-64-38\r\n2、油漆详05J1-77-2","米",63.6,null,""]
[{"$nulls":3},"第二章 墙柱面工程",{"$nulls":3},""]
["96","011201001001","墙面一般抹灰","1、详05J1-39-内5","平米",4204.14,null,""]
["97","011204003001","块料墙面","1、详05J1-40-11，300×450墙砖","平米",723.08,null,""]
["98","011201001002","墙面一般抹灰","1、烟道内墙面详05J1-39-内5","平米",38.18,null,""]
["99","011201001003","墙面一般抹灰","1、烟囱墙面水泥砂浆抹灰","平米",78.66,null,""]
["100","011202001001","柱、梁面一般抹灰","1、柱面抹水泥砂浆","平米",38.1,null,""]
["101","011204003002","块料墙面","1、浅灰色蘑菇石外墙裙","平米",173.96,null,""]
[{"$nulls":3},"附录N 天棚工程",{"$nulls":3},""]
["102","011301001001","天棚抹灰","1、详05J1-67-3\r","平米",255.69,null,""]
["103","011302001001","吊顶天棚","1、详05J1-68-顶7","平米",186.31,null,""]
["104","011302001002","吊顶天棚","1、详05J1-71-顶17","平米",1060.6,null,""]
["105","011302001003","吊顶天棚","1、详05J1-71-顶18","平米",189.51,null,""]
["106","011302001004","吊顶天棚","1、粘贴聚苯板保温顶棚详05J1-74-顶31","平米",54.85,null,""]
["107","011302001005","吊顶天棚","1、轻钢龙骨纤维水泥加压板吊顶，做法见05J1-68-顶8，表面喷刷外墙涂料","平米",18.45,null,""]
[null,null,"附录P 油漆、涂料、裱糊工程",{"$nulls":4},""]
["108","011407001001","墙面喷刷涂料","1、内墙面层乳胶漆两遍，增设腻子两遍\r","平米",4204.14,null,""]
["109","011407002001","天棚喷刷涂料","1、天棚面层乳胶漆两遍，增设腻子两遍","平米",255.69,null,""]
["110","011406001001","抹灰面油漆","1、涂刷封闭底漆\r\n2、天然真石漆\r\n3、涂刷罩光清漆","平米",1529.29,null,""]
["111","011502004001","装饰线","1、GRC窗套，具体尺寸详图纸详图","米",604.3,null,""]
["112","bb0115020001","GRC柱座","1、GRC柱座，具体尺寸详图纸详图","个",8,null,""]
["113","bb0115020002","GRC柱","1、GRC柱，具体尺寸详图纸详图","个",8,null,""]
["114","011207001001","门头GEC装饰板","1、门头GEC装饰板","平米",18.45,null,""]
["115","bb0115020003","门头GEC装饰","1、门头GEC装饰，具体尺寸详图纸详图","个",1,null,""]
["116","011207001002","墙面GEC装饰板","1、墙面GEC装饰板","平米",33.66,null,""]
["117","011406001002","抹灰面油漆","1、涂刷封闭底漆\r\n2、天然真石漆\r\n3、涂刷罩光清漆","平米",243.1,null,""]
[{"$nulls":3},"b.6 其他工程",{"$nulls":3},""]
["118","010507011001","排水沟","1、厨房排水沟参05J12-108-17\r\n2、排水沟最浅处为250mm\r\n3、聚氨酯涂膜两遍\r\n4、面砖同厨房，排水坡度为1%\r\n5、篦子采用109-5\r","米",18.2,null,""]
["119","010809004001","石材窗台板","1、花岗岩窗台板05J7-1-66-2","米",153.52,null,""]
["120","011503001001","金属扶手、栏杆、栏板","1、楼梯不锈钢栏杆详图集05J8-43","米",37.34,null,""]
["121","011210005001","成品隔断","1、厕所塑料板隔断做法详图集05J12-85-1","平米",49.14,null,""]
["122","010401013002","零星砌砖","1.零星砌砖名称、部位：卫生间蹲台\r\n2.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆\r","立米",1.94,null,""]
["123","011505001001","洗漱台","1、化妆台做法详图集05J12-46-C","平米",4.14,null,""]
["124","011505010001","镜面玻璃","1、梳妆镜做法详图集05J12\r","平米",6.9,null,""]
["125","010507011002","盥洗池","1、盥洗池详图集05J12-111-1","米",10.8,null,""]
["126","010810002001","木窗帘盒","1、窗帘盒参图集05J7-3-28-B，高度由120改为250mm，宽度由140改为250mm","米",202.05,null,""]
["127","010810005001","窗帘轨","1、窗帘杆均做单杆，参图集05J7-1-72","米",45.6,null,""]
["128","010810005002","窗帘轨","1、罗马窗帘杆均做单杆，参图集05J7-1-72","米",156.45,null,""]
[{"$nulls":3},"1、通用费率措施项目",{"$nulls":3},""]
["129","011701001001","综合脚手架","1、框架结构综合脚手架\r","平米",2020.68,null,""]
["130","011701003001","浇灌道架子","1、基础浇灌道架子","平米",645.36,null,""]
["131","011701006001","满堂脚手架","1、满堂脚手架","平米",1600.33,null,""]
[null,null,"混凝土模板及支架(撑)(编码：011702)",{"$nulls":4},""]
["132","011702001001","基础","1、垫层模板\r","平米",37.5,null,""]
["133","011702001002","基础","1、独立基础模板\r","平米",123.28,null,""]
["134","011702001003","基础","1.基础类型：筏板基础","平米",1.86,null,""]
["135","011702002001","矩形柱","1、矩形柱模板\r","平米",1022.51,null,""]
["136","011702003001","构造柱","1、构造柱模板\r","平米",533.35,null,""]
["137","011702003002","柱","1、柱超高模板\r","平米",197.93,null,""]
["138","011702006001","矩形梁","1、矩型梁模板","平米",1874.25,null,""]
["139","011702006002","梁","1、梁超高模板\r","平米",1084.8,null,""]
["140","011702016001","板","1、有梁板模板\r","平米",1817.54,null,""]
["141","011702016002","板","1、板超高模板\r","平米",2400.86,null,""]
["142","011702023001","雨篷","1、雨篷、悬挑板模板","平米",7.69,null,""]
["143","011702011001","直形墙","1、地下室墙模板\r","平米",146.23,null,""]
["144","011702011002","直形墙","1、墙超高模板\r","平米",274.43,null,""]
["145","011702022001","天沟、檐沟","1、挑檐模板","平米",93.09,null,""]
["146","011702021001","栏板","1、栏板模板","平米",153.55,null,""]
["147","011702008001","圈梁","1、系梁模板","平米",22.58,null,""]
["148","011702009001","过梁","1、过梁模板","立米",2.85,null,""]
["149","011702024001","楼梯","1、楼梯模板","平米",78.44,null,""]
["150","011702025001","压顶","1、压顶模板","平米",88.4,null,""]
["151","011702027001","台阶","1、台阶模板","平米",37.44,null,""]
["152","011702029001","散水",null,"平米",4.84,null,""]
["153","011703001002","垂直运输","1、装修工程垂运","项",1,null,""]
["154","011705001001","大型机械设备进出场及安拆","1、大型机械设备进出场及安拆\r","台次",1,null,""]
["155","011707001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["156","011707006001","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施",null,"项",1,null,""]
["157","011707005001","冬雨季施工",null,"项",1,null,""]
["158","011707007001","已完工程及设备保护",null,"项",1,null,""]
["159","011707004001","二次搬运",null,"项",1,null,""]
["160","011707007002","材料及产品检测费",null,"项",1,null,""]
["161","011707008001","门窗运输","1、门窗运输 运距自行考虑\r","项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"1收费站综合楼安装","index":7,"n_rows":177,"n_cols":8,"rows_kept":177,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：大板西收费站综合楼 安装"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
[{"$nulls":3},"采暖"]
["1","031001002001","钢管 DN100","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN100\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：焊接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",80.71,null,""]
["2","031001002002","钢管 DN80","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN80\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：焊接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",53.88,null,""]
["3","031001002003","钢管 DN70","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN70\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：焊接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求","米",41.89,null,""]
["4","031001002004","钢管 DN50","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN50\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：焊接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",13.88,null,""]
["5","031001002005","钢管 DN40","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN40\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：焊接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",21.69,null,""]
["6","031001002006","钢管 DN32","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN32\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：螺纹连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",169.31,null,""]
["7","031001002007","钢管 DN25","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN25\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：螺纹连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",178.41,null,""]
["8","031001002008","钢管 DN20","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN20\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：螺纹连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",362.12,null,""]
["9","031005002001","铜铝散热器","1.结构形式:铜铝散热器\r\n2.型号、规格:TLF600/75×75\r\n3.安装方式:挂装\r","片",1507,null,""]
["10","031003001001","手动放风阀门 DN10","1.名称：手动放风阀门\r\n2.规格：DN10","个",79,null,""]
["11","031003001002","自动排气阀门 DN20","1.名称：自动排气阀门\r\n2.规格：DN20","个",42,null,""]
["12","031003001003","截止阀 DN20","1.类型:截止阀\r\n2.规格：DN20\r\n3.型号：J11W-16","个",115,null,""]
["13","031003001004","截止阀 DN25","1.类型:截止阀\r\n2.规格：DN25\r\n3.型号：J11W-16","个",4,null,""]
["14","031003001005","截止阀 DN32","1.类型:截止阀\r\n2.规格：DN32\r\n3.型号：J11W-16","个",42,null,""]
["15","031003001006","温度调节阀 DN20","1.类型:温度调节阀\r\n2.规格：DN20\r\n3.型号：J311W-16T","个",73,null,""]
["16","031003009001","伸缩器 DN100","1.类型:伸缩器\r\n2.规格:DN100\r","个",1,null,""]
["17","031003009002","伸缩器 DN80","1.类型:伸缩器\r\n2.规格:DN80\r","个",3,null,""]
["18","031002003001","套管 DN32","1.名称、类型:穿楼板钢套管\r\n2.规格:DN32","个",54,null,""]
["19","031002003002","套管 DN25","1.名称、类型:穿楼板钢套管\r\n2.规格:DN25","个",44,null,""]
["20","031002003003","套管 DN20","1.名称、类型:穿楼板钢套管\r\n2.规格:DN20","个",30,null,""]
["21","031208002001","管道绝热","1.绝热材料品种:铝箔玻璃棉管壳\r\n2.绝热厚度:50mm\r\n3.管道外径：Φ57mm以下","立米",2.66,null,""]
["22","031208002002","管道绝热","1.绝热材料品种:铝箔玻璃棉管壳\r\n2.绝热厚度:50mm\r\n3.管道外径：Φ133mm以下","立米",4.68,null,""]
["23","031208007001","防潮层、保护层","1.材料:玻璃丝布两道\r","平米",201.17,null,""]
["24","031201001001","管道刷油","1.除锈级别:管道除轻锈(暗管)\r\n2.油漆品种：红丹防锈漆二道","平米",77.4,null,""]
["25","031201001002","管道刷油","1.除锈级别:管道除轻锈(明管)\r\n2.油漆品种：红丹防锈漆一道","平米",54.07,null,""]
["26","031201001003","管道刷油","1.油漆品种：白色耐热环保调合漆二道","平米",54.07,null,""]
["27","031002001001","管道支架","1.材质:型钢\r\n2.管架形式：一般管架\r","公斤",219.16,null,""]
["28","031201003001","金属结构刷油","1.除锈级别:除轻锈\r\n2.油漆品种：红丹防锈漆两道,白色耐热环保调合漆二道\r","公斤",219.16,null,""]
["29","030601002001","压力仪表","1.名称:压力计\r","台",4,null,""]
["30","030601001001","温度仪表","1.名称:温度计\r","支",2,null,""]
["31","031003008001","粗过滤器 DN100","1.类型:粗过滤器\r\n2.规格：DN100\r","组",2,null,""]
["32","031003008002","细过滤器 DN100","1.类型:细过滤器\r\n2.规格：DN100\r","组",2,null,""]
["33","031003003001","平衡阀 DN100","1.类型:控制阀\r\n2.规格：DN100\r","个",1,null,""]
["34","031003003002","闸阀 DN100","1.类型:闸阀\r\n2.规格：DN100\r","个",3,null,""]
["35","031003001007","泄水阀 DN25","1.类型:泄水阀\r\n2.规格：DN25\r","个",2,null,""]
["36","031009001001","采暖工程系统调整","1.系统形式:采暖系统调试费\r","系统",1,null,""]
[{"$nulls":3},"给排水",{"$nulls":3},""]
["37","031001006001","PP-R给水管 De63","1.安装部位:室内\r\n2.介质：给水\r\n3.材质：PP-R给水管\r\n4.规格：：De63\r\n5.连接形式:热熔连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，冲洗消毒\r","米",25.94,null,""]
["38","031001006002","PP-R给水管 De50","1.安装部位:室内\r\n2.介质：给水\r\n3.材质：PP-R给水管\r\n4.规格：：De50\r\n5.连接形式:热熔连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，冲洗消毒\r","米",6.54,null,""]
["39","031001006003","PP-R给水管 De40","1.安装部位:室内\r\n2.介质：给水\r\n3.材质：PP-R给水管\r\n4.规格：：De40\r\n5.连接形式:热熔连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，冲洗消毒\r","米",24.82,null,""]
["40","031001006004","PP-R给水管 De32","1.安装部位:室内\r\n2.介质：给水\r\n3.材质：PP-R给水管\r\n4.规格：：De32\r\n5.连接形式:热熔连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，冲洗消毒\r","米",8.96,null,""]
["41","031001006005","PP-R给水管 De25","1.安装部位:室内\r\n2.介质：给水\r\n3.材质：PP-R给水管\r\n4.规格：：De25\r\n5.连接形式:热熔连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，冲洗消毒\r","米",99.55,null,""]
["42","031001006006","PP-R给水管 De20","1.安装部位:室内\r\n2.介质：给水\r\n3.材质：PP-R给水管\r\n4.规格：：De20\r\n5.连接形式:热熔连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，冲洗消毒\r","米",17.78,null,""]
["43","031001006007","UPVC双壁（中空）内螺旋排水管  De110","1.安装部位:室内\r\n2.介质：排水\r\n3.材质、规格：UPVC双壁（中空）内螺旋排水管 De110\r\n4.连接形式:粘接\r\n5.阻火圈\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验\r","米",56,null,""]
["44","031001006008","UPVC双壁（中空）内螺旋排水管  De75","1.安装部位:室内\r\n2.介质：排水\r\n3.材质、规格：UPVC双壁（中空）内螺旋排水管 De75\r\n4.连接形式:粘接\r\n5.阻火圈\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验","米",61.36,null,""]
["45","031001006009","UPVC双壁（中空）内螺旋排水管  De50","1.安装部位:室内\r\n2.介质：排水\r\n3.材质、规格：UPVC双壁（中空）内螺旋排水管 De50\r\n4.连接形式:粘接\r\n5.阻火圈\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验\r","米",66.22,null,""]
["46","031003001008","截止阀 DN40","1.类型:铜截止阀\r\n2.规格：DN40\r\n3.型号：J11T10","个",1,null,""]
["47","031003001009","截止阀 DN32","1.类型:铜质截止阀\r\n2.规格：DN32\r\n3.型号：J11T10","个",4,null,""]
["48","031003001010","截止阀 DN20","1.类型:铜质截止阀\r\n2.规格：DN20\r\n3.型号：J11T10","个",9,null,""]
["49","031003001011","截止阀 DN15","1.类型:铜质截止阀\r\n2.规格：DN15\r\n3.型号：J11T10","个",3,null,""]
["50","031003001012","泄水阀 DN20","1.类型:泄水阀\r\n2.规格：DN20","个",1,null,""]
["51","031003013001","水表","1.安装部位:室内\r\n2.型号、规格:DN50\r","组",1,null,""]
["52","031003003003","闸阀 DN50","1.类型:闸阀\r\n2.规格：DN50","个",1,null,""]
["53","031003001013","止回阀 DN50","1.类型:止回阀\r\n2.规格：DN50","个",1,null,""]
["54","031004006001","大便器","1.材质:陶瓷\r\n2.组装形式：蹲式（自闭式冲洗）\r\n3.附件名称、数量：角阀 DN15 一个\r","组",12,null,""]
["55","031004003001","洗手盆","1.材质:陶瓷\r\n2.组装形式：冷水(感应式)\r\n3.附件名称、数量：水嘴 DN15 一个，角阀 DN15 一个\r","组",9,null,""]
["56","031004010001","淋浴器","1..组装形式:冷热水\r\n2.附件名称、数量：角阀 DN15 一个\r","套",11,null,""]
["57","031004006002","大便器","1.材质:陶瓷\r\n2.组装形式：坐式大便器\r\n3.附件名称、数量：角阀 DN15 一个\r","组",1,null,""]
["58","031004003002","洗脸盆","1.材质:陶瓷\r\n2.组装形式：冷水(感应式)\r\n3.附件名称、数量：水嘴 DN15 一个，角阀 DN15 一个\r","组",1,null,""]
["59","031004004001","拖布池","1.材质:陶瓷\r\n2.组装形式：冷水\r\n3.附件名称、数量：水嘴 DN15 一个，角阀 DN15 一个\r","组",1,null,""]
["60","031004008001","地漏","1.名称：地漏\r\n2.规格：DN50","组",16,null,""]
["61","031004008002","地漏","1.名称：地漏\r\n2.规格：DN110","组",2,null,""]
["62","031004004002","洗涤盆","1.材质:陶瓷\r\n2.组装形式：冷水(感应式)\r\n3.附件名称、数量：水嘴 DN15 一个，角阀 DN15 一个","组",4,null,""]
["63","031004014001","水嘴","1.型号、规格:DN15\r","个",19,null,""]
["64","031006012001","电热水器","1.能源种类:电\r\n2.型号、容积：V=80L\r\n3.安装方式：壁装","台",4,null,""]
["65","031006012002","电热水器","1.能源种类:电\r\n2.型号、容积：V=60L\r\n3.安装方式：壁装","台",1,null,""]
["66","031006012003","开水器","1.能源种类:电\r\n2.型号、容积：V=60L\r\n3.安装方式：落地","台",3,null,""]
["67","031006012004","净水器","1.净水器(与开水器配套)\r\n2.型号：ECTHM-S","台",3,null,""]
["68","031002003004","套管","1.名称、类型:穿楼板钢套管\r\n2.规格:DN100","个",6,null,""]
["69","031002003005","套管","1.名称、类型:穿楼板钢套管\r\n2.规格:DN65","个",3,null,""]
["70","031002003006","套管","1.名称、类型:穿楼板钢套管\r\n2.规格:DN40","个",2,null,""]
["71","031002003007","套管","1.名称、类型:穿楼板钢套管\r\n2.规格:DN20","个",4,null,""]
["72","031002003008","套管","1.名称、类型:穿楼板钢套管\r\n2.规格:DN25","个",2,null,""]
["73","031002003009","套管","1.名称、类型:穿楼板钢套管\r\n2.规格:DN32","个",3,null,""]
[{"$nulls":3},"消防",{"$nulls":3},""]
["74","030901001001","水喷淋钢管","1.安装部位:室内\r\n2.材质、规格：镀锌管 DN70\r\n3.连接形式：螺纹连接\r\n4.压力试验及冲洗设计要求：按规范要求\r","米",4.5,null,""]
["75","030901001002","水喷淋钢管","1.安装部位:室内\r\n2.材质、规格：镀锌管 DN100\r\n3.连接形式：沟槽连接\r\n4.压力试验及冲洗设计要求：按规范要求\r","米",143.62,null,""]
["76","030901010001","室内消火栓","1.安装方式:壁装\r\n2.型号、规格：组合型箱体 DN65\r\n3.附件材质、规格：消火栓一个，水枪口径19mm，衬胶龙带长25m","套",9,null,""]
["77","030901013001","灭火器","1.形式:干粉灭火器\r\n2.规格、型号：ABC3\r","具",18,null,""]
["78","031003003004","止回阀 DN100","1.类型:止回阀\r\n2.规格:DN100\r","个",2,null,""]
["79","031003003005","蝶阀 DN100","1.类型:双向蝶阀\r\n2.规格:DN100\r","个",5,null,""]
["80","031003001014","泄水阀","1.类型:泄水阀\r\n2.规格:DN25\r","个",2,null,""]
["81","031002003010","套管 DN100","1.名称、类型:穿楼板钢套管\r\n2.规格:DN100\r","个",9,null,""]
["82","031002001002","管道支架","1.材质:型钢\r\n2.管架形式：一般支架\r","千克",204.67,null,""]
["83","031201003002","金属结构刷油","1.除锈级别:除轻锈\r\n2.油漆品种：红色调合漆\r\n3..涂刷遍数:两遍\r","公斤",204.67,null,""]
["84","031201001004","管道刷油","2.油漆品种:红色调合漆\r\n3.涂刷遍数、漆膜厚度::两遍\r","平米",52.48,null,""]
[{"$nulls":3},"通风",{"$nulls":3},""]
["85","030108001001","轴流式通风机","1.名称:板壁式轴流式风机（带止回阀防雨罩）\r\n2.型号：WBXD-550型 Q=8100M3，电机功率：500W，电压380V/220V，静压50Pa，转速：1320rpm，噪音73dB（A）\r","台",2,null,""]
["86","030108006001","排风换气扇 PF-2","1.名称:排风换气扇 PF-2\r\n2.型号： LBPT12-24C风量=165m3/h,电压220V，风压：200Pa,电机功率：31W，噪音48dB（A）","台",7,null,""]
["87","030108006002","排风换气扇 PF-3","1.名称:排风换气扇 PF-2\r\n2.型号：  LBPT23-56B风量=800m3/h,电压220V，余压：410Par,电机容量：107W，噪音56dB（A）","台",2,null,""]
["88","031001006010","卫生间塑料通风管道","1.安装部位室内\r\n2.介质：通风\r\n3.材质、规格：UPVC管De110\r\n4.连接形式：粘接\r","米",10.27,null,""]
[{"$nulls":3},"电气",{"$nulls":3},""]
["89","030411001001","配管 SC80","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC80\r","米",9.32,null,""]
["90","030411001002","配管 SC50","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC50\r","米",51.45,null,""]
["91","030411001003","配管 SC32","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC32\r","米",127.31,null,""]
["92","030411001004","配管 PVC25","1.名称：电气配管\r\n2.材质：PVC管\r\n3.规格：PVC25\r","米",663.22,null,""]
["93","030411001005","配管 PVC20","1.名称：电气配管\r\n2.材质：PVC管\r\n3.规格：PVC25\r","米",949.18,null,""]
["94","030408001001","电力电缆 YJV-4×50","1.名称:电力电缆\r\n2.型号:YJV\r\n3.规格:4×50\r\n4.材质:铜芯\r\n5.敷设方式、部位：穿管敷设\r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV\r\n7.地形:平地\r","米",10.83,null,""]
["95","030208006001","电力电缆头","1.名称:电力电缆头\r\n2.型号:YJV\r\n3.规格:4×50\r\n4.材质、类型:铜芯电缆干包式\r\n5.安装部位：配电箱\r\n6.电压等级（kV）：0.6/1kV\r","个",2,null,""]
["96","030411004001","配线 BV35mm2","1.名称:管内穿线\r\n2.配线形式：照明线路\r\n3.型号：BV\r\n4.规格：35mm2\r\n5.材质：铜芯\r","米",120.92,null,""]
["97","030411004002","配线 BV25mm2","1.名称:管内穿线\r\n2.配线形式：照明线路\r\n3.型号：BV\r\n4.规格：25mm2\r\n5.材质：铜芯\r","米",156.8,null,""]
["98","030411004003","配线 BV16mm2","1.名称:管内穿线\r\n2.配线形式：照明线路\r\n3.型号：BV\r\n4.规格：16mm2\r\n5.材质：铜芯\r","米",69.46,null,""]
["99","030411004004","配线 ZRBV10mm2","1.名称:管内穿线\r\n2.配线形式：照明线路\r\n3.型号：ZRBV\r\n4.规格：10mm2\r\n5.材质：铜芯\r","米",519.9,null,""]
["100","030411004005","配线 BV10mm2","1.名称:管内穿线\r\n2.配线形式：照明线路\r\n3.型号：BV\r\n4.规格：10mm2\r\n5.材质：铜芯\r","米",146.65,null,""]
["101","030411004006","配线 BV4mm2","1.名称:管内穿线\r\n2.配线形式：照明线路\r\n3.型号：BV\r\n4.规格：4mm2\r\n5.材质：铜芯\r","米",1989.66,null,""]
["102","030411004007","配线 BV2.5mm2","1.名称:管内穿线\r\n2.配线形式：照明线路\r\n3.型号：BV\r\n4.规格：2.5mm2\r\n5.材质：铜芯\r","米",2089.04,null,""]
["103","030412005001","双管荧光灯","1.名称：双管荧光灯\r\n2.型号、.规格：2×36W\r\n3.安装形式：吊链安装\r","套",125,null,""]
["104","030412001001","吸顶式防水防尘灯","1.名称：吸顶式防水防尘灯\r\n2.型号、.规格： 60W\r\n3.安装形式：吸顶安装\r","套",7,null,""]
["105","030412001002","防水半圆球吸顶灯","1.名称：防水半圆球吸顶灯\r\n2.安装形式：吸顶安装\r","套",13,null,""]
["106","030412001003","吸顶灯","1.名称：吸顶灯\r\n2.型号、.规格：601W\r\n3.安装形式：吸顶安装\r","套",28,null,""]
["107","030412004001","安全出口灯","1.名称:安全出口灯\r\n2.型号/规格:自带蓄电池，应急供电时间大于90min\r\n3.安装高度:门框上0.2m","套",5,null,""]
["108","030412004002","应急灯","1.名称:安全出口灯\r\n2.型号/规格:自带蓄电池，应急供电时间大于90min\r","套",4,null,""]
["109","030404034001","单控单联","1.名称:单控单联\r\n2.安装方式:壁装\r","套",44,null,""]
["110","030404034002","单控双联","1.名称:单控双联\r\n2.安装方式:壁装\r","套",9,null,""]
["111","030404034003","单控三联","1.名称:单控三联\r\n2.安装方式:壁装\r","套",5,null,""]
["112","030404034004","指示灯开关","1.名称:指示灯开关\r\n2.安装方式:壁装\r","套",15,null,""]
["113","030404035001","单相暗插座","1.名称:单相暗插座 五孔安全型\r\n2.安装方式;壁装\r","套",131,null,""]
["114","030404035002","单相暗插座 防水","1.名称:单相暗插座 五孔防水、安全型\r\n2.安装方式;壁装","套",5,null,""]
["115","030412001004","应急吸顶灯","1.名称：应急吸顶灯\r\n2.型号、.规格：节能灯 T5 22W\r\n3.安装形式：吸顶安装\r","套",7,null,""]
["116","030404034005","声控开关","1.名称:声控开关\r\n2.安装方式:壁装\r","套",4,null,""]
["117","030411001006","暗装接线盒","1.名称：暗装接线盒\r","个",237,null,""]
["118","030404017001","配电箱 AA1","1.名称：配电箱\r\n2.型号、.规格：AA1 800×600×220\r\n3.安装方式：壁装","台",1,null,""]
["119","030404017002","配电箱 1AL1","1.名称：配电箱\r\n2.型号、.规格：1AL1 700×600×200\r\n3.安装方式：壁装\r","台",1,null,""]
["120","030404017003","配电箱 1AL2","1.名称：配电箱\r\n2.型号、.规格：1AL2  700×600×200\r\n3.安装方式：壁装\r","台",1,null,""]
["121","030404017004","配电箱 2AL1","1.名称：配电箱\r\n2.型号、.规格：2AL1  600×500×200\r\n3.安装方式：壁装\r","台",1,null,""]
["122","030404017005","配电箱2AL2","1.名称：配电箱\r\n2.型号、.规格：2AL2  600×500×200\r\n3.安装方式：壁装\r","台",1,null,""]
["123","030404017006","配电箱 3AL1","1.名称：配电箱\r\n2.型号、.规格：3AL1  600×500×200\r\n3.安装方式：壁装\r","台",1,null,""]
["124","030404017007","配电箱 3AL2","1.名称：配电箱\r\n2.型号、.规格：3AL2 600×500×200\r\n3.安装方式：壁装\r","台",1,null,""]
["125","030404017008","配电箱 1AL2-1","1.名称：配电箱\r\n2.型号、.规格：  1AL2-1 500×400×160\r\n3.安装方式：壁装\r","台",1,null,""]
["126","030404017009","插座箱","1.名称：插座箱 350×200×120\r\n2.安装方式：壁装\r","台",6,null,""]
["127","030404017010","热水器箱","1.名称：热水器箱 350×200×120\r\n2.安装方式：壁装\r","台",3,null,""]
[{"$nulls":3},"弱电",{"$nulls":3},""]
["128","030411001007","配管 SC50","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC80\r","米",16.98,null,""]
["129","030411001008","配管 SC40","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC40\r","米",39.69,null,""]
["130","030411001009","配管 SC32","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC32\r","米",91.4,null,""]
["131","030411001010","配管 PVC32","1.名称：电气配管\r\n2.材质：PVC管\r\n3.规格：PVC25\r","米",188.01,null,""]
["132","030411001011","配管 PVC25","1.名称：电气配管\r\n2.材质：PVC管\r\n3.规格：PVC25\r","米",235.22,null,""]
["133","030411001012","配管 PVC20","1.名称：电气配管\r\n2.材质：PVC管\r\n3.规格：PVC20\r","米",114.69,null,""]
["134","030502005001","六类线","1.名称:六类线\r\n2.规格:UTP6e\r\n3.敷设方式:穿管暗敷设\r","米",1136.22,null,""]
["135","030502007001","多模光缆","1.名称:四芯多模光缆\r","米",30.74,null,""]
["136","030502006001","大对数电缆","1.名称:大对数电缆\r\n2.规格:HPVV\r\n3.线缆对数:HPVV-2×0.5×50\r\n4.敷设方式:穿管暗敷设\r","米",9.99,null,""]
["137","030502006002","大对数电缆","1.名称:大对数电缆\r\n2.规格:HPVV\r\n3.线缆对数:HPVV-2×0.5×20\r\n4.敷设方式:穿管暗敷设\r","米",22.25,null,""]
["138","030502012001","数据、电话插座","1.名称:数据、电话插座\r\n2.安装方式:安装高度 0.3m\r\n3.底盒\r","个",64,null,""]
["139","030505012001","电话接线箱","1.名称:电话接线箱\r\n2.型号、规格：650×400×160\r","台",1,null,""]
["140","030505012002","电话接线箱","1.名称:电话接线箱\r\n2.型号、规格：480×200×160\r","台",5,null,""]
["141","030505012003","电视前端箱","1.名称:电视前端箱\r\n2.型号、规格：500×500×160","台",1,null,""]
["142","030505012004","电视前端箱","1.名称:电视前端箱\r\n2.型号、规格：300×300×160","台",5,null,""]
["143","030505005001","射频同轴电缆","1.名称:射频同轴电缆\r\n2.规格:SYWV-75-9\r\n3.敷设方式:穿管暗敷设","米",59.89,null,""]
["144","030505005002","射频同轴电缆","1.名称:射频同轴电缆\r\n2.规格:SYWV-75-5\r\n3.敷设方式:穿管暗敷设\r","米",203.91,null,""]
["145","030502004001","电视插座","1.名称:电视插座\r\n2.安装方式:安装高度 0.3m\r\n3.底盒\r","个",25,null,""]
[{"$nulls":3},"防雷接地",{"$nulls":3},""]
["146","030409001001","接地极","1.名称:接地极\r\n2.材质：镀锌钢管\r\n3.规格:50×4 L=5m\r\n4.土质:普通土\r","根",7,null,""]
["147","030409002001","接地母线","1.名称:户内接地母线\r\n2.材质:镀锌扁钢\r\n3.规格：40×4\r\n4.安装部位：埋地\r","米",209.35,null,""]
["148","030409003001","避雷引下线","1.名称:避雷引下线\r\n2.材质、规格:构造柱钢筋作为引下线\r","米",74.4,null,""]
["149","030409005001","避雷网","1.名称:避雷网\r\n2.材质、规格：屋顶采用10热镀锌圆钢做避雷带，连接线网格不大于20m×20m或24m×16m,\r","米",172.68,null,""]
["150","030409003002","避雷引下线断接卡子","1.测试卡子箱 200×200×200","套",2,null,""]
["151","030409008001","总等电位端子箱","1.名称:总等电位端子箱\r","台",1,null,""]
["152","030409008002","局部等电位端子箱","1.名称:局部等电位端子箱","台",2,null,""]
["153","030414011001","接地装置","1.名称:接地网系统调试\r","系统",1,null,""]
["154","030414002001","送配电装置系统","1.名称:1KV以下交流供电装置(综合)系统调试\r","系统",1,null,""]
[{"$nulls":3},"（通用）措施项目",{"$nulls":3},""]
["155","031301017001","脚手架搭拆",null,"项",1,null,""]
["156","031302001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["157","031302008001","临时设施费",null,"项",1,null,""]
["158","031302005001","冬雨季施工增加",null,"项",1,null,""]
["159","031302006001","已完及未完工程保护",null,"项",1,null,""]
["160","031301018001","材料及产品检测费",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"2车库","index":8,"n_rows":78,"n_cols":8,"rows_kept":78,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：车库"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","010101001001","平整场地","1、土壤类别：一二类土\r\n2、弃土运距：施工单位自行考虑\r\n3、取土运距：施工单位自行考虑\r","平米",109.41,null,""]
["2","010101002001","挖一般土方","1、土壤类别：一二类土\r\n2、挖土深度：2.05m\r\n3.工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中，设计换填，采用大开挖方式开挖\r\n4.基础钎探\r","立米",1064.4,null,""]
["3","010103001001","土( 石 )方回填","1、密实度要求：达到设计要求\r\n2、夯填(碾压):夯填\r\n3、运输距离:施工单位自行考虑\r\n4、工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中","立米",665.53,null,""]
["4","010201001001","换填垫层","1.材料种类及配比：0.5m厚碎石垫层详地基处理说明\r\n2.压实系数：0.97\r","立米",79.83,null,""]
["5","010201001002","换填垫层","1.材料种类及配比：1m厚级配砂砾垫层，详地基处理说明\r\n2.压实系数：0.97\r","立米",194.23,null,""]
["6","010103002001","余方弃置","1.废弃料品种：三类土\r\n2.运距：施工单位自行考虑","立米",398.77,null,""]
["7","010403001001","石基础","1.石料种类、规格：片石\r\n2.基础类型：条形\r\n3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆\r","立米",101.45,null,""]
["8","010502002001","现浇砼构造柱","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25\r","立米",3.41,null,""]
["9","010503004001","现浇砼地圈梁","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25\r","立米",8.44,null,""]
["10","010503004002","现浇砼圈梁","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25\r","立米",3.99,null,""]
["11","010503002001","现浇砼矩形梁","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25","立米",0.37,null,""]
["12","010505003001","现浇砼平板","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25","立米",11.48,null,""]
["13","010505007001","天沟(檐沟)、挑檐板","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25","立米",3.66,null,""]
["14","010507001001","现浇砼散水","1、详05J1-113-散2\r\n2、下设300厚防冻砂","平米",33.75,null,""]
["15","010507001002","现浇砼坡道","1、参05J1-117-坡6\r\n2、下设300厚防冻砂","平米",27.07,null,""]
["16","010903003001","墙面砂浆防水(防潮)","1、墙身防潮，详设计说明","平米",30.28,null,""]
["17","010401003001","实心砖墙","1、砖品种、规格、强度等级:MU10机红砖\r\n2、墙体厚度:370\r\n3、砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆砌筑\r","立米",51.55,null,""]
["18","010401003002","实心砖墙","1、砖品种、规格、强度等级:MU10机红砖\r\n2、墙体厚度:240\r\n3、砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆砌筑\r","立米",12.58,null,""]
["19","011101003001","细石混凝土楼地面","1、详05J1-地6，改150厚C25砼，加A8@200双向钢筋网片\r\n2、地面做法中素土夯实上增设150厚卵石灌2.5混合砂浆\r","平米",86,null,""]
["20","011105003001","块料踢脚线","1、详05J1踢23","平米",9.02,null,""]
["21","011201001001","墙面一般抹灰","1.详05J1-39-内墙4\r\n2.墙材质：机红砖","平米",237.78,null,""]
["22","011301001001","天棚抹灰","1、详05J167-顶3\r\n2、基层为砼","平米",87.73,null,""]
["23","011301001002","天棚抹灰(挑檐)","1、水泥砂浆\r\n2、基层为砼\r","平米",27.07,null,""]
["24","011406003001","满刮腻子","1.刮腻子要求:墙面刮腻子两遍","平米",237.78,null,""]
["25","011406003002","满刮腻子","1.刮腻子要求:天棚刮腻子两遍","平米",87.73,null,""]
["26","011406001001","抹灰面油漆(天棚)","1、天棚乳胶漆二遍\r","平米",87.73,null,""]
["27","011406001002","抹灰面油漆(内墙面)","1、内墙面乳胶漆二遍\r","平米",237.78,null,""]
["28","011204001001","石材墙面（蘑菇石勒脚）","1、详05J1-48-外墙14 灰色蘑菇石勒脚(中高档石材)","平米",9.99,null,""]
["29","011001003001","保温隔热墙面","1、外墙面：详05J3-1-A,外墙外加80厚挤塑聚苯板，容重不小于30kg/m3","平米",186.83,null,""]
["30","011407001001","墙面喷刷涂料","注：外墙真实漆做法：\r\n1、涂刷罩光清漆\r\n2、天然真实漆（可选单色，或复合搭配）施工（根据效果需要选择喷涂或抹涂等形式施工）\r\n3、涂刷封闭底漆（根据需要可选与真石漆接近颜色\r\n4、真实漆分格缝为平缝，采用弹线分隔，粘贴美维纹纸，再做真石漆喷涂","平米",203.91,null,""]
["31","010902001001","屋面卷材防水","1、防水层：4厚SBS改性沥青防水层（面层带保护砂粒）","平米",116.24,null,""]
["32","011001001001","保温隔热屋面","1、2厚氯酊胶隔离层\r\n2、保温层：150厚聚苯板（密度≥20kg/m3)\r\n3、找层平：1：3水泥砂浆20厚，砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维0.75-0.9kg/m3","平米",116.24,null,""]
["33","010401015001","砖地沟、明沟","1、沟截面:900×1200\r\n2、详02G04 荷载等级为二级\r","米",17.6,null,""]
["34","010803002001","防火卷帘门2700×3300","1、复合夹芯钢防火上翻门  2700×3300","樘",2,null,""]
["35","010803002002","防火卷帘门3300×4200","1、复合夹芯钢防火上翻门  3300×4200","樘",1,null,""]
["36","010807001001","金属(塑钢、断桥)窗","1、单框三玻断桥铝合金推拉窗\r\n2、开启扇带纱窗\r","平米",7.56,null,""]
["37","010515001001","现浇混凝土钢筋φ6","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ6\r","吨",0.09,null,""]
["38","010515001002","现浇构件圆钢筋φ8","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ8\r","吨",0.72,null,""]
["39","010515001003","现浇构件圆钢筋φ10","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ10\r","吨",0.54,null,""]
["40","010515001004","现浇构件圆钢筋φ12","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ12","吨",0.97,null,""]
["41","010515001005","现浇构件圆钢筋φ14","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ14","吨",0.5,null,""]
["42","010515001006","现浇构件螺纹钢筋Φ20","1、钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋Φ20","吨",0.14,null,""]
["43","010515001007","圆钢箍筋φ6","1、钢筋种类、规格:圆钢箍筋φ6","吨",0.35,null,""]
["44","010515001008","圆钢箍筋φ8","1、钢筋种类、规格:圆钢箍筋φ8","吨",0.01,null,""]
["45","010901002001","型材屋面","1、0.8厚红色镀锌瓦椤型压型钢板需二次设计，请投标单位综合考虑\r\n2、采钢屋面泛水及屋脊作法参05J5-2-47~64\r","平米",158.85,null,""]
["46","010602001001","钢屋架","1、钢材品种、规格:需二次设计，请投标单位综合考虑\r\n2、油漆品种、刷漆遍数参05J1-80-涂13\r","吨",1.27,null,""]
["47","010606002001","钢檩条","1、檀条：需二次设计，请投标单位综合考虑\r\n2、油漆品种、刷漆遍数参05J1-80-涂13","吨",0.72,null,""]
["48","010516002001","预埋铁件","1、钢材种类、规格：需二次设计，请投标单位综合考虑\r\n2、螺栓长度：需二次设计，请投标单位综合考虑\r\n3、铁件尺寸：需二次设计，请投标单位综合考虑\r","吨",0.03,null,""]
[{"$nulls":3},"2、技术及其他措施项目",{"$nulls":3},""]
["49","011701001001","综合脚手架","1.建筑结构形式：砖混\r\n2.檐口高度：\r","平米",109.41,null,""]
["50","011701006001","满堂脚手架","1、满堂脚手架","平米",86,null,""]
["51","011702015001","无梁板模板","1、无梁板","平米",93.24,null,""]
["52","011702001001","垫层模板",null,"平米",3.52,null,""]
["53","011702008001","圈梁模板",null,"平米",52.22,null,""]
["54","011702023001","雨篷、悬挑板、阳台板模板",null,"平米",23,null,""]
["55","011702006001","矩形梁模板",null,"平米",2.94,null,""]
["56","011702002001","矩形柱模板",null,"平米",8.14,null,""]
["57","011702002002","矩形柱超高模板",null,"平米",1.62,null,""]
["58","011702026001","预制地沟盖板模板",null,"立米",1.47,null,""]
["59","011703001001","垂直运输费",null,"项",1,null,""]
[{"$nulls":3},"1、通用费率措施项目",{"$nulls":3},""]
["60","011705001001","大型机械设备进出场及安拆","1、大型机械设备进出场及安拆\r","台次",1,null,""]
["61","011707001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["62","011707006001","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施",null,"项",1,null,""]
["63","011707005001","冬雨季施工",null,"项",1,null,""]
["64","011707007001","已完工程及设备保护",null,"项",1,null,""]
["65","011707007002","材料及产品检测费",null,"项",1,null,""]
["66","011707004001","二次搬运",null,"项",1,null,""]
["67","011707008001","门窗运输","1、门窗运输 运距自行考虑","项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"2车库安装","index":9,"n_rows":67,"n_cols":8,"rows_kept":67,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：大板西收费站车库 安装"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
[{"$nulls":3},"采暖"]
["1","031001002001","钢管 DN40","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN40\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：焊接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",34.95,null,""]
["2","031001002002","钢管 DN32","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN32\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：螺纹连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",12.41,null,""]
["3","031001002003","钢管 DN25","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN25\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：螺纹连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",4.8,null,""]
["4","031001002004","钢管 DN20","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN20\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：螺纹连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",9.5,null,""]
["5","031001002005","钢管 DN15","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN15\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：螺纹连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",1.6,null,""]
["6","031005001001","铸铁散热器","1.型号、规格:铸铁散热器 柱型760\r","片",77,null,""]
["7","031003001001","手动放风阀门 DN10","1.名称：手动放风阀门\r\n2.规格：DN10","个",4,null,""]
["8","031003001002","自动排气阀门 DN25","1.名称：自动排气阀门\r\n2.规格：DN25","个",2,null,""]
["9","031003001003","截止阀 DN20","1.类型:铜质截止阀\r\n2.规格：DN20","个",4,null,""]
["10","031003001004","截止阀 DN25","1.类型:铜质截止阀\r\n2.规格：DN25","个",4,null,""]
["11","031003001005","截止阀 DN15","1.类型:铜质截止阀\r\n2.规格：DN15","个",2,null,""]
["12","031003001006","温度调节阀 DN20","1.类型:温度调节阀\r\n2.规格：DN20","个",4,null,""]
["13","031002003001","套管 DN25","1.名称、类型:穿楼板钢套管\r\n2.规格:DN25","个",4,null,""]
["14","031208002001","管道绝热","1.绝热材料品种:岩棉管壳\r\n2.绝热厚度:50mm\r\n3.管道外径：Φ57mm以下","立米",0.8,null,""]
["15","031208007001","防潮层、保护层","1.材料:玻璃丝布两道\r","平米",25.26,null,""]
["16","031201001001","管道刷油","1.除锈级别:管道除轻锈(暗管)\r\n2.油漆品种：防锈漆二道","平米",7.26,null,""]
["17","031201001002","管道刷油","1.除锈级别:管道除轻锈(明管)\r\n2.油漆品种：防锈漆一道","平米",1.07,null,""]
["18","031201001003","管道刷油","1.油漆品种：银粉漆二道","平米",1.07,null,""]
["19","031002001001","管道支架","1.材质:型钢\r\n2.管架形式：一般管架","公斤",21,null,""]
["20","031201003001","金属结构刷油","1.除锈级别:除轻锈\r\n2.油漆品种：防锈漆两道","公斤",21,null,""]
["21","031201004001","暖气片刷油","1.除锈级别:除轻锈\r\n2.油漆品种：防锈漆一道,银粉漆二道\r","平米",18.1,null,""]
["22","030601002001","压力仪表","1.名称:压力计\r","台",2,null,""]
["23","030601001001","温度仪表","1.名称:温度计\r","支",4,null,""]
["24","031003008001","粗过滤器 DN40","1.类型:粗过滤器\r\n2.规格：DN40\r","组",2,null,""]
["25","031003008002","细过滤器 DN40","1.类型:细过滤器\r\n2.规格：DN40\r","组",2,null,""]
["26","031003003001","平衡阀 DN40","1.类型:平衡阀\r\n2.规格：DN40\r","个",1,null,""]
["27","031003003002","闸阀 DN40","1.类型:闸阀\r\n2.规格：DN40\r","个",3,null,""]
["28","031003001007","泄水阀 DN25","1.类型:泄水阀\r\n2.规格：DN25\r","个",2,null,""]
["29","031009001001","采暖工程系统调整","1.系统形式:采暖系统调试费\r","系统",1,null,""]
[{"$nulls":3},"电气",{"$nulls":3},""]
["30","030411001001","配管 SC50","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC50\r","米",4.7,null,""]
["31","030411001002","配管 SC20","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC20\r","米",58.2,null,""]
["32","030408001001","电力电缆 YJV-5×16","1.名称:电力电缆\r\n2.型号:YJV\r\n3.规格:5×16\r\n4.材质:铜芯\r\n5.敷设方式、部位：穿管敷设\r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV\r\n7.地形:平地\r","米",6.25,null,""]
["33","030208006001","电力电缆头","1.名称:电力电缆头\r\n2.型号:YJV\r\n3.规格:5×16\r\n4.材质、类型:铜芯电缆干包式\r\n5.安装部位：配电箱\r\n6.电压等级（kV）：0.6/1kV\r","个",2,null,""]
["34","030411004001","配线 BV4mm2","1.名称:管内穿线\r\n2.配线形式：照明线路\r\n3.型号：BV\r\n4.规格：4mm2\r\n5.材质：铜芯\r","米",70.9,null,""]
["35","030411004002","配线 BV2.5mm2","1.名称:管内穿线\r\n2.配线形式：照明线路\r\n3.型号：BV\r\n4.规格：2.5mm2\r\n5.材质：铜芯\r","米",69.2,null,""]
["36","030412001001","高压汞灯","1.名称：高压汞灯 (防爆型带镀锌保护网)\r\n2.型号、.规格： GKG7252 125W\r","套",7,null,""]
["37","030404034001","单控单联","1.名称:单控单联\r\n2.规格:250V 10A\r\n3.安装方式:壁装\r","套",3,null,""]
["38","030404035001","单相暗插座","1.名称:单相暗插座 五孔\r\n2.规格:250V 25A\r\n3.安装方式;壁装\r","套",3,null,""]
["39","030404035002","单相暗插座","1.名称:三相带接地防爆插座\r\n2.规格:400V 20A\r\n3.安装方式;壁装\r","套",3,null,""]
["40","030411001003","暗装接线盒","1.名称：暗装接线盒\r","个",16,null,""]
["41","030404017001","配电箱 AL","1.名称：配电箱\r\n2.型号、.规格：AL 450×500×200\r\n3.安装方式：壁装\r","台",1,null,""]
[{"$nulls":3},"防雷接地",{"$nulls":3},""]
["42","030409002001","接地母线","1.名称:户内接地母线\r\n2.材质:镀锌扁钢\r\n3.规格：40×4\r\n4.安装部位：埋地\r","米",59,null,""]
["43","030409003001","避雷引下线","1.名称:避雷引下线\r\n2.材质、规格:构造柱钢筋作为引下线\r","米",20,null,""]
["44","030409005001","避雷网","1.名称:避雷网\r\n2.材质、规格：屋顶采用10热镀锌圆钢做避雷带","米",45.2,null,""]
["45","030409003002","避雷引下线断接卡子","1.避雷引下线断接卡子","套",2,null,""]
["46","030409008001","总等电位端子箱","1.名称:总等电位端子箱","台",1,null,""]
["47","030414011001","接地装置","1.名称:接地网系统调试\r","系统",1,null,""]
["48","030414002001","送配电装置系统","1.名称:1KV以下交流供电装置(综合)系统调试\r","系统",1,null,""]
[{"$nulls":3},"（通用）措施项目",{"$nulls":3},""]
["49","031301017001","脚手架搭拆",null,"项",1,null,""]
["50","031302001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["51","031302008001","临时设施费",null,"项",1,null,""]
["52","031302005001","冬雨季施工增加",null,"项",1,null,""]
["53","031302006001","已完及未完工程保护",null,"项",1,null,""]
["54","031301018001","材料及产品检测费",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"3锅炉房","index":10,"n_rows":100,"n_cols":8,"rows_kept":100,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：锅炉房"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","010101001001","平整场地","1、土壤类别：一二类土\r\n2、弃土运距：施工单位自行考虑\r\n3、取土运距：施工单位自行考虑\r","平米",261.67,null,""]
["2","010101002001","挖一般土方","1、土壤类别：一二类土\r\n2、挖土深度：2.05m\r\n3.工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中，设计换填，采用大开挖方式开挖\r\n4.基础钎探\r","立米",1942.93,null,""]
["3","010103002001","余方弃置","1.废弃料品种：一、二类土\r\n2.运距：施工单位自行考虑","立米",765.4,null,""]
["4","010103001001","土( 石 )方回填","1、密实度要求：达到设计要求\r\n2、夯填(碾压):夯填\r\n3、运输距离:施工单位自行考虑\r","立米",1164.98,null,""]
["5","010103001002","土( 石 )方回填(房心)","1、密实度要求：达到设计要求\r\n2、夯填(碾压):夯填\r\n3、运输距离:施工单位自行考虑\r","立米",12.56,null,""]
["6","010201001001","换填垫层","1.材料种类及配比：0.5m厚碎石垫层详地基处理说明\r\n2.压实系数：0.97\r","立米",169.92,null,""]
["7","010201001002","换填垫层","1.材料种类及配比：1m厚级配砂砾垫层，详地基处理说明\r\n2.压实系数：0.97\r","立米",386.15,null,""]
["8","010403001001","石基础","1.石料种类、规格：片石\r\n2.基础类型：条形\r\n3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆\r","立米",211.77,null,""]
["9","010502002001","现浇砼构造柱","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c20\r","立米",9.44,null,""]
["10","010503004001","现浇砼地圈梁","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c20\r","立米",14.81,null,""]
["11","010503004002","现浇砼圈梁","1、混凝土强度等级：c25\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm\r","立米",19.98,null,""]
["12","010503002001","现浇砼矩形梁","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25","立米",8.76,null,""]
["13","010503005001","现浇砼过梁","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25","立米",0.1,null,""]
["14","010505003001","平板","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25\r","立米",35.28,null,""]
["15","010505007001","天沟(檐沟)、挑檐板","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25\r","立米",3.88,null,""]
["16","010505008001","雨篷、悬挑板、阳台板","1、混凝土强度等级：c25\r\n2、混凝土拌和料要求:中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm\r","立米",0.6,null,""]
["17","010501006001","现浇砼设备基础","1、设备基础，具体图纸由设备厂家提供","立米",6,null,""]
["18","010403001002","石基础","1、M5浆砌MU30片石设备基础，具体图纸由设备厂家提供\r","立米",20,null,""]
["19","010507001001","现浇砼散水","1、参05J1-113-散2\r\n2、下设300厚防冻砂","平米",48.48,null,""]
["20","010507001002","现浇砼坡道","1、参05J1-117-坡6\r\n2、下设300厚防冻砂","平米",17.25,null,""]
["21","010401003001","实心砖墙","1、砖品种、规格、强度等级:MU10机红砖\r\n2、墙体厚度:370\r\n3、砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆砌筑\r","立米",124.97,null,""]
["22","010401003002","实心砖墙","1、砖品种、规格、强度等级:MU10机红砖\r\n2、墙体厚度:240\r\n3、砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆砌筑\r","立米",24.24,null,""]
["23","011102003001","块料楼地面","1、详05J1地20 800×800全瓷高档地板砖镶贴\r\n2、增设150厚卵石灌M2.5混合砂浆\r","平米",23.12,null,""]
["24","011101001001","水泥砂浆楼地面","1、详05J1地1\r\n2、2、增设150厚卵石灌M2.5混合砂浆","平米",230.18,null,""]
["25","011105003001","块料踢脚线","1、踢脚线高度:120mm\r\n2、详05J1踢23  黑色全瓷踢脚板\r","平米",3.28,null,""]
["26","011105001001","水泥砂浆踢脚线","1.踢脚线高度：150mm\r\n2.详05J1踢4\r","米",19.79,null,""]
["27","011201001001","墙面一般抹灰","1.详05J1内墙4\r","平米",517.79,null,""]
["28","011201001002","墙面一般抹灰","1.详05J1内墙4,墙面面层改为防火砂浆\r","平米",183.67,null,""]
["29","011201001003","墙面一般抹灰","1.外墙1：3水泥砂浆\r","平米",333.5,null,""]
["30","011407001001","墙面喷刷涂料","注：外墙真实漆做法：\r\n1、涂刷罩光清漆\r\n2、天然真实漆（可选单色，或复合搭配）施工（根据效果需要选择喷涂或抹涂等形式施工）\r\n3、涂刷封闭底漆（根据需要可选与真石漆接近颜色\r\n4、真实漆分格缝为平缝，采用弹线分隔，粘贴美维纹纸，再做真石漆喷涂\r","平米",402.08,null,""]
["31","011301001001","雨篷、挑檐侧面一般抹灰","1、零星项目抹水泥砂浆\r\n2、基层为砼\r","平米",7.41,null,""]
["32","011301001002","天棚抹灰","1、详05J1棚3","平米",271.12,null,""]
["33","011301001003","挑檐、雨篷抹灰","1、1：3水泥砂浆","平米",61.18,null,""]
["34","011406003001","满刮腻子","1.刮腻子要求:墙面刮腻子两遍","平米",60.33,null,""]
["35","011406003002","满刮腻子","1.刮腻子要求:墙面刮防水腻子两遍","平米",641.14,null,""]
["36","011406003003","满刮腻子","1.刮腻子要求:天棚刮腻子两遍","平米",22.82,null,""]
["37","011406003004","满刮腻子","1.刮腻子要求:天棚刮防水腻子两遍\r","平米",248.3,null,""]
["38","011406001001","抹灰面油漆(天棚)","1、天棚乳胶漆二遍\r","平米",271.12,null,""]
["39","011406001002","抹灰面油漆(天棚)","1、天棚乳胶漆二遍\r","平米",701.46,null,""]
["40","BB0108090001","窗台板","1、25厚1：2.5水泥砂浆抹面压光，上刷无光调合漆两道","米",13.2,null,""]
["41","011204001001","石材墙面（蘑菇石勒脚）","1、详05J1-48-外墙14 灰色蘑菇石勒脚(中高档石材)","平米",14.94,null,""]
["42","010902001001","屋面卷材防水","1、防水层：4厚SBS改性沥青防水层（面层带保护砂粒）\r\n2、找平层：20厚1：3水泥砂浆找平层\r","平米",320.78,null,""]
["43","011001001001","保温隔热屋面","1、保温层：180厚聚苯板（密度≥23kg/m3)  隔气层采用冷底子油一遍\r\n2、找坡层：1：8水泥膨胀珍珠岩2%找坡，最薄处30mm\r","平米",320.78,null,""]
["44","010401015001","砖地沟、明沟","1、沟截面:1200×1200\r\n2、详02G04 荷载等级为二级\r","米",28.2,null,""]
["45","010802003001","钢质防火门","1、防火门1500×2700  油漆详05J1-80-涂13","樘",1,null,""]
["46","010801001001","实木门1500×2700","1、实木门1500×2700 含门套、门锁、小五金件等\r\n2、油漆详05J1-77-涂2\r","樘",1,null,""]
["47","010801001001","实木门900×2100","1、实木门900×2100 含门套、门锁、小五金件等\r\n2、油漆详05J1-77-涂2","樘",2,null,""]
["48","010807001001","金属(塑钢、断桥)窗","1、断桥铝合金单框双玻平开窗\r\n2、开启扇带纱窗\r","平米",51.48,null,""]
["49","010807001001","金属(塑钢、断桥)窗","1、断桥铝合金单框单玻平开窗\r\n2、开启扇带纱窗\r","平米",6.48,null,""]
["50","020402006001","防盗门1000×2100","1、防盗门1500×2700  油漆详05J1-80-涂13","樘",1,null,""]
["51","020402006002","防盗门1500×2700","1、保温防盗门1500×2700  油漆详05J1-80-涂13\r","樘",2,null,""]
["52","010515001001","现浇混凝土钢筋φ6","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ6\r","吨",0.52,null,""]
["53","010515001002","现浇构件圆钢筋φ8","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ8\r","吨",1.24,null,""]
["54","010515001003","现浇构件圆钢筋φ10","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ10\r","吨",0.59,null,""]
["55","010515001004","现浇构件圆钢筋φ12","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ12","吨",3.53,null,""]
["56","010515001005","现浇构件螺纹钢筋Φ14","1、钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋Φ14","吨",0.05,null,""]
["57","010515001006","现浇构件螺纹钢筋Φ16","1、钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋Φ16","吨",0.13,null,""]
["58","010515001007","现浇构件螺纹钢筋Φ18","1、钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋Φ18","吨",0.07,null,""]
["59","010515001008","现浇构件螺纹钢筋Φ20","1、钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋Φ20","吨",0.06,null,""]
["60","010515001009","现浇构件螺纹钢筋Φ22","1、钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋Φ22","吨",1.04,null,""]
["61","010515001010","现浇构件螺纹钢筋Φ25","1、钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋Φ25","吨",0.19,null,""]
["62","010515001011","圆钢箍筋φ6","1、钢筋种类、规格:圆钢箍筋φ6","吨",1.08,null,""]
["63","010515001012","圆钢箍筋φ8","1、钢筋种类、规格:圆钢箍筋φ8","吨",0.28,null,""]
["64","010901002001","型材屋面","1、0.8厚红色单层镀锌压型彩钢板需二次设计，请投标单位综合考虑\r","平米",233.15,null,""]
["65","010602001001","钢屋架","1、钢材品种、规格:50×4等边角钢\r\n2、油漆品种、刷漆遍数参05J1-80-涂13\r","吨",1.87,null,""]
["66","010606002001","钢檩条","1、BL-3檀条需二次设计，请投标单位综合考虑\r\n2、油漆品种、刷漆遍数参05J1-80-涂13","吨",1.17,null,""]
["67","010516002001","预埋铁件","1、钢材种类、规格：6mm厚钢板+Φ14钢筋一头带弯钩需二次设计，请投标单位综合考虑\r\n2、螺栓长度：200\r\n3、铁件尺寸：200×200\r","吨",0.02,null,""]
["68","011702001001","垫层模板",null,"平米",2.82,null,""]
["69","011702008001","地圈梁模板",null,"平米",62.94,null,""]
["70","011702002001","矩形柱模板构造柱",null,"平米",35.88,null,""]
["71","011702002002","矩形柱超高模板",null,"平米",26.49,null,""]
["72","011702008001","圈梁模板",null,"平米",165.65,null,""]
["73","011702006001","矩形梁模板",null,"平米",65.14,null,""]
["74","011702006001","梁超高模板",null,"平米",115.75,null,""]
["75","011702009001","过梁",null,"平米",1.22,null,""]
["76","011702015001","平板模板","1、无梁板","平米",262.57,null,""]
["77","011702015001","板超高模板","1、无梁板","平米",584.21,null,""]
["78","011702023001","雨篷、悬挑板、阳台板模板",null,"平米",54.97,null,""]
["79","011702023001","雨篷",null,"平米",6,null,""]
["80","011701001001","综合脚手架","1.建筑结构形式：砖混\r\n2.檐口高度：\r","平米",261.67,null,""]
["81","011701006001","满堂脚手架","1、满堂脚手架","平米",126.69,null,""]
["82","011703001001","垂直运输费",null,"项",1,null,""]
[{"$nulls":3},"1、通用费率措施项目",{"$nulls":3},""]
["83","011705001001","大型机械设备进出场及安拆","1、大型机械设备进出场及安拆\r","台次",1,null,""]
["84","011707001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["85","011707006001","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施",null,"项",1,null,""]
["86","011707005001","冬雨季施工",null,"项",1,null,""]
["87","011707007001","已完工程及设备保护",null,"项",1,null,""]
["88","011707007002","材料及产品检测费",null,"项",1,null,""]
["89","011707004001","二次搬运",null,"项",1,null,""]
["90","011707008001","门窗运输","1、门窗运输 运距自行考虑","项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"3锅炉房安装","index":11,"n_rows":110,"n_cols":8,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：大板西收费站锅炉房 安装"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
[{"$nulls":3},"设备、管道"]
["1","031001002001","无缝钢管 DN125","1.安装部位:室内\r\n2.介质:水\r\n3.材质、规格：DN125\r\n4.材质：无缝钢管\r\n5.连接形式：焊接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",40.84,null,""]
["2","031001002002","无缝钢管 DN100","1.安装部位:室内\r\n2.介质:水\r\n3.材质、规格：DN100\r\n4.材质：无缝钢管\r\n5.连接形式：焊接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",15.7,null,""]
["3","031001002003","钢管 DN100","1.安装部位:室内\r\n2.介质:水\r\n3.材质、规格：DN100\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：焊接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",70.48,null,""]
["4","031001002004","钢管 DN80","1.安装部位:室内\r\n2.介质:水\r\n3.材质、规格：DN80\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：焊接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",19.28,null,""]
["5","031001002005","钢管 DN50","1.安装部位:室内\r\n2.介质:水\r\n3.材质、规格：DN50\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：焊接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",30.14,null,""]
["6","031001002006","钢管 DN32","1.安装部位:室内\r\n2.介质:水\r\n3.材质、规格：DN32\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：螺纹连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",8.9,null,""]
["7","031001001001","镀锌钢管 DN40","1.安装部位:室内\r\n2.介质:水\r\n3.材质、规格：DN40\r\n4.材质：镀锌钢管\r\n5.连接形式：螺纹连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",22.1,null,""]
["8","031001001002","镀锌钢管 DN100","1.安装部位:室内\r\n2.介质:水\r\n3.材质、规格：DN100\r\n4.材质：镀锌钢管\r\n5.连接形式：螺纹连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",24.7,null,""]
["9","031001005001","铸铁管 DN150","1.安装部位:室内\r\n2.介质:水\r\n3.材质、规格：DN150\r\n4.材质：铸铁管\r\n5.接口材料:石棉水泥接口","米",46.88,null,""]
["10","031001005002","铸铁管 DN100","1.安装部位:室内\r\n2.介质:水\r\n3.材质、规格：DN100\r\n4.材质：铸铁管\r\n5.接口材料:石棉水泥接口","米",10.26,null,""]
["11","031001005003","铸铁管 DN75","1.安装部位:室内\r\n2.介质:水\r\n3.材质、规格：DN75\r\n4.材质：铸铁管\r\n5.接口材料:石棉水泥接口","米",8.5,null,""]
["12","031201001001","管道刷油","1.除锈级别:管道除轻锈\r\n2.油漆品种：沥青漆二道","平米",29.56,null,""]
["13","031201001002","管道刷油","1.除锈级别:管道除轻锈\r\n2.油漆品种：防锈漆二道","平米",62.62,null,""]
["14","031201001003","管道刷油","1.油漆品种：调合漆二道","平米",122.91,null,""]
["15","031002001001","管道支架","1.材质:型钢\r\n2.管架形式：一般管架","公斤",378.8,null,""]
["16","031201003001","金属结构刷油","1.除锈级别:除轻锈\r\n2.油漆品种：防锈漆两道,调和漆两道\r","公斤",378.8,null,""]
["17","031208002001","管道绝热","1.绝热材料品种:岩棉管壳\r\n2.绝热厚度:50mm\r\n3.管道外径：Φ133mm以下","立米",1.73,null,""]
["18","031208007001","防潮层、保护层","1.材料:镀锌铁皮保护层0.3mm\r","平米",43.72,null,""]
["19","031003003001","平衡阀 DN100","1.类型:平衡阀\r\n2.规格：DN100\r","个",4,null,""]
["20","031003003002","闸阀 DN100","1.类型:闸阀\r\n2.规格：DN100\r","个",14,null,""]
["21","031003003003","闸阀 DN80","1.类型:闸阀\r\n2.规格：DN80\r","个",2,null,""]
["22","031003003004","闸阀 DN50","1.类型:闸阀\r\n2.规格：DN50\r","个",10,null,""]
["23","031003003005","闸阀 DN40","1.类型:闸阀\r\n2.规格：DN40\r","个",11,null,""]
["24","031003001001","闸阀 DN32","1.类型:闸阀\r\n2.规格：DN32","个",2,null,""]
["25","031003001002","闸阀 DN25","1.类型:闸阀\r\n2.规格：DN25","个",10,null,""]
["26","031003003006","排污阀 DN50","1.类型:排污阀\r\n2.规格：DN50\r","个",5,null,""]
["27","031003003007","软接头 DN100","1.类型:软接头\r\n2.规格：DN100\r","个",1,null,""]
["28","031003003008","止回阀 DN100","1.类型:止回阀\r\n2.规格：DN100\r","个",4,null,""]
["29","031003003009","止回阀 DN125","1.类型:止回阀\r\n2.规格：DN100\r","个",2,null,""]
["30","031003003010","止回阀 DN50","1.类型:止回阀\r\n2.规格：DN50\r","个",2,null,""]
["31","031003013001","水表","1.类型:水表\r\n2.规格：DN40\r","组",1,null,""]
["32","031004008001","地漏","1.名称：地漏\r\n2.规格：DN50","组",6,null,""]
["33","031004008002","地漏","1.名称：地漏\r\n2.规格：DN50","组",2,null,""]
["34","030601001001","温度仪表","1.名称:温度计\r","支",4,null,""]
["35","030601002001","压力仪表","1.名称:压力计\r","台",10,null,""]
["36","030224001001","燃煤热水锅炉","1.结构形式:燃煤热水锅炉\r\n2.规格、型号:DZL0.7-0.7/95/70-AII 额定压力 P=0.7M\r\n3.锅炉配套设备①炉排调速箱 ZJ2W型 一台②上煤机 JMJ-100型 一台③钢制烟囱 450×30m 一套④分水器 300×1000mm 一个⑤集水器 300×1000mm 一个⑥E锅炉、辅机电控柜 DRR-120 一台\r\n4.灌浆\r","台",2,null,""]
["37","030108004001","鼓风机","1.名称:鼓风机\r\n2.型号：G6-41-11N03.3A右0°风量1850m3/h 电机功率：1.1KW\r\n3.灌浆","台",2,null,""]
["38","030108002001","引风机","1.名称:引风机\r\n2.型号：Y6-41-13N04.5A右90°风量4135m3/h 电机功率：5.5KW\r\n3.灌浆","台",2,null,""]
["39","030225001001","除尘器","1.名称:干法脱硫多管除尘器\r\n2.型号: XTD-2-360型  烟气量6000m3/h\r","台",2,null,""]
["40","030225005001","除渣机","1.名称：刮板除渣机\r\n2.型号: GC-0.3-1  出渣量300kg/h\r","台",1,null,""]
["41","030109001001","锅炉变频补水泵","1.名称:锅炉变频补水泵\r\n2.规格:40LG-15×2型 N=2.2KW\r\n3.灌浆\r","台",2,null,""]
["42","030109001002","立式采暖循环水泵","1.名称:立式采暖循环水泵\r\n2.规格:IRG80-160型 Q=35m3/h，H=35M\r\n3.灌浆\r","台",2,null,""]
["43","030109001003","锅炉变频补水泵","1.名称:锅炉变频补水泵\r\n2.规格: XBD6/15-SLH N=15KW\r\n3.灌浆\r","台",2,null,""]
["44","030109001004","生活变频给水泵","1.名称:生活变频给水泵\r\n2.规格: DFG=160型 Q=12.5m3 H=28M\r\n3.灌浆\r","台",2,null,""]
["45","031004004001","不锈钢洗涤盆","1.名称：不锈钢洗涤盆","组",2,null,""]
["46","031006008001","全自动软水器","1.名称:全自动软水器\r\n2.型号:KF-2850B Q=8m3/h\r","台",1,null,""]
["47","031003008001","KC型快速除污器 DN150","1.名称：KC型快速除污器\r\n2.规格、压力等级：KC型 DN150\r","组",1,null,""]
["48","030404004001","变频采暖补水定压柜","1.名称：变频采暖补水定压柜\r\n2.型号：DYB-12-30型","台",1,null,""]
["49","030404004002","变频生活给水控制柜","1.名称：变频生活给水控制柜\r\n2.型号：QBWS-I-30-40-2LG","台",1,null,""]
["50","031006015001","玻璃钢软化水水箱","1.材质、类型:玻璃钢软化水水箱\r\n2.型号、规格:2800×1500×1800\r","台",1,null,""]
["51","031006015002","玻璃钢给水储水箱","1.材质、类型:玻璃钢给水储水箱\r\n2.型号、规格:7000×2500×2500\r","台",1,null,""]
["52","031003008002","不锈钢蓝式过滤器","1.名称：不锈钢蓝式过滤器\r\n2.规格：SB34(DN100法兰高低接管）","组",1,null,""]
["53","031006011001","紫外线杀菌设备","1.名称：紫外线杀菌设备\r\n2.型号、规格：LGW-II-US-20不锈钢自动清洗型","套",1,null,""]
["54","031003003011","烟道蝶阀","1.名称：烟道蝶阀\r\n2.规格型号：PY-SD-450型","个",2,null,""]
[{"$nulls":3},"采暖",{"$nulls":3},""]
["55","031001002007","钢管 DN32","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN32\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：螺纹连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",9.04,null,""]
["56","031001002008","钢管 DN25","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN25\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：螺纹连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",58.02,null,""]
["57","031005001001","铸铁散热器","1.型号、规格:铸铁散热器组成安装  M132型\r","片",222,null,""]
["58","031003001003","手动放风阀门 DN10","1.名称：手动放风阀门\r\n2.规格：DN10","个",10,null,""]
["59","031003001004","自动排气阀门 DN25","1.名称：自动排气阀门\r\n2.规格：DN25","个",3,null,""]
["60","031003001005","截止阀 DN25","1.类型:铜质截止阀\r\n2.规格：DN25","个",12,null,""]
["61","031003001006","截止阀 DN32","1.类型:铜质截止阀\r\n2.规格：DN32","个",2,null,""]
["62","031201001004","管道刷油","1.除锈级别:除轻锈\r\n2.油漆品种：银粉漆\r\n3.涂刷遍数、漆膜厚度：二遍\r","平米",7.31,null,""]
["63","031201004001","暖气片刷油","1.除锈级别:除轻锈\r\n2.油漆品种：银粉漆\r\n3.涂刷遍数、漆膜厚度：二遍\r","平米",53.28,null,""]
["64","031009001001","采暖工程系统调整","1.系统形式:采暖系统调试费\r","系统",1,null,""]
[{"$nulls":3},"电气",{"$nulls":3},""]
["65","030411001001","配管 SC80","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC80\r","米",4.33,null,""]
["66","030411001002","配管 SC70","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC70\r","米",6,null,""]
["67","030411001003","配管 SC40","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC40\r","米",5.43,null,""]
["68","030411001004","配管 SC32","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC32\r","米",9.36,null,""]
["69","030411001005","配管 SC25","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC25\r","米",105.28,null,""]
["70","030411001006","配管 PVC25","1.名称：电气配管\r\n2.材质：PVC管\r\n3.规格：PVC25\r","米",19.87,null,""]
["71","030411001007","配管 PVC20","1.名称：电气配管\r\n2.材质：PVC管\r\n3.规格：PVC25\r","米",286.66,null,""]
["72","030408001001","电力电缆 YJV22-5×35","1.名称:电力电缆\r\n2.型号:YJV22\r\n3.规格:5×35\r\n4.材质:铜芯\r\n5.敷设方式、部位：穿管敷设\r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV\r\n7.地形:平地\r","米",5.83,null,""]
["73","030208006001","电力电缆头","1.名称:电力电缆头\r\n2.型号:YJV\r\n3.规格:4×50\r\n4.材质、类型:铜芯电缆干包式\r\n5.安装部位：配电箱\r\n6.电压等级（kV）：0.6/1kV\r","个",2,null,""]
["74","030411004001","配线 BV25mm2","1.名称:管内穿线\r\n2.配线形式：照明线路\r\n3.型号：BV\r\n4.规格：25mm2\r\n5.材质：铜芯\r","米",37.5,null,""]
["75","030411004002","配线 BV10mm2","1.名称:管内穿线\r\n2.配线形式：照明线路\r\n3.型号：BV\r\n4.规格：10mm2\r\n5.材质：铜芯\r","米",88.5,null,""]
["76","030411004003","配线 BV4mm2","1.名称:管内穿线\r\n2.配线形式：照明线路\r\n3.型号：BV\r\n4.规格：4mm2\r\n5.材质：铜芯\r","米",705.17,null,""]
["77","030411004004","配线 BV2.5mm2","1.名称:管内穿线\r\n2.配线形式：照明线路\r\n3.型号：BV\r\n4.规格：4mm2\r\n5.材质：铜芯\r","米",1146.64,null,""]
["78","030412001001","吸顶式防水防尘灯","1.名称：吸顶式防水防尘灯\r\n2.型号、.规格： 100W\r\n3.安装形式：吸顶安装\r","套",2,null,""]
["79","030412001002","广照型工厂灯","1.名称：广照型工厂灯\r\n2.型号、.规格：100W\r\n3.安装形式：吸顶安装\r","套",15,null,""]
["80","030404034001","单控单联","1.名称:单控单联\r\n2.规格:250V 10A\r\n3.安装方式:壁装\r","套",4,null,""]
["81","030404034002","单控双联","1.名称:单控双联\r\n2.规格:250V 10A\r\n3.安装方式:壁装\r","套",3,null,""]
["82","030404035001","单相暗插座","1.名称:单相暗插座\r\n2.规格:250V 10A\r\n3.安装方式;壁装\r","套",6,null,""]
["83","030404017001","配电箱 1AL1","1.名称：配电箱\r\n2.型号、.规格：AL 400×400×18-\r\n3.安装方式：壁装","台",1,null,""]
["84","030404017002","配电箱 1AL2","1.名称：配电箱\r\n2.型号、.规格：1AL2 400×400×18-\r\n3.安装方式：壁装\r","台",1,null,""]
["85","030404017003","配电箱 1AL3","1.名称：照明配电箱\r\n2.型号、.规格：1AL3 400×400×180\r\n3.安装方式：壁装\r","台",1,null,""]
["86","030411001008","暗装接线盒","1.名称：暗装接线盒\r","个",30,null,""]
[{"$nulls":3},"防雷接地",{"$nulls":3},""]
["87","030409002001","接地母线","1.名称:户内接地母线\r\n2.材质:镀锌扁钢\r\n3.规格：40×4\r\n4.安装部位：埋地\r","米",76.63,null,""]
["88","030409003001","避雷引下线","1.名称:避雷引下线\r\n2.材质、规格:构造柱钢筋作为引下线\r","米",27.5,null,""]
["89","030409005001","避雷网","1.名称:避雷网\r\n2.材质、规格：屋顶采用10热镀锌圆钢做避雷带，","米",63.6,null,""]
["90","030414011001","接地装置","1.名称:接地网系统调试\r","系统",1,null,""]
["91","030414002001","送配电装置系统","1.名称:1KV以下交流供电装置(综合)系统调试\r","系统",1,null,""]
["92","031301017001","脚手架搭拆",null,"项",1,null,""]
["93","031302001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["94","031302008001","临时设施费",null,"项",1,null,""]
["95","031302005001","冬雨季施工增加",null,"项",1,null,""]
["96","031302006001","已完及未完工程保护",null,"项",1,null,""]
["97","031301018001","材料及产品检测费",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"4变电所","index":12,"n_rows":118,"n_cols":8,"rows_kept":118,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7],[21,2,21,3],[63,2,63,3],[71,2,71,3],[78,2,78,3],[93,2,93,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：变电所98"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
[{"$nulls":3},"附录A 土石方工程"]
["1","010101001001","平整场地","1、土壤类别：二类土\r\n2、弃土运距：施工单位自行考虑\r\n3、取土运距：施工单位自行考虑\r","平米",98.77,null,""]
["2","010101002001","挖一般土方","1.土壤类别：二类土\r\n2.挖土深度：\n3.工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中\r\n4.基础钎探","立米",971.29,null,""]
["3","010103002001","余方弃置","1.废弃料品种：二类土\r\n2.运距：施工单位自行考虑","立米",374.98,null,""]
["4","010103001001","土( 石 )方回填","1、密实度要求：达到设计要求\r\n2、夯填(碾压):夯填\r\n3、运输距离:施工单位自行考虑\r\n4、工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中","立米",596.31,null,""]
["5","010103001002","土( 石 )方回填 房心","1、密实度要求：达到设计要求\r\n2、夯填(碾压):房心夯填\r\n3、运输距离:施工单位自行考虑\r","立米",3.91,null,""]
["6","010201001001","换填垫层","1.材料种类及配比：1m厚级配砂砾垫层，详地基处理说明\r\n2.压实系数：0.97\r","立米",177.33,null,""]
["7","010201001002","换填垫层","1.材料种类及配比：0.5m厚碎石垫层详地基处理说明\r\n2.压实系数：0.97\r","立米",73.19,null,""]
[{"$nulls":3},"附录D 砌筑工程",{"$nulls":3},""]
["8","010403001001","石基础","1.石料种类、规格：片石\r\n2.基础类型：条基\r\n3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆\r","立米",119.29,null,""]
["9","010401003001","实心砖墙","1、砖品种、规格、强度等级:MU10机红砖\r\n2、墙体类型:实心砖墙\r\n3、墙体厚度:370\r\n4、砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆砌筑\r","立米",53.1,null,""]
["10","010401003002","实心砖墙","1、砖品种、规格、强度等级:MU10机红砖\r\n2、墙体类型:实心砖墙\r\n3、墙体厚度:240\r\n4、砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆砌筑\r","立米",13.53,null,""]
["11","010401015001","砖地沟、明沟","1、沟截面:1200×1200\r\n2、详02G04 荷载等级为二级\r","米",1.5,null,""]
[null,null,"附录E 混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":4},""]
["12","010501006001","现浇砼设备基础","1、混凝土强度等级:C20\r\n2、混凝土拌和料要求:中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",2.79,null,""]
["13","010503004001","现浇砼地圈梁","1、混凝土强度等级:C25\r\n2、混凝土拌和料要求:中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",8.09,null,""]
["14","010503004002","设备基础地圈梁","1、混凝土强度等级:C25\r\n2、混凝土拌和料要求:中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",0.37,null,""]
["15","010503004003","现浇砼圈梁","1、混凝土强度等级:C25\r\n2、混凝土拌和料要求:中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",4.51,null,""]
["16","010503002001","现浇砼矩形梁","1、混凝土强度等级:C25\r\n2、混凝土拌和料要求:中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",1.85,null,""]
["17","010505003001","现浇砼平板","1、混凝土强度等级:C25\r\n2、混凝土拌和料要求:中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",9.89,null,""]
["18","010502002001","现浇砼构造柱","1、混凝土强度等级:C25\r\n2、混凝土拌和料要求:中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm\r\n3、柱类型：构造柱\r","立米",4.55,null,""]
["19","010503005001","现浇砼过梁","1、混凝土强度等级：C25\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",1.17,null,""]
["20","010505007001","天沟(檐沟)、挑檐板","1、混凝土强度等级：C25\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",4.12,null,""]
["21","010505008001","雨篷、悬挑板、阳台板","1、混凝土强度等级：C25\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm","立米",0.89,null,""]
["22","010515001001","现浇构件圆钢筋φ6","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ6\r","吨",0.11,null,""]
["23","010515001002","现浇构件圆钢筋φ8","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ8\r","吨",0.12,null,""]
["24","010515001003","现浇构件圆钢筋φ10","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ10\r","吨",1.03,null,""]
["25","010515001004","现浇构件圆钢筋φ12","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ12","吨",0.87,null,""]
["26","010515001005","现浇构件圆钢筋φ14","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ14","吨",1.28,null,""]
["27","010515001006","现浇构件螺纹钢筋Φ12","1、钢筋种类、规格:现浇构件II级螺纹钢筋Φ12","吨",0.03,null,""]
["28","010515001007","现浇构件螺纹钢筋Φ14","1、钢筋种类、规格:现浇构件II级螺纹钢筋Φ14","吨",0.46,null,""]
["29","010515001008","现浇构件螺纹钢筋Φ16","1、钢筋种类、规格:现浇构件II级螺纹钢筋Φ16","吨",0.04,null,""]
["30","010515001009","现浇构件螺纹钢筋Φ20","1、钢筋种类、规格:现浇构件II级螺纹钢筋Φ20","吨",0.11,null,""]
["31","010515001010","现浇构件螺纹钢筋Φ25","1、钢筋种类、规格:现浇构件II级螺纹钢筋Φ25","吨",0.06,null,""]
["32","010515001011","圆钢箍筋φ6","1、钢筋种类、规格:圆钢箍筋φ6","吨",0.57,null,""]
["33","010515001012","圆钢箍筋φ8","1、钢筋种类、规格:圆钢箍筋φ8","吨",0.02,null,""]
["34","010515001013","圆钢箍筋φ10","1、钢筋种类、规格:圆钢箍筋φ10","吨",0.03,null,""]
["35","010515001014","圆钢箍筋φ12","1、钢筋种类、规格:圆钢箍筋φ12","吨",0.01,null,""]
[{"$nulls":3},"附录H 门窗工程",{"$nulls":3},""]
["36","010802003001","钢质防火门","1.框截面尺寸：900×2100\r\n2.门框、扇材质：甲级防火门\r\n3、含五金件门把手等（请报价时综合考虑","樘",1,null,""]
["37","010802003002","钢质防火门","1.框截面尺寸：1200×2700\r\n2.门框、扇材质：甲级防火门\r\n3、含五金件门把手等（请报价时综合考虑","樘",2,null,""]
["38","010802003003","钢质防火门","1.框截面尺寸：1200×2700\r\n2.门框、扇材质：丙级防火门\r\n3、含五金件门把手等（请报价时综合考虑","樘",2,null,""]
["39","010802003004","钢质防火门","1.框截面尺寸：2100×2100\r\n2.门框、扇材质：甲级防火门\r\n3、含五金件门把手等（请报价时综合考虑","樘",1,null,""]
["40","010807001001","金属(塑钢、断桥)窗","1、框截面尺寸：1500×1500\r\n2、框材质：内侧：单框双玻断桥铝合金推拉窗，外侧：带钢丝网百叶窗\r\n3、所有开启扇均作纱窗\r\n4、含五金件门把手等（请报价时综合考虑）","樘",1,null,""]
["41","010807001002","金属(塑钢、断桥)窗","1、框截面尺寸：1800×1800\r\n3、框材质：单框双玻断桥铝合金平开窗\r\n3、所有开启扇均作纱窗\r\n4、含五金件门把手等（请报价时综合考虑）","樘",3,null,""]
["42","010807001003","金属(塑钢、断桥)窗","1、框截面尺寸：2100×1500\r\n2、框材质：内侧：单框双玻断桥铝合金推拉窗，外侧：带钢丝网百叶窗\r\n3、所有开启扇均作纱窗\r\n4、含五金件门把手等（请报价时综合考虑）","樘",1,null,""]
["43","010807001004","金属(塑钢、断桥)窗","1、框截面尺寸：1500×1800\r\n3、框材质：单框双玻断桥铝合金平开窗（带铁艺护窗）\r\n3、所有开启扇均作纱窗\r\n4、含五金件门把手等（请报价时综合考虑）","樘",1,null,""]
["44","010807003001","金属百叶窗","1、框截面尺寸：1706×300\r\n2、材质：带钢丝网百叶窗\r\n","樘",1,null,""]
["45","010807003002","金属百叶窗","1、框截面尺寸：2100×900\r\n2、材质：带钢丝网百叶窗\r\n","樘",1,null,""]
[{"$nulls":3},"附录L 楼地面装饰工程",{"$nulls":3},""]
["46","010507001001","现浇砼散水","1、参05J1-113-散3\r\n2、下设300厚防冻砂","平米",27.2,null,""]
["47","010507001002","现浇砼坡道","1、参05J1-117-坡6\r\n2、下设300厚防冻砂","平米",17.28,null,""]
["48","011101003001","细石混凝土楼地面","1、详05J1地6\r\n2、地面做法中，素土夯实上增设150厚卵石灌M2.5混合砂浆","平米",67.4,null,""]
["49","011101003002","细石混凝土楼地面","1、详05J1地6，面层上再做一层防静电橡胶地板\r\n2、地面做法中，素土夯实上增设150厚卵石灌M2.5混合砂浆","平米",10.73,null,""]
["50","011105001001","水泥砂浆踢脚线","1.踢脚线高度：150mm\r\n2.详05J1-59-踢4\r","米",79.41,null,""]
[null,null,"附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",{"$nulls":4},""]
["51","011201001001","墙面一般抹灰","1.详05J1-39-内墙4","平米",240.94,null,""]
["52","011201001002","墙面一般抹灰","1.详05J1-39-内墙4，砂浆改为防火砂浆","平米",47.28,null,""]
["53","011201001003","墙面一般抹灰","1.外墙1：3水泥砂浆","平米",145.9,null,""]
["54","020204001001","石材墙面（蘑菇石勒脚）","1、详05J1-48-外墙14，灰色蘑菇石勒脚","平米",8.88,null,""]
[{"$nulls":3},"附录N 天棚工程",{"$nulls":3},""]
["55","011301001001","天棚抹灰","1、详05J1-67-顶3","平米",78.13,null,""]
["56","011301001002","天棚抹灰(挑檐\\雨棚)","1、1：3水泥砂浆(雨棚)","平米",46.14,null,""]
[null,null,"附录P 油漆、涂料、裱糊工程",{"$nulls":4},""]
["57","011407001001","墙面喷刷涂料","1、内墙面刮腻子两遍","平米",290.71,null,""]
["58","011407002001","天棚喷刷涂料","1、天棚刮腻子两遍","平米",78.13,null,""]
["59","011406001001","抹灰面油漆","1、墙面乳胶漆两遍","平米",290.71,null,""]
["60","011406001002","抹灰面油漆","1、天棚乳胶漆两遍","平米",78.13,null,""]
["61","011406001003","抹灰面油漆","1、涂刷封闭底漆\r\n2、天然真石漆\r\n3、涂刷罩光清漆","平米",193.57,null,""]
["62","BB0108090001","窗台板","1、25厚1：2.5水泥砂浆抹面压光，上刷无光调合漆两道","米",9.6,null,""]
[null,null,"附录J 屋面及防水工程",{"$nulls":4},""]
["63","010902001001","屋面卷材防水","1、防水层：4厚SBS改性沥青防水层（面层带保护砂粒）\r\n2、找平层：20厚1：3水泥砂浆找平层（砂浆中掺聚丙烯或棉纶-6纤维0.75~0.9kg/m3）\r\n3、保温层：150厚聚苯板（密度≥23kg/m3)\r\n4、2厚氯丁胶隔离层\r","平米",132.72,null,""]
["64","010902001002","屋面卷材防水","1、雨棚处\r\n2、防水层：4厚SBS改性沥青防水层（面层带保护砂粒）","平米",11.39,null,""]
["65","010901002001","型材屋面","1、0.8厚红色镀锌瓦楞型压型钢板\r","平米",182.31,null,""]
["66","010602001001","钢屋架","1、钢材品种、规格:50×4等边角钢需二次设计，请投标单位综合考虑\r\n2、油漆品种、刷漆遍数参05J1-80-涂13\r","吨",1.46,null,""]
["67","010606002001","钢檩条","1、BL-3檀条需二次设计，请投标单位综合考虑\r\n2、油漆品种、刷漆遍数参05J1-80-涂13","吨",0.91,null,""]
["68","010516002001","预埋铁件","1、钢材种类、规格：6mm厚钢板+Φ14钢筋一头带弯钩需二次设计，请投标单位综合考虑\r\n2、螺栓长度：200\r\n3、铁件尺寸：200×200","吨",0.05,null,""]
["69","010507002001","现浇砼电缆沟、地沟","1、详05J10-6-3","米",1.6,null,""]
["70","010507002002","现浇砼电缆沟、地沟","1、详05J10-15-2\r\n","米",10,null,""]
["71","011503001001","金属扶手、栏杆、栏板","1、栏杆详05J13-19-7","米",5.1,null,""]
["72","010606008001","钢梯","1、钢梯参02G-401-35","吨",0.28,null,""]
[{"$nulls":3},"1、通用费率措施项目",{"$nulls":3},""]
["73","011701001001","综合脚手架","1、砖混结构综合脚手架\r","平米",98.77,null,""]
["74","011701003001","浇灌道架子","1、浇灌道架子","平米",95.69,null,""]
["75","011701006001","满堂脚手架","1、满堂脚手架","平米",78.13,null,""]
[null,null,"混凝土模板及支架(撑)(编码：011702)",{"$nulls":4},""]
["76","011702001001","基础","1.基础类型：筏板基础","平米",5.11,null,""]
["77","011702008001","圈梁","1、地圈梁模板","平米",34.11,null,""]
["78","011702003001","构造柱","1、构造柱模板\r","平米",13.94,null,""]
["79","011702003002","柱","1、柱超高模板\r","平米",2.28,null,""]
["80","011702006001","矩形梁","1、矩型梁模板","平米",16.29,null,""]
["81","011702016001","板","1、平板模板\r","平米",77.68,null,""]
["82","011702016002","板","1、板超高模板\r","平米",87.72,null,""]
["83","011702023001","雨篷","1、雨篷、悬挑板模板","平米",8.91,null,""]
["84","011702022001","天沟、檐沟","1、挑檐模板","平米",32.52,null,""]
["85","011702008002","圈梁","1、圈梁模板","平米",10.59,null,""]
["86","011702009001","过梁","1、过梁模板","立米",1.13,null,""]
["87","011702027001","台阶","1、台阶模板","平米",17.28,null,""]
["88","011702029001","散水",null,"平米",1.49,null,""]
["89","011703001001","垂直运输","1、现浇框架结构","平米",98.77,null,""]
["90","011703001002","垂直运输","1、装修工程垂运","项",1,null,""]
["91","011705001001","大型机械设备进出场及安拆","1、大型机械设备进出场及安拆\r","台次",1,null,""]
["92","011707001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["93","011707006001","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施",null,"项",1,null,""]
["94","011707005001","冬雨季施工",null,"项",1,null,""]
["95","011707007001","已完工程及设备保护",null,"项",1,null,""]
["96","011707004001","二次搬运",null,"项",1,null,""]
["97","011707007002","材料及产品检测费",null,"项",1,null,""]
["98","011707008001","门窗运输","1、门窗运输 运距自行考虑","项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"4变电所安装","index":13,"n_rows":51,"n_cols":8,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：大板西收费站变电所 安装"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
[{"$nulls":3},"采暖"]
["1","031001002001","钢管 DN32","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN32\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：螺纹连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",7.19,null,""]
["2","031001002002","钢管 DN25","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN25\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：螺纹连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",8.32,null,""]
["3","031005001001","铸铁散热器","1.型号、规格:铸铁散热器 柱型760\r","片",80,null,""]
["4","031003001001","手动放风阀门 DN10","1.名称：手动放风阀门\r\n2.规格：DN10","个",4,null,""]
["5","031003001002","自动排气阀门 DN25","1.名称：自动排气阀门\r\n2.规格：DN25","个",1,null,""]
["6","031003001003","截止阀 DN25","1.类型:铜质截止阀\r\n2.规格：DN25","个",6,null,""]
["7","031003001004","温度调节阀 DN25","1.类型:温度调节阀\r\n2.规格：DN25","个",2,null,""]
["8","031003001005","连通阀 DN20","1.类型:连通阀\r\n2.规格：DN20","个",1,null,""]
["9","031003001006","闸阀 DN32","1.类型:闸阀\r\n2.规格：DN32","个",2,null,""]
["10","031002003001","套管 DN25","1.名称、类型:穿楼板钢套管\r\n2.规格:DN25","个",2,null,""]
["11","031208002001","管道绝热","1.绝热材料品种:岩棉管壳\r\n2.绝热厚度:50mm\r\n3.管道外径：Φ57mm以下","立米",0.12,null,""]
["12","031208007001","防潮层、保护层","1.材料:玻璃丝布两道","平米",3.89,null,""]
["13","031201001001","管道刷油","1.除锈级别:管道除轻锈(暗管)\r\n2.油漆品种：防锈漆二道","平米",1.5,null,""]
["14","031201001002","管道刷油","1.除锈级别:管道除轻锈(明管)\r\n2.油漆品种：防锈漆一道","平米",0.3,null,""]
["15","031201001003","管道刷油","1.油漆品种：银粉漆二道","平米",0.3,null,""]
[{"$nulls":3},"电气",{"$nulls":3},""]
["16","030411001001","配管 SC15","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC15","米",46.73,null,""]
["17","030411001002","配管 SC20","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC20\r","米",41.47,null,""]
["18","030411004001","配线 BV4mm2","1.名称:管内穿线\r\n2.配线形式：照明线路\r\n3.型号：BV\r\n4.规格：4mm2\r\n5.材质：铜芯\r","米",124.41,null,""]
["19","030411004002","配线 BV2.5mm2","1.名称:管内穿线\r\n2.配线形式：照明线路\r\n3.型号：BV\r\n4.规格：2.5mm2\r\n5.材质：铜芯\r","米",110.86,null,""]
["20","030412005001","双管荧光灯","1.名称：双管荧光灯\r\n2.型号、.规格：2×36W\r\n3.安装形式：吊链安装\r","套",3,null,""]
["21","030412001001","防火灯","1.名称：防火灯\r\n2.型号、.规格：100W 220V IPX21\r\n3.安装形式：吸顶安装\r","套",4,null,""]
["22","030404034001","单控单联","1.名称:单控单联\r\n2.规格:250V 10A\r\n3.安装方式:壁装\r","套",3,null,""]
["23","030404034002","单控双联","1.名称:单控双联\r\n2.规格:250V 10A\r\n3.安装方式:壁装\r","套",2,null,""]
["24","030404035001","单相暗插座","1.名称:单相暗插座 防火\r\n2.规格:250V10A IPX21\r\n3.安装方式;壁装\r","套",8,null,""]
["25","030411001003","暗装接线盒","1.名称：暗装接线盒\r","个",20,null,""]
["26","030404017001","配电箱 AL","1.名称：双电源自动切换箱\r\n2.型号、.规格：APE\r\n3.安装方式：壁装","台",1,null,""]
[{"$nulls":3},"防雷接地",{"$nulls":3},""]
["27","030409001001","接地极","1.名称:接地极\r\n2.材质：角钢\r\n3.规格:50×50×5 L=5m\r\n4.土质:普通土\r","根",10,null,""]
["28","030409002001","接地母线","1.名称:户内接地母线\r\n2.材质:镀锌扁钢\r\n3.规格：40×4\r\n4.安装部位：埋地\r","米",113.91,null,""]
["29","030409003001","避雷引下线","1.名称:避雷引下线\r\n2.材质、规格:构造柱钢筋作为引下线\r","米",23.2,null,""]
["30","030409005001","避雷网","1.名称:避雷网\r\n2.材质、规格：屋顶采用10热镀锌圆钢做避雷带","米",40.68,null,""]
["31","030414011001","接地装置","1.名称:接地网系统调试\r","系统",1,null,""]
["32","030414002001","送配电装置系统","1.名称:1KV以下交流供电装置(综合)系统调试\r","系统",1,null,""]
[{"$nulls":3},"（通用）措施项目",{"$nulls":3},""]
["33","031301017001","脚手架搭拆",null,"项",1,null,""]
["34","031302001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["35","031302008001","临时设施费",null,"项",1,null,""]
["36","031302005001","冬雨季施工增加",null,"项",1,null,""]
["37","031302006001","已完及未完工程保护",null,"项",1,null,""]
["38","031301018001","材料及产品检测费",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"5门卫","index":14,"n_rows":102,"n_cols":8,"rows_kept":102,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：门卫"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","010101001001","平整场地","1、土壤类别：一二类土\r\n2、弃土运距：施工单位自行考虑\r\n3、取土运距：施工单位自行考虑\r","平米",27.63,null,""]
["2","010101002001","挖一般土方","1、土壤类别：一二类土\r\n2、挖土深度：2.00m\r\n3.工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中，设计换填，采用大开挖方式开挖\r\n4.基础钎探\r","立米",268.03,null,""]
["3","010103002001","余方弃置","1.废弃料品种：一、二类土\r\n2.运距：施工单位自行考虑","立米",93.69,null,""]
["4","010201001001","换填垫层","1.材料种类及配比：0.4m厚碎石垫层详地基处理说明\r\n2.压实系数：0.97\r","立米",21.11,null,""]
["5","010201001002","换填垫层","1.材料种类及配比：0.6m厚级配砂砾垫层，详地基处理说明\r\n2.压实系数：0.97\r","立米",39.08,null,""]
["6","010103001001","土( 石 )方回填","1、密实度要求：达到设计要求\r\n2、夯填(碾压):夯填\r\n3、运输距离:施工单位自行考虑\r","立米",174.34,null,""]
["7","010103001002","土( 石 )方回填(房心)","1、密实度要求：达到设计要求\r\n2、夯填(碾压):夯填\r\n3、运输距离:施工单位自行考虑\r","立米",9.44,null,""]
["8","010403001001","石基础","1.石料种类、规格：片石\r\n2.基础类型：条形\r\n3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆\r","立米",28.68,null,""]
["9","010502002001","现浇砼构造柱","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25\r","立米",1.01,null,""]
["10","010503004001","现浇砼地圈梁","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25\r","立米",2.8,null,""]
["11","010503004002","圈梁","1、混凝土强度等级：c25\r\n2、混凝土拌和料要求：中粗砂，砾碎石,石子粒径2-40mm\r","立米",1.44,null,""]
["12","010503005001","现浇砼过梁","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25","立米",0.85,null,""]
["13","010505003001","平板","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25\r","立米",2.27,null,""]
["14","010505007001","天沟(檐沟)、挑檐板","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25\r","立米",3.66,null,""]
["15","010507001001","现浇砼散水","1、参05J1-113-散2\r\n2、下设300厚防冻砂","平米",17.52,null,""]
["16","011107001001","石材台阶面","1、详05J1-116-6(中高档石材)\r\n2、下设300厚防冻砂","平米",2.85,null,""]
["17","010401003001","实心砖墙","1、砖品种、规格、强度等级:MU10机红砖\r\n2、墙体厚度:370\r\n3、砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆砌筑\r","立米",15.15,null,""]
["18","010401003002","实心砖墙","1、砖品种、规格、强度等级:MU10机红砖\r\n2、墙体厚度:240\r\n3、砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆砌筑\r","立米",0.64,null,""]
["19","011102003001","块料楼地面","1、详05J1-14-地19(中高档面砖)","平米",18.89,null,""]
["20","011105003001","块料踢脚线","1、详05J1-61-踢22(中高档踢脚板)","平米",2.56,null,""]
["21","011201001001","墙面一般抹灰","1.详05J1-39-内墙4\r","平米",41.54,null,""]
["22","011301001001","天棚抹灰","1、详05J1-67-顶3","平米",18.89,null,""]
["23","011301001002","零星项目一般抹灰","1、15厚1:3水泥砂浆","平米",25.74,null,""]
["24","011406003001","满刮腻子","1.刮腻子要求:墙面刮腻子两遍","平米",41.54,null,""]
["25","011406003002","满刮腻子","1.刮腻子要求:天棚刮腻子两遍","平米",18.89,null,""]
["26","011406001001","抹灰面油漆(天棚)","1、天棚乳胶漆二遍\r","平米",18.89,null,""]
["27","011406001002","抹灰面油漆","1、墙面乳胶漆二遍\r","平米",41.54,null,""]
["28","011001003001","保温隔热墙面","1、外墙面：详05J3-1-A,外墙外加80厚挤塑聚苯板，容重不小于30kg/m3","平米",59.4,null,""]
["29","011407001001","墙面喷刷涂料","注：外墙真实漆做法：\r\n1、涂刷罩光清漆\r\n2、天然真实漆（可选单色，或复合搭配）施工（根据效果需要选择喷涂或抹涂等形式施工）\r\n3、涂刷封闭底漆（根据需要可选与真石漆接近颜色\r\n4、真实漆分格缝为平缝，采用弹线分隔，粘贴美维纹纸，再做真石漆喷涂\r","平米",78.85,null,""]
["30","BB0108090001","窗台板","1、25厚1：2.5水泥砂浆抹面压光，上刷无光调合漆两道","米",5.4,null,""]
["31","011204001001","石材墙面（蘑菇石勒脚）","1、详05J1-48-外墙14 灰色蘑菇石勒脚(中高档石材)","平米",6.3,null,""]
["32","010902001001","屋面卷材防水","1、防水层：4厚SBS改性沥青防水层（面层带保护砂粒）","平米",24.13,null,""]
["33","010902001002","屋面卷材防水(挑檐)","1、防水层：4厚SBS改性沥青防水层（面层带保护砂粒）\r\n2、1:3水泥砂浆2%找坡层，最薄处20mm\r\n3、冷底子油一遍","平米",35.1,null,""]
["34","011001001001","保温隔热屋面","1、保温层：150厚聚苯板（密度≥23kg/m3)  隔气层采用冷底子油一遍\r\n2、找层平：1：3水泥砂浆找平层\r\n4、40厚C20细石砼找平","平米",18.88,null,""]
["35","010802001001","防盗门安装","1、三防防盗门\r","樘",1,null,""]
["36","010807001001","金属(塑钢、断桥)窗","1、单框三玻断桥铝合金推拉窗\r\n2、开启扇带纱窗\r","平米",11.17,null,""]
["37","011502004001","GRC装饰线","1、60厚GRC构件装饰边线","米",29.76,null,""]
["38","010401015001","砖地沟、明沟","1、沟截面:1200×1200\r\n2、详02G04 荷载等级为二级\r","米",3.9,null,""]
["39","010902004001","屋面排水管","1、详05J5-1-62-4","米",6.04,null,""]
["40","010901002001","型材屋面","1、0.8厚红色压型钢板需二次设计，请投标单位综合考虑","平米",24.13,null,""]
["41","010602001001","钢屋架","1、钢材品种、规格:50×3等边角钢需二次设计，请投标单位综合考虑\r\n2、油漆品种、刷漆遍数:按规范要求\r\n3、详图纸\r","吨",0.19,null,""]
["42","010606002001","钢檩条","1、BL-3檀条需二次设计，请投标单位综合考虑","吨",0.12,null,""]
["43","010516002001","预埋铁件","1、钢材种类、规格：10mm厚钢板+Φ14钢筋一头带弯钩需二次设计，请投标单位综合考虑\r\n2、铁件尺寸：240×350\r\n3、详图纸\r","吨",0.06,null,""]
["44","010515001001","现浇混凝土钢筋φ6","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ6\r","吨",0.1,null,""]
["45","010515001002","现浇构件圆钢筋φ10","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ10\r","吨",0.52,null,""]
["46","010515001003","现浇构件圆钢筋φ12","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ12","吨",0.38,null,""]
["47","010515001004","现浇构件圆钢筋φ14","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ14","吨",0.1,null,""]
["48","010515001005","现浇构件圆钢筋Φ14","1、钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋Φ14","吨",0.03,null,""]
["49","010515001006","现浇构件圆钢筋Φ18","1、钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋Φ14","吨",0.05,null,""]
["50","010515001007","圆钢箍筋φ6","1、钢筋种类、规格:圆钢箍筋φ6","吨",0.05,null,""]
["51","010515001008","圆钢箍筋φ8","1、钢筋种类、规格:圆钢箍筋φ8","吨",0.07,null,""]
[{"$nulls":3},"大门及门跺",{"$nulls":3},""]
["52","010805004001","电动伸缩门9000×1500","1.电动伸缩门\r\n2.尺寸9000×1500\r","樘",1,null,""]
["53","010804005001","铁艺大门1500×1800","1.铁艺大门\r\n2.尺寸1500×1800","樘",1,null,""]
["54","010501001001","基础垫层","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c15\r","立米",0.04,null,""]
["55","010501003001","现浇砼独立基础","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25\r","平米",1.56,null,""]
["56","010502001001","现浇砼矩形柱","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25\r","立米",1.05,null,""]
["57","010101004001","挖基础土方（独基）","1、土壤类别：一二类土\r\n2、挖土深度：\r\n3.工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中，设计换填，采用大开挖方式开挖\r\n4.基础钎探\r","立米",13.33,null,""]
["58","010101003001","挖沟槽土方（条基）","1、土壤类别：一二类土\r\n2、挖土深度：\r\n3.工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中，设计换填，采用大开挖方式开挖\r\n4.基础钎探","立米",28.92,null,""]
["59","010103001003","土( 石 )方回填","1、密实度要求：达到设计要求\r\n2、夯填(碾压):夯填\r\n3、运输距离:施工单位自行考虑\r","立米",16.45,null,""]
["60","010103002001","余方弃置","1.废弃料品种：一、二类土\r\n2.运距：施工单位自行考虑","立米",25.75,null,""]
["61","010403001002","石基础","1.石料种类、规格：片石MU30\r\n2.基础类型：条形\r\n3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆\r","立米",8.64,null,""]
["62","010503004003","现浇砼地圈梁","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25\r","立米",1.44,null,""]
["63","010515001009","现浇构件圆钢筋φ12","1、钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋φ12\r","吨",0.05,null,""]
["64","010515001010","现浇构件螺纹钢筋Φ16","1、钢筋种类、规格：现浇构件螺纹钢筋Φ16\r","吨",0.08,null,""]
["65","010515001011","圆钢箍筋φ6","1、钢筋种类、规格：圆钢箍筋φ6\r","吨",0.03,null,""]
["66","010401003003","实心砖墙","1、砖品种、规格、强度等级：MU10红机砖\r\n2、墙体类型：挡墙\r\n3、墙体厚度：下部750mm、上部250mm\r\n4、墙体高度：2.1m\r\n5、砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆","立米",8.55,null,""]
["67","011204001002","石材墙面","1、详05J1-51-25  干挂花岗岩 双层骨架","平米",34.77,null,""]
["68","011205001001","石材柱面","1、详05J1-51-25 干挂花岗岩 双层骨架","平米",7.74,null,""]
[{"$nulls":3},"门房",{"$nulls":3},""]
["69","011702015001","平板模板","1、无梁板","平米",18.89,null,""]
["70","011702001001","垫层模板",null,"平米",0.78,null,""]
["71","011702023001","雨篷、悬挑板、阳台板模板",null,"平米",26.73,null,""]
["72","011702008001","圈梁模板",null,"平米",25.77,null,""]
["73","011702002001","矩形柱模板构造柱",null,"平米",1.86,null,""]
["74","011701001001","综合脚手架","1.建筑结构形式：砖混\r\n2.檐口高度：\r","平米",27.63,null,""]
["75","011701006001","满堂脚手架","1、满堂脚手架","平米",18.88,null,""]
["76","011703001001","垂直运输费",null,"项",1,null,""]
[{"$nulls":3},"门跺大门",{"$nulls":3},""]
["77","011702001002","垫层模板",null,"平米",0.58,null,""]
["78","011702001003","独立基础模板",null,"平米",6,null,""]
["79","011702002002","矩形柱模板",null,"平米",8.36,null,""]
["80","011702008002","地圈梁模板",null,"平米",4.29,null,""]
["81","011701002001","外脚手架（独立柱+干挂墙面）",null,"平米",106.42,null,""]
[{"$nulls":3},"1、通用费率措施项目",{"$nulls":3},""]
["82","011705001001","大型机械设备进出场及安拆","1、大型机械设备进出场及安拆\r","台次",1,null,""]
["83","011707001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["84","011707006001","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施",null,"项",1,null,""]
["85","011707005001","冬雨季施工",null,"项",1,null,""]
["86","011707007001","已完工程及设备保护",null,"项",1,null,""]
["87","011707007002","材料及产品检测费",null,"项",1,null,""]
["88","011707004001","二次搬运",null,"项",1,null,""]
["89","011707008001","门窗运输","1、门窗运输 运距自行考虑\r","项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"5门卫安装","index":15,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：大板西收费站门房 安装"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
[{"$nulls":3},"采暖"]
["1","031001002001","钢管 DN32","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN32\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：螺纹连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",13,null,""]
["2","031001002002","钢管 DN25","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN25\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：螺纹连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",2.4,null,""]
["3","031001002003","钢管 DN20","1.安装部位:室内\r\n2.介质:采暖\r\n3.材质、规格：DN25\r\n4.材质：钢管\r\n5.连接形式：螺纹连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求\r","米",3.8,null,""]
["4","031005001001","铸铁散热器","1.型号、规格:铸铁散热器 柱型760\r","片",40,null,""]
["5","031003001001","手动放风阀门 DN10","1.名称：手动放风阀门\r\n2.规格：DN10","个",2,null,""]
["6","031003001002","自动排气阀门 DN20","1.名称：自动排气阀门\r\n2.规格：DN15","个",1,null,""]
["7","031003001003","截止阀 DN25","1.类型:铜质截止阀\r\n2.规格：DN25","个",2,null,""]
["8","031003001004","温度调节阀 DN20","1.类型:温度调节阀\r\n2.规格：DN25","个",2,null,""]
["9","031003001005","截止阀 DN20","1.类型:连通阀\r\n2.规格：DN20","个",3,null,""]
["10","031002003001","套管 DN25","1.名称、类型:穿楼板钢套管\r\n2.规格:DN25","个",2,null,""]
["11","031208002001","管道绝热","1.绝热材料品种:岩棉管壳\r\n2.绝热厚度:50mm\r\n3.管道外径：Φ57mm以下","立米",0.22,null,""]
["12","031208007001","防潮层、保护层","1.材料:玻璃丝布两道","平米",7.1,null,""]
["13","031201001001","管道刷油","1.除锈级别:管道除轻锈(暗管)\r\n2.油漆品种：防锈漆二道","平米",1.9,null,""]
["14","031201001002","管道刷油","1.除锈级别:管道除轻锈(明管)\r\n2.油漆品种：防锈漆一道","平米",0.4,null,""]
["15","031201001003","管道刷油","1.油漆品种：银粉漆二道","平米",0.4,null,""]
["16","031201004001","暖气片刷油","1.除锈级别:除轻锈\r\n2.油漆品种：防锈漆一道,银粉漆二道\r","平米",9.4,null,""]
[{"$nulls":3},"给排水",{"$nulls":3},""]
["17","031001006001","PP-R给水管 De20","1.安装部位:室内\r\n2.介质：给水\r\n3.材质：PP-R给水管\r\n4.规格：：De20\r\n5.连接形式:热熔连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，冲洗消毒\r","米",6.15,null,""]
["18","031001005001","铸铁管","1.安装部位:室内\r\n2.介质：排水\r\n3.材质：铸铁管\r\n4.规格：：DN50\r\n5.连接形式:柔性接口","米",5.2,null,""]
["19","031003001006","截止阀 DN15","1.类型:铜质截止阀\r\n2.规格：DN15","个",1,null,""]
["20","031003001007","泄水阀 DN15","1.类型:泄水阀\r\n2.规格：DN15","个",1,null,""]
["21","031004003001","洗手盆","1.材质:陶瓷\r\n2.组装形式：冷水\r\n3.附件名称、数量：水嘴 DN15 一个，角阀 DN15 一个\r","组",9,null,""]
["22","031004008001","地漏","1.名称：地漏\r\n2.规格：DN50","组",16,null,""]
[{"$nulls":3},"电气",{"$nulls":3},""]
["23","030411001001","配管 SC32","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC32","米",14.8,null,""]
["24","030411001002","配管 SC20","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC20\r","米",9.7,null,""]
["25","030411001003","配管 SC15","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC15","米",7.01,null,""]
["26","030408001001","铜芯电缆 YJV22-4×6","1.名称:电力电缆\r\n2.型号:YJV22\r\n3.规格:4×6\r\n4.材质:铜芯\r\n5.敷设方式、部位：穿管敷设\r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV\r\n7.地形:平地\r","米",5.8,null,""]
["27","030208006001","电力电缆头","1.名称:电力电缆头\r\n2.型号:YJV22\r\n3.规格:4×6\r\n4.材质、类型:铜芯电缆干包式\r\n5.安装部位：配电箱\r\n6.电压等级（kV）：0.6/1kV\r","个",2,null,""]
["28","030411004001","配线 BV6mm2","1.名称:管内穿线\r\n2.配线形式：照明线路\r\n3.型号：BV\r\n4.规格：6mm2\r\n5.材质：铜芯\r","米",44.8,null,""]
["29","030411004002","配线 BV4mm2","1.名称:管内穿线\r\n2.配线形式：照明线路\r\n3.型号：BV\r\n4.规格：4mm2\r\n5.材质：铜芯\r","米",29.2,null,""]
["30","030411004003","配线 BV2.5mm2","1.名称:管内穿线\r\n2.配线形式：照明线路\r\n3.型号：BV\r\n4.规格：2.5mm2\r\n5.材质：铜芯\r","米",14.02,null,""]
["31","031103009001","电话线缆  1对","1.名称:电话线\r\n2.规格:RVS2×0.5\r\n3.敷设方式:穿管暗敷设","米",4.6,null,""]
["32","030412005001","单管荧光灯","1.名称：单管荧光灯\r\n2.型号、.规格：36W\r\n3.安装形式：吊杆安装\r","套",1,null,""]
["33","030404034001","单控单联","1.名称:单控单联\r\n2.规格:250V 10A\r\n3.安装方式:壁装\r","套",1,null,""]
["34","030404035001","单相暗插座","1.名称:单相暗插座 五孔\r\n2.规格:250V 15A\r\n3.安装方式;壁装","套",2,null,""]
["35","030502012001","电话插座","1.名称:电话插座\r\n2.安装方式:安装高度 0.3m\r\n3.底盒\r","个",1,null,""]
["36","030411001004","暗装接线盒","1.名称：暗装接线盒\r","个",5,null,""]
["37","030404017001","配电箱 AL","1.名称：配电箱\r\n2.型号、.规格：AL\r\n3.安装方式：壁装","台",1,null,""]
["38","030414002001","送配电装置系统","1.名称:1KV以下交流供电装置(综合)系统调试\r","系统",1,null,""]
["39","031301017001","脚手架搭拆",null,"项",1,null,""]
["40","031302001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["41","031302008001","临时设施费",null,"项",1,null,""]
["42","031302005001","冬雨季施工增加",null,"项",1,null,""]
["43","031302006001","已完及未完工程保护",null,"项",1,null,""]
["44","031301018001","材料及产品检测费",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"6收费大棚","index":16,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：收费大棚"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","010101001001","平整场地","1、土壤类别:一二类土\r\n2、弃土运距:施工单位自行考虑\r\n3、取土运距:施工单位自行考虑\r","平米",1384,null,""]
["2","010101003001","挖基础土方","1、土壤类别：一二类土\r\n2、挖土深度：\r\n3.工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中，设计换填，采用大开挖方式开挖\r\n4.基础钎探\r","立米",480.59,null,""]
["3","010103002001","余方弃置","1.废弃料品种：一、二类土\r\n2.运距：施工单位自行考虑","立米",380.17,null,""]
["4","010103001001","土( 石 )方回填","1、密实度要求：达到设计要求\r\n2、夯填(碾压):夯填\r","立米",100.42,null,""]
["5","010501001001","现浇砼垫层","1.混凝土类别\r\n2.混凝土强度等级:c15","立米",10.37,null,""]
["6","010501003001","现浇砼独立基础","1.混凝土类别\r\n2.混凝土强度等级:c35\r","立米",77.77,null,""]
["7","010507011001","现浇混凝土其他构件","1、c20素砼包柱脚","立米",1.7,null,""]
["8","010507011002","现浇混凝土其他构件","1、c40细石砼","立米",0.3,null,""]
["9","010507011003","现浇混凝土其他构件","1、钢管柱内灌c30素砼","立米",10.29,null,""]
["10","010516001001","螺栓","1．螺栓（铁件）安装、制作 d=48地脚螺栓","套",80,null,""]
["11","010603002001","空腹钢柱","1、钢材品种、规格:D=426,壁厚15mm 无缝钢管制作安装\r\n2、油漆品种、刷漆遍数:达到设计要求\r\n3、防火涂料：2遍 做法参05J1-80-涂15\r\n4、除锈：钢结构除锈\r","吨",15.6,null,""]
["12","010606002001","钢檩条","1、钢材品种、规格:矩形管60×40×2.5,40×40×2.5 制作安装\r\n2、油漆品种、刷漆遍数:达到设计要求\r\n3、防火涂料：2遍 做法参05J1-80-涂15\r\n4、除锈：钢结构除锈\r","吨",23.68,null,""]
["13","010606012001","零星钢构件","1、零星钢构件 达到设计要求\r","吨",0.95,null,""]
["14","011302001001","天棚吊顶","1、铝扣板吊顶 采用1001H24、3003国标标准铝合金热轧板为基材，表面涂纯聚酯粉末，规格采用600×600，边高20，板厚1.2mm","平米",207.36,null,""]
["15","010601001001","钢网架","1、钢材品种、规格:球形网架,详图纸(需二次设计,投标单位请综合考虑此费用）\r\n2、油漆品种、刷漆遍数:达到设计要求\r\n3、防火涂料：2遍 做法参05J1-80-涂15\r\n4、除锈：钢结构除锈\r","吨",44.29,null,""]
["16","010515001001","现浇构件螺纹钢筋Φ18","1、钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢筋Φ18","吨",3.16,null,""]
["17","010901002001","型材屋面","1、型材品种、规格、品牌、颜色:1.0厚彩色镀锌瓦椤型压型钢板\r","平米",1384,null,""]
["18","010901002002","罩棚四边","1、型材品种、规格、品牌、颜色:0.8厚彩色镀锌采钢板\r","平米",673.6,null,""]
["19","011208001001","柱（梁）面装饰","1、面层：粘贴4mm双面铝塑板\r\n2、龙骨20×40×2.5方钢管\r\n3、基层0.5厚镀锌铁皮\r","平米",154.49,null,""]
["20","011508004001","金属字","1、金属字：铜字2.5m×3m 蒙汉各两套\r","个",24,null,""]
["21","010902004001","屋面排水管","1、详05J5-1-62-11\r","米",54,null,""]
["22","AB0010010001","钢铰线","1、钢绞线 直径20\r","米",284.42,null,""]
["23","010902007001","屋面天沟,沿沟","1、详屋面天沟图\r","平米",40,null,""]
["24","011702001001","独立基础模板",null,"平米",125.76,null,""]
["25","011702001002","垫层模板",null,"平米",11.52,null,""]
["26","011707001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["27","011707006001","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施",null,"项",1,null,""]
["28","011707005001","冬雨季施工",null,"项",1,null,""]
["29","011707007001","已完工程及设备保护",null,"项",1,null,""]
["30","011707007002","材料及产品检测费",null,"项",1,null,""]
["31","011707004001","二次搬运",null,"项",1,null,""]
["32","011703001001","垂直运输",null,"平米",692,null,""]
["33","011701001001","综合脚手架",null,"项",1,null,""]
["34","BB0117011001","金属结构构件运输",null,"吨",84.52,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"6收费大棚安装","index":17,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：大板西收费站大棚 安装"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
[{"$nulls":3},"电气"]
["1","030411001001","配管 SC25","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC25\r","米",468.8,null,""]
["2","030411004001","配线 BV4mm2","1.名称:管内穿线\r\n2.配线形式：照明线路\r\n3.型号：BV\r\n4.规格：4mm2\r\n5.材质：铜芯\r","米",973.62,null,""]
["3","030412001001","LED大棚灯","1.名称：LED大棚灯\r\n2.型号、.规格： 100W\r\n3.安装形式：吊装\r","套",48,null,""]
["4","030404004001","组合开关柜","1.名称:组合开关柜\r","台",1,null,""]
[{"$nulls":3},"防雷接地",{"$nulls":3},""]
["5","030409002001","接地母线","1.名称:户内接地母线\r\n2.材质:镀锌扁钢\r\n3.规格：40×4\r\n4.安装部位：埋地\r","米",136.39,null,""]
["6","030409003001","避雷引下线","1.名称:避雷引下线\r\n2.材质、规格:构造柱钢筋作为引下线\r","米",30.8,null,""]
["7","030409001001","接地极","1.名称:角钢接地极 50×50×5 L=2.5m\r","根",6,null,""]
["8","030414011001","接地装置","1.名称:接地网系统调试\r","系统",1,null,""]
["9","030409006001","避雷针","1.名称:避雷针\r\n2.具体详05D10-7\r","根",8,null,""]
["10","030414002001","送配电装置系统","1.名称:1KV以下交流供电装置(综合)系统调试\r","系统",1,null,""]
[{"$nulls":3},"（通用）措施项目",{"$nulls":3},""]
["11","031301017001","脚手架搭拆",null,"项",1,null,""]
["12","031302001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["13","031302008001","临时设施费",null,"项",1,null,""]
["14","031302005001","冬雨季施工增加",null,"项",1,null,""]
["15","031302006001","已完及未完工程保护",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"7菜窖","index":18,"n_rows":48,"n_cols":8,"rows_kept":48,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：菜窖"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","010101001001","平整场地","1、土壤类别：一二类土\r\n2、弃土运距：施工单位自行考虑\r\n3、取土运距：施工单位自行考虑\r","平米",33.04,null,""]
["2","010101002001","挖一般土方","1、土壤类别：一二类土\r\n2、挖土深度：\r\n3.工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中，设计换填，采用大开挖方式开挖\r\n4.基础钎探\r","立米",140.66,null,""]
["3","010103002001","余方弃置","1.废弃料品种：一、二类土\r\n2.运距：施工单位自行考虑\r","立米",81.86,null,""]
["4","010103001001","土( 石 )方回填","1、密实度要求：达到设计要求\r\n2、夯填(碾压):夯填\r\n3、运输距离:施工单位自行考虑\r","立米",58.85,null,""]
["5","010501002001","现浇砼带形基础","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c20\r","立米",5.25,null,""]
["6","010503005001","现浇砼过梁","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25\r","立米",0.22,null,""]
["7","010505002001","现浇砼无梁板","1.混凝土类别：\r\n2.混凝土强度等级:c25","立米",3.79,null,""]
["8","010507001001","散水","1、参05J1-113-散1\r\n2、下设300厚防冻砂\r","平米",19.52,null,""]
["9","011107004001","水泥砂浆台阶面","1、详05J1-115-2\r\n2、下设300厚防冻砂\r","平米",6.08,null,""]
["10","010507001002","现浇砼散水, 坡道","1、参05J1-117-1\r","平米",1.8,null,""]
["11","010201001001","砂垫层","1、300厚中粗砂\r","立米",17.08,null,""]
["12","010401003001","实心砖墙","1、砖品种、规格、强度等级:MU10机红砖\r\n2、墙体厚度:370\r\n3、砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆砌筑\r","立米",38.73,null,""]
["13","011201003001","墙面勾缝","1、内墙面原浆勾缝\r","平米",105.08,null,""]
["14","011201001001","墙面一般抹灰","1.详05J1-46-2\r","平米",49.61,null,""]
["15","011407001001","墙面喷刷涂料","1、外墙面刷喷涂料\r","平米",49.61,null,""]
["16","010902001001","屋面卷材防水","1、防水层：4厚SBS改性沥青防水层（面层带保护砂粒）\r","平米",37.9,null,""]
["17","010902003001","屋面刚性层","1、找坡层：细石砼最薄处40厚，找坡2%","平米",37.9,null,""]
["18","011001001001","保温隔热屋面","1、保温层：砼板底贴150厚聚苯板","平米",23.17,null,""]
["19","010807001001","塑钢窗600×400","1.窗类型:单层双玻平开塑钢窗\r\n2.框材质、外围尺寸:600×400\r","樘",1,null,""]
["20","010802001001","防盗门","1、成品防盗门  外框尺寸1200×2000\r","樘",1,null,""]
["21","010515001001","现浇混凝土钢筋φ6","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ6\r","吨",0.04,null,""]
["22","010515001002","现浇混凝土钢筋φ8","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ8\r","吨",0.08,null,""]
["23","010515001003","现浇构件圆钢筋φ10","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ10\r","吨",0.05,null,""]
["24","010515001004","现浇构件圆钢筋φ12","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ12","吨",0.01,null,""]
["25","010515001005","现浇构件圆钢筋φ14","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ14","吨",0.01,null,""]
["26","010515001006","圆钢箍筋φ6","1、钢筋种类、规格:圆钢箍筋φ6","吨",0,null,""]
["27","011702015001","平板模板","1、无梁板","平米",37.9,null,""]
["28","011701001001","综合脚手架","1.建筑结构形式：砖混\r\n2.檐口高度：\r","平米",33.04,null,""]
["29","011702001001","现浇砼带形基础 模板",null,"平米",21,null,""]
["30","011702009001","过梁",null,"平米",1.68,null,""]
[{"$nulls":3},"1、通用费率措施项目",{"$nulls":3},""]
["31","011705001001","大型机械设备进出场及安拆","1、大型机械设备进出场及安拆\r","台次",1,null,""]
["32","011707001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["33","011707006001","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施",null,"项",1,null,""]
["34","011707005001","冬雨季施工",null,"项",1,null,""]
["35","011707007001","已完工程及设备保护",null,"项",1,null,""]
["36","011707007002","材料及产品检测费",null,"项",1,null,""]
["37","011707004001","二次搬运",null,"项",1,null,""]
["38","011707008001","门窗运输","1、门窗运输 运距自行考虑\r","项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"7菜窖安装","index":19,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：大板西收费站菜窖 安装"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
[{"$nulls":3},"电气"]
["1","030411001001","配管 SC20","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC20\r","米",7.06,null,""]
["2","030408001001","铜芯电缆 YJV22-3×4","1.名称:电力电缆\r\n2.型号:YJV22\r\n3.规格:3×4\r\n4.材质:铜芯\r\n5.敷设方式、部位：穿管敷设\r\n6.电压等级（kV）：0.6/1KV\r\n7.地形:平地\r","米",8.56,null,""]
["3","030208006001","电力电缆头","1.名称:电力电缆头\r\n2.型号:YJV22\r\n3.规格:3×4\r\n4.材质、类型:铜芯电缆干包式\r\n5.安装部位：配电箱\r\n6.电压等级（kV）：0.6/1kV\r","个",2,null,""]
["4","030412001001","一般壁灯","1.名称:一般壁灯\r","套",2,null,""]
["5","030404034001","单控单联","1.名称:单控单联\r\n2.规格:250V 10A\r\n3.安装方式:壁装\r","套",1,null,""]
[{"$nulls":3},"（通用）措施项目",{"$nulls":3},""]
["6","031301017001","脚手架搭拆",null,"项",1,null,""]
["7","031302001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["8","031302008001","临时设施费",null,"项",1,null,""]
["9","031302005001","冬雨季施工增加",null,"项",1,null,""]
["10","031302006001","已完及未完工程保护",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"8储煤仓","index":20,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：储煤仓"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","010101001001","平整场地","1、土壤类别：二类土\r\n2、弃土运距：施工单位自行考虑\r\n3、取土运距：施工单位自行考虑\r","平米",128.3,null,""]
["2","010101002001","挖一般土方","1.土壤类别：二类土\r\n2.挖土深度：1.6m\r\n3.工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中\r\n4.基础钎探","立米",121.13,null,""]
["3","010103001001","土( 石 )方回填","1、密实度要求：达到设计要求\r\n2、夯填(碾压):夯填\r\n3、运输距离:施工单位自行考虑\r\n4、工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中","立米",74.76,null,""]
["4","010103002001","余方弃置","1.废弃料品种：二类土\r\n2.运距：施工单位自行考虑","立米",46.37,null,""]
["5","010404001001","垫层","1、毛石基础下砂垫层","立米",22.71,null,""]
["6","010403001001","石基础","1.石料种类、规格：MU30片石\r\n2.基础类型：条基\r\n3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆\r","立米",23.66,null,""]
["7","010403003001","石墙","1.石料种类、规格：MU30片石\r\n2.墙体类型：500宽石墙\r\n3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆","立米",7.1,null,""]
["8","010401003001","实心砖墙","1、砖品种、规格、强度等级:MU10机红砖\r\n2、墙体类型:实心砖墙\r\n3、墙体厚度:370\r\n4、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆砌筑\r","立米",26.26,null,""]
["9","011201001001","墙面一般抹灰","1.砖墙内侧抹灰详05J1-46-外墙1","平米",70.97,null,""]
["10","011201001002","墙面一般抹灰","1.砖墙外侧抹灰详05J1-50-外墙21","平米",70.97,null,""]
["11","011201001003","墙面一般抹灰","1.毛石墙面内侧抹灰详05J1-46-外墙1","平米",14.2,null,""]
["12","011201001004","墙面一般抹灰","1.毛石墙面外侧抹灰详05J1-50-外墙21","平米",14.2,null,""]
["13","011203001001","零星项目一般抹灰","1、压顶1:3水泥砂浆抹面","平米",17.51,null,""]
["14","011406001001","抹灰面油漆","1、涂料详05J1-50-外墙21","平米",85.17,null,""]
["15","011101003001","细石混凝土楼地面","1、200厚C30砼\r\n2、150厚级配砂砾（掺20%碎石），压实系数为0.97\r\n3、平整场地，洒水振动碾压密实，压实系数≥0.90","平米",109.3,null,""]
["16","011701003001","里脚手架","1、砖墙里架子","平米",85.17,null,""]
["17","011707001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["18","011707005001","冬雨季施工",null,"项",1,null,""]
["19","011707007001","已完工程及设备保护",null,"项",1,null,""]
["20","011707006001","地上、地下设施、建筑物的临时保护设施",null,"项",1,null,""]
["21","011707004001","二次搬运",null,"项",1,null,""]
["22","011707007002","材料及产品检测费",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"9围墙","index":21,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：围墙"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","010302001001","砖围墙","1、砖围墙\r\n2、详S7-FJ-FS-J-03细部图纸\r","米",493.35,null,""]
["2","010302001002","铁艺围墙","1、铁艺围墙\r\n2、详S7-FJ-FS-J-03细部图纸\r","米",347.25,null,""]
["3","合费-001","文明施工费",null,"项",1,null,""]
["4","合费-002","设施费",null,"项",1,null,""]
["5","合费-003","施工增加费",null,"项",1,null,""]
["6","合费-004","及未完工程保护",null,"项",1,null,""]
["7","装费-003","及产品质量检测费(构筑物装饰)",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"10场区暖沟","index":22,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：场区暖沟"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","010306002001","1200×1500","1、沟截面尺寸：1200×1500 埋深-1M（场区硬化地面距地沟盖板顶板顶标高）    场区荷载按汽一15单车道计算\r\n2、选用图集02J331  C1215-2型，详见02J331-10及相关内容，地沟盖板选用B10-8型，其它见标准图设计说明\r\n3、挖、填管沟土方\r\n4、余土外运，运距自行考虑。","米",176.84,null,""]
[{"$nulls":3},"1、通用费率措施项目",{"$nulls":3},""]
["2","合费-001","文明施工费",null,"项",1,null,""]
["3","合费-002","设施费",null,"项",1,null,""]
["4","合费-003","施工增加费",null,"项",1,null,""]
["5","合费-004","及未完工程保护",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"11场区硬化及路缘石","index":23,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：场区硬化"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
[{"$nulls":3},"场区硬化"]
["1","040203007001","水泥混凝土","1.压光拉毛切缝（4000×4000，h=50）\r\n2.建筑物周边设胀篷，每间距24米设2cm宽施工缝\r\n3.面层:200厚c30砼\r","平米",5000.47,null,""]
["2","040202015001","水泥稳定碎（砾）石基层","1、基层:200厚水泥稳定砂砾(掺20%机碎石)重量比6:94\r","平米",5029.62,null,""]
["3","040202009001","天然砂砾垫层","1.底基层:150厚级配砂砾(掺20%碎石).压实系数为0.97\r\n2.平整场地,洒水振动碾压密实,压实系数≥0.90\r","平米",5029.62,null,""]
["4","040204003001","安砌侧（平、缘）石100×320×495","1、预制C25砼成品立道牙 100×320×495 缘石间采用1：3水泥砂浆勾缝，缝宽5MM                                       2、20厚1：2.5水泥砂浆","米",212.36,null,""]
[{"$nulls":7},""]
["5","040203007001","水泥混凝土","1.压光拉毛切缝（4000×4000，h=50）\r\n2.建筑物周边设胀篷，每间距24米设2cm宽施工缝\r\n3.面层:200厚c30砼\r","平米",2650,null,""]
["6","040202015001","水泥稳定碎（砾）石基层","1、基层:200厚水泥稳定砂砾(掺20%机碎石)重量比6:94\r","平米",2860.4,null,""]
["7","040202009001","天然砂砾垫层","1.底基层:150厚级配砂砾(掺20%碎石).压实系数为0.97\r\n2.平整场地,洒水振动碾压密实,压实系数≥0.90\r","平米",2860.4,null,""]
["8","040204003001","安砌侧（平、缘）石120×350×495","1、预制C30砼成品立道牙 120×350×495 缘石间采用1：3水泥砂浆勾缝，缝宽5MM\r\n2、20厚M10水泥砂浆\r","米",526,null,""]
["9","市费-001","文明费",null,"项",1,null,""]
["10","市费-002","设施费",null,"项",1,null,""]
["11","市费-003","施工增加费",null,"项",1,null,""]
["12","市费-006","及产品质量检测费",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"12-1污水处理设备","index":24,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：污水处理设备"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","030221001001","污水处理设备","1.名称:污水处理设备\r\n2.出力:处理量50t/d\r\n3.具体详05s5-2中A1-19及A22-A34\r","套",1,null,""]
["2","031302001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["3","031302008001","临时设施费",null,"项",1,null,""]
["4","031302005001","冬雨季施工增加",null,"项",1,null,""]
["5","031302006001","已完及未完工程保护",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"12场区配套井","index":25,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：场区配套井"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","040504002001","深水机井","1.深水机井暂150m深 井管采用DN350球墨铸铁井管和专用管件，螺纹连接，井管和管件需符合GB/13295标准要求，填砾过滤器过滤，施工安装时必须符合SL256-2000《机井技术规范》的要求\r\n2.供水量要求:大于20t/h,水质要求符合 GB5749-85《生活饮用水水质标准》.并经当地水政\\水质检验部门检验合格后方可投入使用.\r\n3.未尽事宜详设计说明S7-FJ-SZ-03\r\n4.要求出具水质报告单\r\n5.办理水资源取用水许可证及水资源管理部门收取的各项费用。\r","座",1,null,""]
["2","010415001001","200m3消防蓄水池","1.200m3消防蓄水池 05s804\r\n2.消防蓄水池埋深（场区硬化地面距池顶）标高-1.5米,池顶上部粘贴50mm挤塑保温板,保温板顶面粘贴二层SBS改性沥青防水卷材,然后覆土历填至设计标高。消防蓄水池取水口作法详见05S4-135\r\n3.未尽事宜详设计说明S7-FJ-SZ-03","座",1,null,""]
["3","010415001002","200m3污水蓄水池","1.200m3污水蓄水池 05s804\r\n2.消防蓄水池埋深（场区硬化地面距池顶）标高-1米,池顶上部粘贴50mm挤塑保温板,保温板顶面粘贴二层SBS改性沥青防水卷材,然后覆土历填至设计标高。消防蓄水池取水口作法详见05S4-135\r\n3.未尽事宜详设计说明S7-FJ-SZ-03\r","座",1,null,""]
["4","010415001003","5#钢筋混凝土化粪池","1.5#钢筋混凝土化粪池 05s7-204有地下水\r\n2.未尽事宜详设计说明S7-FJ-SZ-03","座",1,null,""]
["5","010415001004","污水处理系统水池50t/d","1.污水处理系统水池 详05s5-2中A11-A19及A22-A34页。选用处理量50t/d的生物接角氧化法中水回用系统\r\n2.未尽事宜详设计说明S7-FJ-SZ-03","座",1,null,""]
["6","040504001001","消火栓井","1、地下式消火栓井,井盖采用保温井盖，采用双层承重保温井口，做法见05S2-11，上层设D700重型球墨铸铁井盖详05S7施工。\r\n2、未尽事宜详设计说明S7-FJ-SZ-03","座",1,null,""]
["7","040504001002","Φ1200排水检查井","1、Φ1200圆形排水检查井  详05s7-16 (有地下水）\r\n2、井盖采用保温井盖，采用双层承重保温井口，做法见05S2-11，上层设D700重型球墨铸铁井盖详05S7施工。\r\n3、未尽事宜详设计说明S7-FJ-SZ-03","座",15,null,""]
["8","040504001003","电力人井","1.选用直通人井，井圈井座均为重型井盖井座\r\n2、未尽事宜详设计","座",7,null,""]
["9","040504001004","通讯人井","1.选用直通人井，井圈井座均为重型井盖井座\r\n2、未尽事宜详设计\r","座",7,null,""]
["10","040504001005","路肩人井","1.选用直通人井，井圈井座均为重型井盖井座\r\n2、未尽事宜详设计","座",1,null,""]
["11","010415001005","钢筋混凝土隔油池(有地下水）","1.钢筋混凝土隔油池 04s519-72  GG-2SF型\r\n2、未尽事宜详设计说明S7-FJ-SZ-03","座",2,null,""]
["12","合费-001","文明施工费",null,"项",1,null,""]
["13","合费-002","设施费",null,"项",1,null,""]
["14","合费-003","施工增加费",null,"项",1,null,""]
["15","合费-004","及未完工程保护",null,"项",1,null,""]
["16","合费-005","搬运及完工清理",null,"项",1,null,""]
["17","合费-006","及产品质量检测费(构筑物装饰)",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"13场区土石方工程","index":26,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：场区土石方工程"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","010101001001","平整场地（收费站、养护工区）","1、土壤类别：一二类土\r\n2、弃土运距：施工单位自行考虑\r\n3、取土运距：施工单位自行考虑\r\n4、场区平整\r","平米",31985,null,""]
["2","050101009001","种植土回(换)填","1．回填种植土土方\r\n2、运距施工单位自行考虑","立米",1353.73,null,""]
["3","010101002001","挖一般土方","1、土壤类别：一二类土\r\n2、弃土运距：施工单位自行考虑\r","立米",4400,null,""]
["4","010103001001","土( 石 )方回填","1、土壤类别：一二类土\r\n2、弃土运距：施工方自行考虑\r\n3、取土运距：施工方自行考虑\r\n4、填土碾压：达到设计要求\r","立米",41810,null,""]
["5","010403007001","石护坡（填方处）","1.详S7-FJ-FS-J-04护坡详图\r","立米",2365,null,""]
["6","010101007001","管沟土方污水","1、管沟土方：污水\r\n2、深度：达到设计要求\r\n3、开挖、回填、余土外运（运距施工单位自行考虑）达到设计要求\r","米",216.32,null,""]
["7","010101007002","管沟土方给水","1、管沟土方：给水\r\n2、深度：达到设计要求\r\n3、开挖、回填、余土外运（运距施工单位自行考虑）达到设计要求\r","米",18.95,null,""]
["8","010101007003","管沟土方电气","1、管沟土方：电气\r\n2、深度：达到设计要求 深度\r\n3、开挖、回填、余土外运（运距施工单位自行考虑）达到设计要求","米",404.48,null,""]
["9","010101007004","管沟土方消防","1、管沟土方：消防\r\n2、深度：达到设计要求\r\n3、开挖、回填、余土外运（运距施工单位自行考虑）达到设计要求\r","米",3,null,""]
["10","010101007005","管沟土方通讯","1、管沟土方：通讯\r\n2、深度：达到设计要求\r\n3、开挖、回填、余土外运（运距施工单位自行考虑）达到设计要求\r","米",429.51,null,""]
[{"$nulls":3},"1、通用及费率措施项目",{"$nulls":3},""]
["11","土费-001","文明施工费",null,"项",1,null,""]
["12","土费-002","设施费",null,"项",1,null,""]
["13","土费-003","施工增加费",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"14室外采暖","index":27,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：场区采暖"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","031001002001","钢管 DN100","1.安装部位:室外地沟\r\n2.介质：采暖\r\n3.规格、压力等级：DN100\r\n4.连接形式：焊接\r\n5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，冲洗消毒\r","米",150,null,""]
["2","031001002002","钢管 DN32","1.安装部位:室外地沟\r\n2.介质：采暖\r\n3.规格、压力等级：DN32\r\n4.连接形式：焊接\r\n5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，冲洗消毒\r","米",245.42,null,""]
["3","031201001001","管道刷油","1.除锈级别:轻锈\r\n2.油漆品种：防锈漆\r\n3.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍\r","平米",86.46,null,""]
["4","031208002001","管道绝热","1.绝热材料品种:岩棉保温\r\n2.绝热厚度：50mm\r\n3.管道外径：DN100\r","立米",4.35,null,""]
["5","031208002002","管道绝热","1.绝热材料品种:岩棉保温\r\n2.绝热厚度：50mm\r\n3.管道外径：DN32","立米",3.75,null,""]
["6","031208007001","防潮层、保护层","1.材料:管道玻璃布保护层","平米",227.27,null,""]
["7","031002001001","管道支架","1.材质:型钢\r\n2.管架形式：管道支架\r","公斤",210,null,""]
["8","031201003001","金属结构刷油","1.除锈级别:除轻锈\r\n2.油漆品种：防锈漆\r\n3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍\r","公斤",210,null,""]
["9","031302001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["10","031302008001","临时设施费",null,"项",1,null,""]
["11","031302005001","冬雨季施工增加",null,"项",1,null,""]
["12","031302006001","已完及未完工程保护",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"15场区电气","index":28,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：场区电气"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","030411001003","配管 SC80","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC80\r\n4.配置形式：暗敷\r","米",28,null,""]
["2","030411001004","配管 SC50","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC50\r\n4.配置形式：暗敷\r","米",212.24,null,""]
["3","030411001006","配管 SC32","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC32\r\n4.配置形式：暗敷\r","米",50.7,null,""]
["4","030408001004","电力电缆 YJV22-5×16","1.名称:铜芯电力电缆\r\n2.型号:YJV22\r\n3.规格:5×16\r\n4.敷设方式:暗敷\r\n5.电压等级（kV）：1KV","米",118.47,null,""]
["5","030408001002","电力电缆 YJV22-4×50","1.名称:铜芯电力电缆\r\n2.型号:YJV22\r\n3.规格:4×50\r\n4.敷设方式:暗敷\r\n5.电压等级（kV）：1KV","米",33,null,""]
["6","030408001004","电力电缆 YJV22-4×16","1.名称:铜芯电力电缆\r\n2.型号:YJV22\r\n3.规格:4×16\r\n4.敷设方式:暗敷\r\n5.电压等级（kV）：1KV\r","米",60.44,null,""]
["7","030408001003","电力电缆 YJV22-4×35","1.名称:铜芯电力电缆\r\n2.型号:YJV22\r\n3.规格:4×35\r\n4.敷设方式:暗敷\r\n5.电压等级（kV）：1KV","米",60.44,null,""]
["8","030408001004","电力电缆 YJV22-5×6","1.名称:铜芯电力电缆\r\n2.型号:YJV22\r\n3.规格:5×6\r\n4.敷设方式:暗敷\r\n5.电压等级（kV）：1KV","米",118.47,null,""]
["9","030208006003","电力电缆头","1.名称:铜芯电力电缆\r\n2.型号:YJV22\r\n3.规格:5×16\r\n4.敷设方式:暗敷\r\n5.电压等级（kV）：1KV","个",6,null,""]
["10","030208006003","电力电缆头","1.名称:铜芯电力电缆\r\n2.型号:YJV22\r\n3.规格:4×16\r\n4.敷设方式:暗敷\r\n5.电压等级（kV）：1KV\r","个",2,null,""]
["11","030208006001","电力电缆头","1.名称:铜芯电力电缆\r\n2.型号:YJV22\r\n3.规格:4×50\r\n4.敷设方式:暗敷\r\n5.电压等级（kV）：1KV\r","个",2,null,""]
["12","030208006002","电力电缆头","1.名称:铜芯电力电缆\r\n2.型号:YJV22\r\n3.规格:4×35\r\n4.敷设方式:暗敷\r\n5.电压等级（kV）：1KV","个",2,null,""]
["13","030208006004","电力电缆头","1.名称:铜芯电力电缆\r\n2.型号:YJV22\r\n3.规格:5×6\r\n4.敷设方式:暗敷\r\n5.电压等级（kV）：1KV","个",2,null,""]
["14","031302001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["15","031302008001","临时设施费",null,"项",1,null,""]
["16","031302005001","冬雨季施工增加",null,"项",1,null,""]
["17","031302006001","已完及未完工程保护",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"16场区通讯","index":29,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：场区通讯"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","030208003001","镀锌管 Φ114×4","1.名称:电缆保护管\r\n2.材质:镀锌管\r\n3.规格:Φ114×4\r\n4.敷设方式:暗敷\r","米",1298.28,null,""]
["2","030208003001","镀锌管 Φ114×4硅芯管","1.名称:电缆保护管\r\n2.材质:镀锌管\r\n3.规格:Φ114×4硅芯管\r\n4.敷设方式:暗敷\r","米",1690.68,null,""]
["3","031302001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["4","031302008001","临时设施费",null,"项",1,null,""]
["5","031302005001","冬雨季施工增加",null,"项",1,null,""]
["6","031302006001","已完及未完工程保护",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"17场区照明","index":30,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：场区照明"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","030411001004","配管 SC50","1.名称：电气配管\r\n2.材质：钢管\r\n3.规格：SC50\r\n4.配置形式：暗敷\r","米",212.24,null,""]
["2","030408001004","电力电缆 YJV22-5×10","1.名称:铜芯电力电缆\r\n2.型号:YJV22\r\n3.规格:5×10\r\n4.敷设方式:暗敷\r\n5.电压等级（kV）：1KV\r","米",118.47,null,""]
["3","030412007001","一般路灯","1.名称:普通路灯\r\n2.型号:、.规格:1×300W 杆高3m\r\n3.路灯基础","套",9,null,""]
["4","031302001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["5","031302008001","临时设施费",null,"项",1,null,""]
["6","031302005001","冬雨季施工增加",null,"项",1,null,""]
["7","031302006001","已完及未完工程保护",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"18场区给排水","index":31,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：场区给排水"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
[{"$nulls":3},"给水"]
["1","031001001001","镀锌钢管 DN100","1.安装部位:室外\r\n2.介质：给水\r\n3.规格、压力等级：DN100\r\n4.连接形式：螺纹连接\r\n5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，冲洗消毒\r","米",1000,null,""]
["2","031001007001","PP-R塑铝复合管  DN25","1.安装部位:室外\r\n2.介质：给水\r\n3.材质：PP-R塑铝复合管\r\n4.规格：DN25\r\n5.连接形式:热熔连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，冲洗消毒\r","米",113.36,null,""]
["3","031001007002","PP-R塑铝复合管  DN80","1.安装部位:室外\r\n2.介质：给水\r\n3.材质：PP-R塑铝复合管\r\n4.规格：DN80\r\n5.连接形式:热熔连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，冲洗消毒\r","米",75,null,""]
["4","030109001001","潜水泵","1.名称:潜水泵\r\n2.型号：150QJ20-162/27\r\n3.规格：电机功率15KW\r","台",1,null,""]
["5","031003003001","止回阀 DN100","1.类型:止回阀\r\n2.规格、压力等级:DN100\r","个",1,null,""]
[{"$nulls":3},"排水",{"$nulls":3},""]
["6","031001006001","高密度聚乙烯双壁缠绕钢塑复合排水管 DN300","1.安装部位:室外\r\n2.介质：排水\r\n3.材质：HDPE-SN10型高密度聚乙烯双壁缠绕钢塑复合排水管\r\n4.规格：DN300\r\n5.连接形式:承插电热熔连接\r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验\r","米",139.52,null,""]
[{"$nulls":3},"消防",{"$nulls":3},""]
["7","030901001001","热镀锌钢管 DN100","1.安装部位:室外\r\n2.材质、规格：热镀锌钢管 DN100\r\n3.连接形式：沟槽卡箍连接\r\n4.压力试验及冲洗设计要求\r","米",137.17,null,""]
["8","030901011001","室外消火栓","1.安装方式:室外地下\r\n2.详见05S4-7安装","套",1,null,""]
["9","031003003001","止回阀 DN100","1.类型:止回阀\r\n2.规格、压力等级:DN100\r","个",1,null,""]
["10","031201001001","管道刷油","1.除锈级别:轻锈\r\n2.油漆品种：红丹防锈漆\r\n3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍\r","平米",49.1,null,""]
["11","031201001002","管道刷油","1..油漆品种：红色调合漆\r\n2.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍\r","平米",49.1,null,""]
[{"$nulls":3},"管道支架",{"$nulls":3},""]
["12","031002001001","管道支架","1.材质:型钢\r\n2.管架形式:管道支架\r","公斤",252.04,null,""]
["13","031201003001","金属结构刷油","1.除锈级别:轻锈\r\n2.油漆品种：红丹防锈漆\r\n3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍\r","公斤",252.04,null,""]
["14","031201003002","金属结构刷油","1..油漆品种：调合漆\r\n2.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍\r","公斤",252.04,null,""]
["15","031302001001","安全文明施工",null,"项",1,null,""]
["16","031302008001","临时设施费",null,"项",1,null,""]
["17","031302005001","冬雨季施工增加",null,"项",1,null,""]
["18","031302006001","已完及未完工程保护",null,"项",1,null,""]
["19","031301017001","脚手架搭拆",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"19照明设施（收费广场照明）","index":32,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：广场照明"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
[{"$nulls":3},"广场照明灯安装基础"]
["1","010101002001","挖一般土方","1.土壤类别：一二类土\r\n2.挖土深度：灯杆基础图\r\n3.工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中\r\n4.基础钎探\r","立米",1218.19,null,""]
["2","010103001001","土( 石 )方回填","1、密实度要求：达到设计要求\r\n2、夯填(碾压):夯填\r\n3、运输距离:施工单位自行考虑\r\n4、工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中","立米",983.6,null,""]
["3","010103002001","余方弃置","1.废弃料品种：一二类土\r\n2.运距：施工单位自行考虑\r","立米",234.2,null,""]
["4","010501003001","现浇砼广场灯基础","1.混凝土类别\r\n2.混凝土强度等级：\r","立米",212,null,""]
["5","010501001001","现浇砼垫层","1.混凝土类别\r\n2.混凝土强度等级\r","立米",22.56,null,""]
["6","010515001001","现浇构件钢筋φ10","1、钢筋种类、规格：圆钢筋φ10\r","吨",0.05,null,""]
["7","010515001002","现浇构件钢筋Φ12","1、钢筋种类、规格：螺纹钢筋Φ12\r","吨",0.18,null,""]
["8","010515001003","现浇构件钢筋Φ14","1、钢筋种类、规格：螺纹钢筋Φ14\r","吨",0.11,null,""]
["9","010515001004","现浇构件钢筋Φ18","1、钢筋种类、规格：螺纹钢筋Φ18\r","吨",0.02,null,""]
["10","010515001005","现浇构件钢筋Φ20","1、钢筋种类、规格：螺纹钢筋Φ20\r","吨",0.59,null,""]
["11","010516001001","螺栓","1、M42×2500 高强地脚螺栓（包括螺母、弹簧垫圈等）\r","套",96,null,""]
["12","010516002001","预埋铁件","1、定位钢板：根据具本产品要求定，镀锌钢板","吨",0.35,null,""]
["13","030212001001","电缆保护管 G65","1.材质：镀锌钢管\r\n2.规格： G65\r","米",72,null,""]
["14","030209001001","接地装置","1、详照明灯防雷接地系统设计图\r","项",1,null,""]
[{"$nulls":3},"照明设施",{"$nulls":3},""]
["15","040801009001","落地式配电箱","1.名称、型号：广场成套配电箱（含箱内材料）3厚镀锌钢板喷塑或不锈钢制作  防护等级不小于IP65\r\n2.规格：见图纸系统图材料表\r","台",1,null,""]
["16","030213007001","广场照明灯安装","1.灯杆的材质及高度：金属杆 H=20m镀锌钢管，配电控箱及自动升降装置\r\n2.灯架的型号：\r\n3.灯头数量：6×400W高压钠泛光灯\r\n4.20m灯杆、安装附件、基础、避雷针、接地系统等（具体参数请咨询供货厂家）\r","套",8,null,""]
["17","030208001001","电力电缆 YJV-1Kv-4×10","1.型号：电缆\r\n2.规格： YJV-1Kv-4×10\r\n3.敷设方式：穿管\r","米",1400,null,""]
["18","030208001002","电力电缆 YJV-1Kv-4×25","1.型号：电缆\r\n2.规格： YJV-1Kv-4×25\r\n3.敷设方式：穿管\r","m",400,null,""]
["19","030208001003","电力电缆 YJV-1Kv-4×50","1.型号：电缆\r\n2.规格： YJV-1Kv-4×50\r\n3.敷设方式：穿管\r","米",400,null,""]
["20","030208003001","电缆保护管 SC80","1.材质：镀锌钢管\r\n2.规格： SC80×3.0\r","米",50,null,""]
["21","030208003002","电缆保护管 SC50","1.材质：镀锌钢管\r\n2.规格： SC50×3.0\r","米",1000,null,""]
["22","040205001001","人(手)孔井","1、井截面：方型\r\n2、做法见设计图纸手孔附件标准图\r","座",8,null,""]
["23","011702026001","电缆沟挖填土  一般土沟","1、电缆沟挖填\r","米",1050,null,""]
["24","安费-201","架搭拆费",null,"项",1,null,""]
["25","安费-202","文明施工费",null,"项",1,null,""]
["26","安费-203","设施费",null,"项",1,null,""]
["27","安费-204","施工增加费",null,"项",1,null,""]
["28","安费-205","及未完工程保护",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"20供配电设施","index":33,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：供配电设施"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","030401002001","干式变压器","1、三项干式变压器SCB9-250kva/10 d,yn11\r","台",1,null,""]
["2","030404004001","进线柜","1、高压环网开关柜：进线柜 HXGN-12 ZF(R)-07\r\n2、参数详系统图\r","台",1,null,""]
["3","030404004002","出线柜","1、高压环网开关柜：出线柜 HXGN-12 ZF(R)-10\r\n2、参数详系统图","台",1,null,""]
["4","030404004003","进线柜","1、低压配电柜：进线柜GCS-01\r\n2、参数详系统图","台",1,null,""]
["5","030404004004","移相电容器柜","1、低压配电柜：移相电容器柜GCS-34\r\n2、参数详系统图","台",1,null,""]
["6","030404004005","应急出线柜","1、低压配电柜：应急出线柜GCS-06\r\n2、参数详系统图","台",1,null,""]
["7","030404004006","应急出线柜","1、低压配电柜：低压出线柜GCS-11\r\n2、参数详系统图","台",2,null,""]
["8","030406010001","电动机组","1.快速自启动（内循环水冷）柴油发电机组：自启动柴油发电机组  160KW\r\n2、配电源切换柜及8小时油箱等辅材（具体配置咨厂家参数）\r\n3、达到设计要求（含相配套输料）","套",1,null,""]
["9","B030406010001","燃油箱","1、储备40小时工作燃油箱（与发电机组配套）\r\n2、达到设计要求（含相配套输料）\r","套",1,null,""]
["10","030109008001","油泵","1、与发电机组、油箱配套的输油泵\r\n2、达到设计要求（含相配套输料）\r","台",1,null,""]
["11","030208001001","电力电缆","1、高压电缆：YJV22-10KV-3×95\r\n2、达到设计要求\r","米",120,null,""]
["12","030208001002","电力电缆","1、低压电缆：YJV22-1KV-4×70\r\n2、达到设计要求\r","米",50,null,""]
["13","040414008001","硬铜母排","1、硬铜母线  TMY-60×6\r","米",40,null,""]
["14","030212001001","镀锌扁钢","1、-40×4 镀锌扁钢  接地线金属件热镀锌\r","米",100,null,""]
["15","030212001002","镀锌角钢","1、L40×40×4 镀锌角钢\r","米",30,null,""]
["16","030212001003","镀锌角钢","1、L50×50×5 镀锌角钢 含配套绝缘子\r","米",30,null,""]
["17","030408009001","隔板","1、低压母线穿墙隔板\r\n2、达到设计要求","套",1,null,""]
["18","030211001001","电力变压器系统","1、系统调试","系统",1,null,""]
["19","安费-201","架搭拆费",null,"项",1,null,""]
["20","安费-202","文明施工费",null,"项",1,null,""]
["21","安费-203","设施费",null,"项",1,null,""]
["22","安费-204","施工增加费",null,"项",1,null,""]
["23","安费-205","及未完工程保护",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"21高压外线","index":34,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,3,7],[4,0,4,7],[5,1,7,1],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,5,7],[6,0,7,0],[6,7,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表"]
[]
[]
[]
["工程名称：高压外线"]
["序","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量  单位","工程量","金额(元)"]
["号",{"$nulls":5},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","030410004001","导线架设（三相）","1、10KV高压架空线路\r\n2、三相LGJ,规格按工程实际\r\n3、10KV终端户外开关（含隔离开关、户外断路器、避雷器等）\r\n4、10KV线路安装设备（14KM) 杆体、拉线、基础等\r\n5、系统调试\r\n6、详供配电设施图\r","km",14,null,""]
[{"$nulls":3},"1、通用费率措施项目",{"$nulls":3},""]
["2","安费-201","脚手架搭拆费",null,"项",1,null,""]
["3","安费-202","安全文明施工费",null,"项",1,null,""]
["4","安费-203","临时设施费",null,"项",1,null,""]
["5","安费-204","雨季施工增加费",null,"项",1,null,""]
["6","安费-205","已完及未完工程保护",null,"项",1,null,""]
[null,null,"合    计",{"$nulls":4},0]