{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["VZTSNPJ","说明","桥梁荷载检测","预应力孔道压浆检测","汇总表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"VZTSNPJ","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"说明","index":1,"n_rows":17,"n_cols":1,"rows_kept":17,"flags":["formulas_cached_only"]}
["第五章  工程量清单"]
["1、工程量清单说明"]
["        1.1本工程量清单应与招标文件中的投标人须知，通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。"]
["        1.2本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，按本工程量清单的单价或总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。"]
["        1.3工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。"]
["        1.4图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延，图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。"]
["2、投标报价说明"]
["        2.1  除非合同另有规定，工程量清单中的单价均已包括了为实施和完成合同工程所需的办公、生活设施、设备均由承包人自备、自购、租赁，其费用及实施和完成合同工程所需的劳务、材料、仪器设备、安装、办公设施、生活设施、交通、食宿、安全生产、税费、保险、公证、管理费、利润等一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，合同工期内不予调整。"]
["       2.2 投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程细目的单价。除另有说明，投标人没有填入单价的工程细目完工之后，业主将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总额价中，投标人在工程量清单中多报的细目或单价、合价或总额价业主将不予接受。"]
["       2.3 承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的投标总价中。"]
["       2.4 承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均包含在承包人所报的投标总价中，业主不单独支付。"]
["       2.5 投标人应充分考虑项目特点、施工衔接的难易程度、工期的不可控性、技术复杂程度的变化所带来的风险。"]
["       2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。"]
["       2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 本项目不予考虑。 "]
["3、其它说明"]
["       3.1  桥梁常规检查工作不单独报价。"]
["       3.2 后张法预应力孔道压浆密实度检测的抽检箱梁片数中不包括首片梁检测。"]

{"sheet":"桥梁荷载检测","index":2,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[5,1,6,1],[8,1,11,1],[12,1,15,1],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["桥梁荷载试验检测报价表"]
["合同段编号：XMHZJC-2",{"$nulls":7},"货币单位：人民币元"]
["序号","土建\n标段号","中心桩号","桥梁名称","孔-米","单/全幅","桥梁荷载\n抽检孔数","单价","合价"]
[1,"XMTJ-4","K98+740","跨线天桥","4-20","单幅",{"v":1,"d":"1孔"},null,0]
[2,"XMTJ-5","K109+800","浩来郭勒大桥","10-20","全幅",{"v":2,"d":"2孔"},null,0]
[3,null,"K109+100","九连中桥（U弯）","3-20","全幅",{"v":1,"d":"1孔"},null,0]
[4,"XMTJ-6","K122+120","瓦窑沟大桥","10-20","全幅",{"v":2,"d":"2孔"},null,0]
[5,"XMTJ-7","K135+480","砖瓦厂中桥","4-20","全幅",{"v":1,"d":"1孔"},null,0]
[6,null,"K136+772.5","杭盖路中桥","3-20","全幅",{"v":1,"d":"1孔"},null,0]
[7,null,"K133+517.917","互通跨线桥","4-30","全幅",{"v":1,"d":"1孔"},null,0]
[8,null,"XLK13+140","南环中桥","4-20","全幅",{"v":1,"d":"1孔"},null,0]
[9,"XMTJ-8","XLK1+720","东环中桥","4-20","全幅",{"v":1,"d":"1孔"},null,0]
[10,null,"XLK4+050","葛根敖包大桥","15-20","全幅",{"v":3,"d":"3孔"},null,0]
[11,null,"XLK9+639","G303分离立交","4-30","全幅",{"v":1,"d":"1孔"},null,0]
[12,null,"XLK10+020","亿蒙蔬菜基地天桥","4-20","单幅",{"v":1,"d":"1孔"},null,0]
[13,"清单合计金额",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"预应力孔道压浆检测","index":3,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[5,1,6,1],[5,6,6,6],[8,1,11,1],[8,6,11,6],[12,1,15,1],[12,6,15,6],[16,1,16,5],[17,1,17,5],[18,1,18,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["桥梁荷载试验检测报价表"]
["合同段编号：XMHZJC-2",{"$nulls":5},"货币单位：人民币元"]
["序号","土建\n标段号","中心桩号","桥梁名称","孔-米","单/全幅","预应力孔道压浆抽检箱梁片数"]
[1,"XMTJ-4","K98+740","跨线天桥","4-20","单幅",{"v":2,"d":"2片"}]
[2,"XMTJ-5","K109+800","浩来郭勒大桥","10-20","全幅",{"v":11,"d":"11片"}]
[3,null,"K109+100","九连中桥（U弯）","3-20","全幅"]
[4,"XMTJ-6","K122+120","瓦窑沟大桥","10-20","全幅",{"v":8,"d":"8片"}]
[5,"XMTJ-7","K135+480","砖瓦厂中桥","4-20","全幅",{"v":16,"d":"16片"}]
[6,null,"K136+772.5","杭盖路中桥","3-20","全幅"]
[7,null,"K133+517.917","互通跨线桥","4-30","全幅"]
[8,null,"XLK13+140","南环中桥","4-20","全幅"]
[9,"XMTJ-8","XLK1+720","东环中桥","4-20","全幅",{"v":20,"d":"20片"}]
[10,null,"XLK4+050","葛根敖包大桥","15-20","全幅"]
[11,null,"XLK9+639","G303分离立交","4-30","全幅"]
[12,null,"XLK10+020","亿蒙蔬菜基地天桥","4-20","单幅"]
[13,"预应力孔道压浆抽检箱梁片数合计（片）",{"$nulls":4},57]
[14,"单价"]
[15,"清单合计金额（13×14=15）",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"汇总表","index":4,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["投标报价汇总表"]
[]
["合同段编号：XMHZJC-2",null,"货币单位：人民币元"]
["序号","章  次","金额(元)"]
[1,"桥梁荷载检测",0]
[2,"预应力孔道压浆检测",0]
[3,"投标报价(1+2)=3",0]