{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":17,"sheets":["RNXARKK","说明","100章-巴孟","200章-巴孟","300章-巴孟","400章-巴孟","600章-巴孟","800章-巴孟","900章-巴孟","100章-孟雅","200章-孟雅","300章-孟雅","400章-孟雅","600章-孟雅","800章-孟雅","900章-孟雅","汇总表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":19},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"RNXARKK","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"说明","index":1,"n_rows":23,"n_cols":1,"rows_kept":23,"flags":["formulas_cached_only"]}
["第五章  工程量清单"]
["    1.工程量清单说明"]
["        1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。"]
["        1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知，通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。"]
["        1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。"]
["        1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。"]
["        1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。"]
["        1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。"]
["        1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延，图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。"]
["     2.投标报价的说明"]
["        2.1工程量清单中的每一子目(有数量）须填入单价或价格，且只允许有一个报价。"]
["        2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。"]
["        2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。"]
["        2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。"]
["        2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价或总额价之中。"]
["        2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。"]
["        2.7暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： 本项目不考虑暂列金额。 "]
["    3.计日工说明:无。"]
["    4.其它说明"]
["         4.1建筑工程一切险的投保金额为工程量清单100章至900章的合计金额(除建筑工程一切险和第三者责任险除外)，保险费率为3.0‰；第三者责任险的投保金额为100万元/次，保险费率为4.0‰，事故次数由承包人自行确定，如出现保险事故保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。上述两项保险承包人应以发包人和承包人的共同名义投保。保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的实际费用直接向承包人支付保险费。除上述工程一切险及第三方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。"]
["         4.2为确保将安全施工措施落到实处，招标人按《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部2007年第1号令)要求设置安全生产费，该项费用按投标控制价上限的1.5%以固定金额形式计入工程量清单100章相应支付子目中。所发生的施工安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。"]
["        4.3本项目房建工程（包括加油站工程）的消防手续及交工后的消防、环保验收工作均由承包人组织完成，其费用包含在相关子目单价中，不另行计量与支付。承包人所采购相关加油设备及材料需经中石油相关部门验收合格后方可使用，由于承包人采购的设备及材料不合格而导致的费用增加，相关风险及增加费用由承包人自行承担。 "]
["        4.4本项目后续的路面技术服务、桩基检测、交安（含机电）检测、桥梁动静载检测、单梁静载试验、房建（含钢结构大棚）检测等工作由承包人委托第三方检测机构进行检测（或通过招标确定），第三方检测机构不得与承包人存在关联关系且必须经监理人及发包人认可。委托第三方检测机构发生的费用由承包人根据相关取费标准在本项目工程量清单相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再单独支付。"]

{"sheet":"100章-巴孟","index":2,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,4,3,5],[33,0,33,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.1 工程量清单表"]
["工程量清单"]
["清单  第100章  总 则"]
["合同段编号：BMYZCB-巴孟",{"$nulls":3},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["101-1","保险费"]
[" -a","按合同条款规定；提供建筑工程一切险","总额",1,0,""]
[" -b","按合同条款规定；提供第三方责任险","次数",null,4000,0]
["102-1","竣工文件","总额",1,null,""]
["102-2","施工环保费","总额",1,null,""]
["102-3","安全生产费\n（按投标控制价上限的1.5%计列）","总额",1,null,""]
["103-1","临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)",{"$nulls":3},""]
[" -a","营运便道","总额",1,null,""]
[" -b","施工便道","总额",1,null,""]
["103-2","临时占地","总额",1,null,""]
["103-3","临时供电设施",{"$nulls":3},""]
[" -a","设施架设、拆除","总额",1,null,""]
[" -b","设施维修","总额",1,null,""]
["103-4","电信设施的提供、维修与拆除","总额",1,null,""]
["103-5","供水与排污设施","总额",1,null,""]
["104-1","承包人驻地建设","总额",1,null,""]
["105-1","施工标准化及信息化建设\n（按投标控制价上限的1.5%计列）","总额",1,null,""]
["101-10","监控系统应用软件（机电工程）","总额",1,null,""]
["101-11","收费系统应用软件（机电工程）","总额",1,null,""]
[107,"联合设计（机电工程）"]
["107-2","联合设计（机电工程）","总额",1,null,""]
["107-5","联合设计图纸（6套中文图纸）\n（机电工程）","项",1,null,""]
[108,"工厂测试与监造（机电工程）","总额",1,null,""]
["118-3","调试（含软件、硬件调试）（机电工程）","项",1,null,""]
["119-3","交工质量检测（机电工程）","总额",1,null,""]
[124,"技术培训（机电工程）","总额",1,null,""]
[]
[]
["清单 第100章合计  人民币(元) ",{"$nulls":4},"","注意事项：此项需E11填入数值方会显示数值"]

{"sheet":"200章-巴孟","index":3,"n_rows":78,"n_cols":6,"rows_kept":78,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[77,0,77,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第200章 路基"]
["合同段编号：BMYZCB-巴孟",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["202-1","清理与掘除",{"$nulls":3},""]
[" -a","清理现场","m2",2890863,null,""]
[" -b","砍伐树木","棵",120,null,""]
[" -c","挖除树根","棵",120,null,""]
["202-2","挖除旧路面",{"$nulls":3},""]
[" -b","沥青混凝土面层，厚30mm","m2",45882,null,""]
[" -d","沥青混凝土面层，厚40mm","m2",90,null,""]
[" -e","水泥稳定基层，厚180mm","m2",51179,null,""]
[" -f","水泥稳定基层，厚200mm","m2",5792,null,""]
[" -g","砂砾垫层，厚200mm","m2",47485,null,""]
["202-3","拆除结构物",{"$nulls":3},""]
[" -b","混凝土结构","m3",173.5,null,""]
["203-1","路基挖方",{"$nulls":3},""]
[" -a","挖土方","m3",697724,null,""]
[" -b","挖石方","m3",373203,null,""]
[" -c","挖除非适用材料","m3",288539,null,""]
["203-2","改河、改渠、改路挖方",{"$nulls":3},""]
[" -a","挖土方","m3",10221,null,""]
["203-3","清理土方","m3",4561,null,""]
["204-1","路基填筑（包括填前压实）",{"$nulls":3},""]
[" -b","利用土方","m3",361410,null,""]
[" -c","利用石方","m3",188429,null,""]
[" -e","借土填方","m3",4499861,null,""]
[" -g","结构物台背回填砂砾","m3",136606,null,""]
[" -h","锥坡、围墙及台前溜坡填砂砾","m3",5426,null,""]
[" -i","砂砾调平层","m3",14655,null,""]
["205-1","软土地基处理",{"$nulls":3},""]
[" -b","换填砂砾","m3",182710,null,""]
[" -l","土工格栅","m2",43196,null,""]
[" -o","翻松碾压土方","m3",75158,null,""]
["207-1","边沟",{"$nulls":3},""]
[" -a","C30混凝土预制块边沟，浅碟形：深25cm，顶宽180cm","m",15359,null,""]
[" -b","C30混凝土预制块边沟，浅碟形：深30cm，顶宽180cm","m",2190,null,""]
["207-2","排水沟",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石排水沟，矩形：60cm×60cm","m",9206,null,""]
["207-3","截水沟",{"$nulls":3},""]
[" -a","干砌片石截水沟，三角形：深40cm","m",2345,null,""]
["207-4","急流槽",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",547.1,null,""]
[" -b","C30现浇混凝土","m3",900.5,null,""]
[" -c","C30混凝土预制块拦水带","m3",720.4,null,""]
["207-9","土质拦水埂","m",6458,null,""]
["208-1","植物护坡",{"$nulls":3},""]
[" -a","播种草籽","m2",1062936,null,""]
[" -b","格状植草","m2",174560,null,""]
[" -c","线外固沙（沙障植草）","m2",1374550,null,""]
["208-3","护坡",{"$nulls":3},""]
[" -c","鱼鳞形骨架护坡，M10浆砌片石","m3",19552.5,null,""]
[" -d","满砌护坡，M10浆砌片石","m3",27399.4,null,""]
[" -e","六边形空心砖护坡，M10浆砌片石","m3",30973.7,null,""]
["208-4","预制混凝土块护坡",{"$nulls":3},""]
[" -e","鱼鳞形骨架护坡，C30混凝土","m3",12998.8,null,""]
[" -f","六边形空心砖护坡，C30混凝土","m3",7658.8,null,""]
["209-1","围墙、挡土墙",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",3982.7,null,""]
["215-1","河床铺砌",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",4006.7,null,""]
["215-2","导流堤",{"$nulls":3},""]
[" -a","填筑土方","m3",16280,null,""]
[" -b","M10浆砌片石","m3",2806.6,null,""]
["215-4","挡水坝",{"$nulls":3},""]
[" -a","填筑土方","m3",17659,null,""]
[" -b","M10浆砌片石","m3",7247.3,null,""]
["215-5","锥坡",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",2281.9,null,""]
["215-6","踏步",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",1205.1,null,""]
["215-7","石笼","m3",4473.9,null,""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第200章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"300章-巴孟","index":4,"n_rows":46,"n_cols":6,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[45,0,45,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第300章 路面"]
["合同段编号：BMYZCB-巴孟",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["302-1","未筛分碎石垫层",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚180mm","m2",66452,null,""]
[" -b","厚200mm","m2",74730,null,""]
["304-1","水泥稳定级配碎石底基层",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚200mm","m2",112824,null,""]
[" -b","厚320mm","m2",1705302,null,""]
["304-3","水泥稳定级配碎石基层",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚180mm","m2",40961,null,""]
[" -b","厚200mm","m2",1742644,null,""]
["308-1","透层","m2",1688333,null,""]
["308-2","黏层","m2",1719832,null,""]
["309-2","中粒式沥青混凝土",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚40mm","m2",67002,null,""]
[" -b","厚50mm","m2",60440,null,""]
["310-2","封层",{"$nulls":3},""]
[" -a","改性乳化沥青下封层","m2",1548908,null,""]
[" -b","ES-2型稀浆封层","m2",19860,null,""]
["311-2","中粒式改性沥青混合料路面",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚40mm","m2",1648999,null,""]
[" -b","厚60mm","m2",1648909,null,""]
["312-1","水泥混凝土面板",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚280mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）","m2",18592,null,""]
["312-2","钢筋 ",{"$nulls":3},""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",61770,null,""]
[" -b","带肋钢筋（HRB355、HRB400）","kg",141130,null,""]
["312-3","C35混凝土埋板","m3",175.1,null,""]
["313-1","培路肩",{"$nulls":3},""]
[" -a","培土","m3",146145,null,""]
[" -b","培未筛分碎石","m3",62520,null,""]
["313-2","中央分隔带回填种植土","m3",10123,null,""]
["313-4","C30混凝土预制块加固土路肩","m3",860.4,null,""]
["313-5","路缘石",{"$nulls":3},""]
[" -a","C25混凝土预制块","m3",58.9,null,""]
[" -b","C30混凝土预制块","m3",13158.3,null,""]
["314-8","过水槽","m",2150,null,""]
["315-1","过水路面",{"$nulls":3},""]
[" -a","路面宽7m","m",200,null,""]
["315-2","砂砾面层",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚200mm","m2",12128,null,""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第300章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"400章-巴孟","index":5,"n_rows":85,"n_cols":6,"rows_kept":85,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[84,0,84,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第400章 桥梁、涵洞"]
["合同段编号：BMYZCB-巴孟",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["403-1","基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉柱、沉井等)",{"$nulls":3},""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",100949,null,""]
[" -b","带肋钢筋（HRB335、HRB400）","kg",357731,null,""]
["403-2","下部结构钢筋",{"$nulls":3},""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",84937,null,""]
[" -b","带肋钢筋（HRB335、HRB400）","kg",596659,null,""]
["403-3","上部结构钢筋",{"$nulls":3},""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",152371,null,""]
[" -b","带肋钢筋（HRB335、HRB400）","kg",1231707,null,""]
[" -c","D10冷轧带肋钢筋焊接网","kg",92352,null,""]
["403-4","附属结构钢筋",{"$nulls":3},""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",21070,null,""]
[" -b","带肋钢筋(HRB335、HRB400)","kg",357003,null,""]
["404-1","干处挖土方","m3",26597,null,""]
["404-2","水下挖土方","m3",240,null,""]
["405-1","钻孔灌注桩",{"$nulls":3},""]
[" -a","桩径1.2m","m",979,null,""]
[" -b","桩径1.5m","m",2196,null,""]
["410-1","混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台；但不包括桩基）",{"$nulls":3},""]
[" -a","C30混凝土承台","m3",474.8,null,""]
[" -b","C30混凝土支撑梁","m3",244,null,""]
[" -c","C30混凝土扩大基础","m3",3302.2,null,""]
["410-2","混凝土下部结构",null,0,null,""]
[" -a","C30混凝土肋板台身","m3",60,null,""]
[" -b","C30混凝土薄壁墩台身","m3",2169.5,null,""]
[" -c","C35混凝土盖梁、挡块、挡土板","m3",1329.1,null,""]
[" -d","C35混凝土柱式墩身","m3",185.5,null,""]
[" -e","C35混凝土耳背墙","m3",406.9,null,""]
[" -f","C35混凝土墩台帽","m3",789.4,null,""]
["410-3","现浇混凝土上部结构",null,0,null,""]
[" -a","C35防水混凝土现浇板","m3",2391.3,null,""]
["410-5","上部结构现浇整体化混凝土",null,0,null,""]
[" -a","C50混凝土箱梁现浇部分","m3",412.9,null,""]
[" -b","C50混凝土绞缝","m3",136.5,null,""]
["410-6","现浇混凝土附属结构",null,0,null,""]
[" -a","C20混凝土垫层","m3",1334.2,null,""]
[" -b","C30混凝土搭板","m3",2041,null,""]
[" -c","C30混凝土护栏","m3",724.5,null,""]
[" -d","C40混凝土锚栓垫石","m3",34.8,null,""]
["411-2","先张法预应力钢绞线",null,0,null,""]
[" -a","Φs15.2钢绞线","kg",29130,null,""]
["411-5","后张法预应力钢绞线",null,0,null,""]
[" -a","Φs15.2钢绞线","kg",88401.4,null,""]
["411-8","预制预应力混凝土上部结构",null,0,null,""]
[" -a","C50混凝土箱梁","m3",2360.2,null,""]
[" -b","C50混凝土空心板","m3",903.6,null,""]
["415-2","水泥混凝土桥面铺装",null,0,null,""]
[" -a","C50混凝土，厚100mm","m2",9578,null,""]
["415-3","SBS改性沥青防水层","m2",14077,null,""]
["416-1","板式橡胶支座",null,0,null,""]
[" -a","厚10mm","m2",948.8,null,""]
["416-2","圆形板式橡胶支座",null,0,null,""]
[" -a","GYZ200×42（NR）","个",600,null,""]
[" -b","GYZ400×84（NR）","个",168,null,""]
[" -c","GYZF4300×65（NR）","个",136,null,""]
["417-2","模数式伸缩装置",null,0,null,""]
[" -a","60型","m",127.4,null,""]
[" -b","80型","m",201.2,null,""]
[" -c","160型","m",15,null,""]
["419-2","双孔钢筋混凝土圆管涵",null,0,null,""]
[" -a","φ1.25m","m",63.9,null,""]
["420-1","钢筋混凝土盖板涵",null,0,null,""]
[" -a","1-2.0m×（净高≤1.5m）","m",275,null,""]
[" -b","1-2.0m×（1.5m<净高≤2.0m）","m",578.72,null,""]
[" -c","1-2.0m×（2.0m<净高≤2.5m）","m",299.72,null,""]
[" -d","1-4.0m×（净高≤1.5m）","m",117.74,null,""]
[" -e","1-4.0m×（1.5m<净高≤2.0m）","m",360.03,null,""]
[" -f","1-4.0m×（2.0m<净高≤2.5m）","m",122.5,null,""]
[" -g","1-4.0m×（2.5m<净高≤3.0m）","m",17.5,null,""]
[" -h","1-4.0m×（3.0m<净高≤3.5m）","m",38.25,null,""]
[" -i","1-2.0m×1.6m（接长）","m",42.75,null,""]
[" -j","1-2.0m×1.8m（接长）","m",14.75,null,""]
[" -k","1-2.0m×2.0m（接长）","m",14.25,null,""]
[" -l","1-2.0m×2.5m（接长）","m",15,null,""]
[" -m","1-4.0m×2.5m（接长）","m",14.75,null,""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第400章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"600章-巴孟","index":6,"n_rows":98,"n_cols":6,"rows_kept":98,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[97,0,97,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第600章 安全设施"]
["合同段编号：BMYZCB-巴孟",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["602-2","路侧护栏",{"$nulls":3},""]
[" -a","AT1-2","m",3224,null,""]
[" -b","AT1-2-C","m",180,null,""]
[" -c","AT1-3","m",24,null,""]
[" -d","AT2","m",3430,null,""]
[" -e","AT2-C","m",144,null,""]
[" -f","BT-1-1","m",448,null,""]
[" -g","Gr-A-2B2","m",750,null,""]
[" -h","Gr-A-2C","m",460,null,""]
[" -i","Gr-A-2E","m",3520,null,""]
[" -j","Gr-A-4C","m",7484,null,""]
[" -k","Gr-A-4E","m",49582,null,""]
[" -l","Gr-SB-2E","m",1990,null,""]
[" -m","DT-1","m",168,null,""]
[" -n","DT-1-C","m",32,null,""]
["602-3","中央分隔带护栏",{"$nulls":3},""]
[" -a","BT-1-3","m",112,null,""]
[" -b","CT-1","m",120,null,""]
[" -c","Gr-Am-2B2","m",80,null,""]
[" -d","Gr-Am-2C","m",16,null,""]
[" -e","Gr-Am-2E","m",176,null,""]
[" -f","Gr-Am-4C","m",1994,null,""]
[" -g","Gr-Am-4E","m",15937,null,""]
[" -h","移动护栏","m",196,null,""]
[" -i","隔离护栏","m",620,null,""]
["603-4","焊接网隔离栅",{"$nulls":3},""]
[" -a","F-Ww-C","m",27142,null,""]
["604-1","单柱式交通标志",{"$nulls":3},""]
[" -a","△900","个",84,null,""]
[" -b","Φ800","个",3,null,""]
[" -c","Φ1000","个",4,null,""]
[" -d","▽900","个",22,null,""]
[" -e","600×800","个",25,null,""]
[" -f","2-600×800","个",32,null,""]
[" -g","八边形800","个",48,null,""]
[" -h","Φ800+▽900","个",22,null,""]
[" -i","Φ800+800×500","个",10,null,""]
[" -j","Φ800+八边形800","个",54,null,""]
[" -k","△1300","个",66,null,""]
[" -l","1900×900","个",7,null,""]
[" -m","1200×1500","个",18,null,""]
[" -n","1800×2800","个",12,null,""]
["604-2","双柱式交通标志",{"$nulls":3},""]
[" -a","4300×1500","个",4,null,""]
[" -b","2400×3600","个",4,null,""]
[" -c","6000×1800","个",6,null,""]
[" -d","3400×3400","个",13,null,""]
[" -e","5000×2600","个",4,null,""]
[" -f","4200×3600","个",15,null,""]
[" -g","4800×3600","个",13,null,""]
[" -h","5400×3600","个",17,null,""]
[" -i","5600×5400","个",4,null,""]
[" -j","6400×3600","个",3,null,""]
[" -k","7200×3600","个",4,null,""]
["604-4","门架式交通标志",{"$nulls":3},""]
[" -a","3-3200×3200","个",11,null,""]
[" -b","2800×3000+4200×3500","个",2,null,""]
["604-5","单悬臂式交通标志",{"$nulls":3},""]
[" -a","2800×3000","个",8,null,""]
[" -b","3900×2700","个",2,null,""]
[" -c","4500×2700","个",2,null,""]
["604-8","里程牌","个",260,null,""]
["604-9","公路界碑","个",1342,null,""]
["604-10","百米标",{"$nulls":3},""]
[" -a","A型百米标","个",384,null,""]
[" -b","C型百米标","个",779,null,""]
["604-11","防撞桶","个",14,null,""]
["604-12","道口标注","个",296,null,""]
["605-1","路面标线",{"$nulls":3},""]
[" -a","热熔标线","m2",115734,null,""]
[" -b","振动标线","m2",21089,null,""]
["605-6","轮廓标",{"$nulls":3},""]
[" -a","De-Rbw-At1","个",3186,null,""]
[" -b","De-Rbw-At2","个",50,null,""]
[" -c","De-Rbw-E","个",8353,null,""]
[" -d","De-Rby-At1","个",3205,null,""]
[" -e","De-Rby-At2","个",80,null,""]
[" -f","De-Rby-E","个",6224,null,""]
["605-7","立面标记","m2",98,null,""]
["605-9","橡胶减速带","m",642,null,""]
["605-10","收费岛反光膜","m2",944,null,""]
["605-11","彩色防滑路面",{"$nulls":3},""]
[" -a","白色防滑路面","m2",69,null,""]
[" -b","黄色防滑路面","m2",135,null,""]
["606-2","防眩网",{"$nulls":3},""]
[" -a","Gs-N-C","m",12636,null,""]
[" -b","Gs-N-Gr","m",64,null,""]
[" -c","Gs-N-Gw","m",120,null,""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第600章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"800章-巴孟","index":7,"n_rows":117,"n_cols":6,"rows_kept":117,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[116,0,116,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第800章 房建工程"]
["合同段编号：BMYZCB-巴孟",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
[801,"查干陶勒盖服务区"]
[{"v":1,"d":"-1"},"服务区综合楼","m2",3999.72,null,""]
[{"v":2,"d":"-2"},"汽修车间","m2",748.08,null,""]
[{"v":3,"d":"-3"},"锅炉房","m2",367.36,null,""]
[{"v":4,"d":"-4"},"变电所","m2",98.77,null,""]
[{"v":5,"d":"-5"},"变电所内高压设备及高压外线","项",1,null,""]
[{"v":6,"d":"-6"},"加油站","m2",190.2,null,""]
[{"v":7,"d":"-7"},"加油站","m2",215.94,null,""]
[{"v":8,"d":"-8"},"深水机井工程","处",1,null,""]
[{"v":9,"d":"-9"},"污水处理工程","处",2,null,""]
[{"v":10,"d":"-10"},"储煤仓","处",1,null,""]
[{"v":11,"d":"-11"},"菜窖","处",2,null,""]
[{"v":12,"d":"-12"},"垃圾池","处",2,null,""]
[{"v":13,"d":"-13"},"加油棚","处",2,null,""]
[{"v":14,"d":"-14"},"平整场地","m2",53334,null,""]
[{"v":15,"d":"-15"},"服务区硬化","m2",38144,null,""]
[{"v":16,"d":"-16"},"广场砖硬化","m2",7150,null,""]
[{"v":17,"d":"-17"},"连接场区上下匝道硬化","m2",3850,null,""]
[{"v":18,"d":"-18"},"铁艺围墙","m",540,null,""]
[{"v":19,"d":"-19"},"不锈钢栏杆","m",400,null,""]
[{"v":20,"d":"-20"},"铁艺栏杆","m",115,null,""]
[{"v":21,"d":"-21"},"砖围墙","m",400,null,""]
[{"v":22,"d":"-22"},"场区采暖给排水、照明、通信外网工程","总额",1,null,""]
[{"v":23,"d":"-23"},"回填耕植土","m3",1790,null,""]
[{"v":24,"d":"-24"},"锅炉设备、给水及消防设备","套",1,null,""]
[{"v":25,"d":"-25"},"污水处理设备","套",2,null,""]
[{"v":26,"d":"-26"},"加油站设备","套",2,null,""]
[802,"查干陶勒盖收费站、养护工区",{"$nulls":3},""]
[{"v":1,"d":"-1"},"收费站综合楼","m2",1707.21,null,""]
[{"v":2,"d":"-2"},"养护工区综合楼","m2",1504.36,null,""]
[{"v":3,"d":"-3"},"养护机械库","m2",374.04,null,""]
[{"v":4,"d":"-4"},"收费站车库","m2",105.05,null,""]
[{"v":5,"d":"-5"},"锅炉房","m2",190,null,""]
[{"v":6,"d":"-6"},"变电所","m2",98.77,null,""]
[{"v":7,"d":"-7"},"变电所内高压设备及高压外线","项",1,null,""]
[{"v":8,"d":"-8"},"门卫","m2",54,null,""]
[{"v":9,"d":"-9"},"深水机井工程","处",1,null,""]
[{"v":10,"d":"-10"},"污水处理工程","处",1,null,""]
[{"v":11,"d":"-11"},"储煤仓","处",1,null,""]
[{"v":12,"d":"-12"},"菜窖","处",2,null,""]
[{"v":13,"d":"-13"},"垃圾池","处",2,null,""]
[{"v":14,"d":"-14"},"大门","处",2,null,""]
[{"v":15,"d":"-15"},"平整场地","m2",28084,null,""]
[{"v":16,"d":"-16"},"场区硬化","m2",12984,null,""]
[{"v":17,"d":"-17"},"上下路硬化","m2",1260,null,""]
[{"v":18,"d":"-18"},"铁艺围墙","m",337,null,""]
[{"v":19,"d":"-19"},"砖围墙","m",481,null,""]
[{"v":20,"d":"-20"},"场区采暖给排水、照明、通信外网工程","总额",1,null,""]
[{"v":21,"d":"-21"},"回填耕植土","m3",5970,null,""]
[{"v":22,"d":"-22"},"收费大棚","处",1,null,""]
[{"v":23,"d":"-23"},"收费广场照明","项",1,null,""]
[{"v":24,"d":"-24"},"锅炉设备、给水及消防设备","套",1,null,""]
[{"v":25,"d":"-25"},"污水处理设备","套",1,null,""]
[803,"孟根服务区",{"$nulls":3},""]
[{"v":1,"d":"-1"},"服务区综合楼","m2",3999.72,null,""]
[{"v":2,"d":"-2"},"汽修车间","m2",748.08,null,""]
[{"v":3,"d":"-3"},"锅炉房","m2",367.36,null,""]
[{"v":4,"d":"-4"},"变电所","m2",98.77,null,""]
[{"v":5,"d":"-5"},"变电所内高压设备及高压外线","项",1,null,""]
[{"v":6,"d":"-6"},"加油站","m2",190.2,null,""]
[{"v":7,"d":"-7"},"加油站","m2",215.94,null,""]
[{"v":8,"d":"-8"},"深水机井工程","处",1,null,""]
[{"v":9,"d":"-9"},"污水处理工程","处",2,null,""]
[{"v":10,"d":"-10"},"储煤仓","处",1,null,""]
[{"v":11,"d":"-11"},"菜窖","处",2,null,""]
[{"v":12,"d":"-12"},"垃圾池","处",2,null,""]
[{"v":13,"d":"-13"},"加油棚","处",2,null,""]
[{"v":14,"d":"-14"},"平整场地","m2",53334,null,""]
[{"v":15,"d":"-15"},"服务区硬化","m2",39054,null,""]
[{"v":16,"d":"-16"},"广场砖硬化","m2",6240,null,""]
[{"v":17,"d":"-17"},"连接场区上下匝道硬化","m2",3850,null,""]
[{"v":18,"d":"-18"},"铁艺围墙","m",540,null,""]
[{"v":19,"d":"-19"},"不锈钢栏杆","m",400,null,""]
[{"v":20,"d":"-20"},"铁艺栏杆","m",115,null,""]
[{"v":21,"d":"-21"},"砖围墙","m",400,null,""]
[{"v":22,"d":"-22"},"场区采暖给排水、照明、通信外网工程","总额",1,null,""]
[{"v":23,"d":"-23"},"回填耕植土","m3",1790,null,""]
[{"v":24,"d":"-24"},"污水处理设备","套",1,null,""]
[{"v":25,"d":"-25"},"锅炉设备、给水及消防设备","套",2,null,""]
[{"v":26,"d":"-26"},"污水处理设备","套",2,null,""]
[804,"孟根收费站、养护工区",{"$nulls":3},""]
[{"v":1,"d":"-1"},"收费站综合楼","m2",1707.21,null,""]
[{"v":2,"d":"-2"},"养护工区综合楼","m2",1504.36,null,""]
[{"v":3,"d":"-3"},"养护机械库","m2",374.04,null,""]
[{"v":4,"d":"-4"},"收费站车库","m2",105.05,null,""]
[{"v":5,"d":"-5"},"锅炉房","m2",190,null,""]
[{"v":6,"d":"-6"},"变电所","m2",98.77,null,""]
[{"v":7,"d":"-7"},"变电所内高压设备及高压外线","项",1,null,""]
[{"v":8,"d":"-8"},"门卫","m2",54,null,""]
[{"v":9,"d":"-9"},"深水机井工程","处",1,null,""]
[{"v":10,"d":"-10"},"污水处理工程","处",1,null,""]
[{"v":11,"d":"-11"},"储煤仓","处",1,null,""]
[{"v":12,"d":"-12"},"菜窖","处",2,null,""]
[{"v":13,"d":"-13"},"垃圾池","处",2,null,""]
[{"v":14,"d":"-14"},"大门","处",2,null,""]
[{"v":15,"d":"-15"},"平整场地","m2",28084,null,""]
[{"v":16,"d":"-16"},"场区硬化","m2",12984,null,""]
[{"v":17,"d":"-17"},"上下路硬化","m2",1260,null,""]
[{"v":18,"d":"-18"},"铁艺围墙","m",337,null,""]
[{"v":19,"d":"-19"},"砖围墙","m",481,null,""]
[{"v":20,"d":"-20"},"场区采暖给排水、照明、通信外网工程","总额",1,null,""]
[{"v":21,"d":"-21"},"场区内照明（含高压外线）","总额",1,null,""]
[{"v":22,"d":"-22"},"回填耕植土","m3",5970,null,""]
[{"v":23,"d":"-23"},"收费大棚","处",1,null,""]
[{"v":24,"d":"-24"},"收费广场照明","项",1,null,""]
[{"v":25,"d":"-25"},"锅炉设备、给水及消防设备","套",1,null,""]
[{"v":26,"d":"-26"},"污水处理设备","套",1,null,""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
["清单 第800章合计  人民币(元) ",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"900章-巴孟","index":8,"n_rows":180,"n_cols":7,"rows_kept":180,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[179,0,179,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第900章 机电工程"]
["合同段编号：BMYZCB-巴孟",{"$nulls":5},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单 价","合 价","备 注"]
[9200,"监控系统",{"$nulls":3},""]
[9202,"监控设备",{"$nulls":3},""]
["9202-1","门架式可变信息标志","套",2,null,"","包含门架、避雷器、接地、设备机箱及机箱内断路器等"]
["9202-2","以太网光端机","对",2,null,""]
["9202-3","监控管理工作站","台",4,null,""]
["9202-4","以太网交换机","台",4,null,""]
["9202-5","16端口硬盘录像机","台",4,null,""]
["9202-6","监视器","台",4,null,""]
["9202-7","2路视频数据光端机","对",4,null,""]
["9202-8","4路视频光端机","对",4,null,""]
["9202-9","半球摄像机","套",16,null,""]
["9202-10","遥控摄像机","台",8,null,"","包括云台，室外型防护罩、雨刷、设备机箱及机箱内设备等"]
[9203,"监控附属设施",{"$nulls":3},""]
["9203-1","监控配电箱","套",4,null,"","定制，内含避雷器，断路器，防盗装置等"]
["9203-2","室内配电箱","套",4,null,"","定制，内含断路器等"]
["9203-3","UPS","套",2,null,"","20KVA，单模块"]
["9203-4","UPS","套",2,null,"","15KVA，单模块"]
["9203-5","19\"机柜","套",4,null,""]
["9203-6","电脑桌","套",4,null,"","含椅子"]
["9203-7","电缆YJV22-1KV-4×16mm2","m",80,null,""]
["9203-8","电缆YJV22-1KV-3×10mm2","m",1780,null,""]
["9203-9","电缆YJV22-1KV-4×10mm2","m",800,null,""]
["9203-10","电缆YJV22-1KV-3×6mm2","m",400,null,""]
["9203-11","电缆YJV22-1KV-3×2.5mm2","m",1520,null,""]
["9203-12","同轴电缆SYV-75-5","m",680,null,""]
["9203-13","控制电缆RVVP 9×0.5","m",240,null,""]
["9203-14","网络线","m",240,null,""]
["9203-15","单模4芯光缆","m",2750,null,""]
["9203-16","尾纤","条",12,null,""]
["9203-17","电源避雷器","个",22,null,""]
["9203-18","终端盒","个",12,null,"","4芯"]
["9203-19","数据避雷器","个",10,null,""]
["9203-20","视频避雷器","个",16,null,""]
["9203-21","字符叠加器","套",20,null,"","双通道"]
["9203-22","电缆线槽","m",60,null,"","200×100mm，含弯头等"]
["9203-23","接地铜排","块",4,null,"","1000×50×5mm"]
["9203-24","接地扁钢","m",60,null,"","40×4mm"]
[9204,"监控土建",{"$nulls":3},""]
["9204-1","手孔","个",10,null,"","含电缆支架、拉线环等"]
["9204-2","φ114×4.0mm热镀锌钢管","m",60,null,""]
["9204-3","φ89×3.5mm热镀锌钢管","m",22,null,""]
["9204-4","门架式可变信息标志基础","套",2,null,"","含路侧和中央分隔带基础"]
["9204-5","遥控摄像机基础","个",4,null,""]
["9204-6","遥控摄像机立柱","套",4,null,"","含避雷器、接地等"]
["9204-7","光电缆直埋工程","m",2210,null,"","包含电缆沟的开挖、回填及回填用的细沙、盖板或者砖、回填土、标志桩等"]
["9204-8","φ32mm电缆保护钢管","m",4500,null,"","YB防水型，含接头"]
["9300","收费系统",{"$nulls":3},""]
[9302,"系统使用的非接触IC卡",{"$nulls":3},""]
["9302-1","非接触IC卡读写器","台",10,null,""]
["9302-2","非接触式IC卡","张",200,null,"","带IC卡盒"]
[9303,"车道设备",{"$nulls":3},""]
["9303-1","车道控制机","台",8,null,"","含硬件视频捕捉卡、字符叠加器、IO接口面板"]
["9303-2","专用键盘","套",8,null,"","定制，符合内蒙古高速公路联网收费要求"]
["9303-3","显示器","台",8,null,""]
["9303-4","票据打印机","套",8,null,""]
["9303-5","车辆检测器","套",8,null,""]
["9303-6","自动栏杆","套",8,null,"","普通车道臂长3.0m，超宽车道臂长4.0m"]
["9303-7","费额显示器（含语音报价器、声光报警灯、通行信号灯）","套",8,null,"","具有声响和闪光报警功能"]
["9303-8","雨棚信号灯","套",13,null,"","含安装支架附件等"]
["9303-9","雨棚禁行灯","套",13,null,"","含安装支架附件等"]
["9303-10","手动栏杆","套",11,null,"","普通车道长度≥3.2m，超宽车道长度≥5.0m"]
["9303-11","雾灯","套",13,null,""]
[9304,"计重收费系统",{"$nulls":3},""]
["9304-1","普通车道计重收费系统","套",6,null,"","包括称台、数据采集器、轮轴识别器、感应线圈、光栅分车器、配套线缆及计重土建工程等"]
["9304-2","加宽车道计重收费系统","套",2,null,"","包括称台、数据采集器、轮轴识别器、感应线圈、光栅分车器、配套线缆及计重土建工程等"]
[9305,"内部对讲、安全报警系统",{"$nulls":3},""]
["9305-1","有线对讲主机","台",2,null,"","至少可带12个分机"]
["9305-2","有线对讲分机","套",8,null,""]
["9305-3","报警控制器","台",2,null,"","至少带12个报警踏板，含警笛"]
["9305-4","脚踏报警开关","个",8,null,""]
["9305-5","对讲报警光端机","对",2,null,""]
[9306,"计算机系统",{"$nulls":3},""]
["9306-1","收费站服务器","台",2,null,"","含专用管理软件及Windows Server 2008 R2、同时支持Redhat、CentOS和Ubuntu等Linux操作系统"]
["9306-2","收费管理、财务工作站","台",4,null,""]
["9306-3","激光打印机","台",2,null,""]
["9306-4","针式打印机","台",2,null,""]
["9306-5","以太网交换机","台",2,null,"","含光模块"]
["9306-6","广场交换机","台",2,null,"","含光模块"]
["9306-7","光盘刻录机","台",2,null,""]
["9306-8","软件",{"$nulls":3},""]
["9306-8-1","Microsoft Windows2008 Server 简体中文企业版","套",2,null,"","20用户许可"]
["9306-8-2","Microsoft SQL Server 2008 标准版","套",2,null,"","20用户许可"]
["9306-8-3","网络防病毒软件","套",2,null,"","20用户许可"]
["9306-8-4","网络管理软件","套",2,null,"","20用户许可"]
[9307,"闭路电视监视系统",{"$nulls":3},""]
["9307-1","监视管理工作站","台",2,null,""]
["9307-2","彩色喷墨打印机","台",2,null,""]
["9307-3","收费广场摄像机","台",4,null,"","含设备机箱、安装支架、立柱"]
["9307-4","收费亭摄像机","台",8,null,""]
["9307-5","收费车道摄像机","台",8,null,"","含安装支架、立柱"]
["9307-6","监控室摄像机","台",2,null,""]
["9307-7","财务室摄像机","台",2,null,""]
["9307-8","8路音视频复用光端机","对",2,null,""]
["9307-9","8路视频复用光端机","对",2,null,""]
["9307-10","视频数据复用光端机","对",4,null,""]
["9307-11","主监视器","台",4,null,""]
["9307-12","四画面分割器","台",2,null,""]
["9307-13","16路数字录像机","台",2,null,""]
["9307-14","视频矩阵切换控制器","台",2,null,"","含2套遥控键盘，报警端口"]
["9307-15","视频分配放大器","台",2,null,""]
["9307-16","液晶监视器","块",20,null,""]
["9307-17","拾音器","个",8,null,""]
[9308,"综合控制台",{"$nulls":3},""]
["9308-1","控制台","套",2,null,"","6000×800mm，定制，带活动座椅"]
[9309,"收费附属设施",{"$nulls":3},""]
["9309-1","监视器台架","套",2,null,"","定制，可放置10台32\"彩色液晶监视器"]
["9309-2","19英寸标准机柜","个",4,null,"","42U，带电源插座"]
["9309-3","UPS","台",2,null,"","60KVA，三相+N+G，工频在线机"]
["9309-4","空调","台",6,null,"","柜式，3P"]
["9309-5","收费广场机柜","个",2,null,"","19英寸标准机柜，10U，600mm×800mm×560mm"]
["9309-6","视频避雷器（广场）","个",12,null,""]
["9309-7","数据避雷器（广场）","个",12,null,""]
["9309-8","电源单相避雷器","个",20,null,""]
["9309-9","电源三相避雷器","个",10,null,""]
["9309-10","电源室动力配电柜","套",2,null,"","含电源防雷器、电压表、电流表、断路器、空开等"]
["9309-11","监控室配电箱","套",2,null,"","含电源防雷器、空开、断路器等"]
["9309-12","收费广场配电箱","套",2,null,"","含避雷器、空气开关等"]
["9309-13","收费亭配电箱","套",16,null,"","含避雷器、空气开关等"]
["9309-14","金属护线槽","m",104,null,"","200×100mm"]
["9309-15","接地汇流排","块",2,null,"","1000×50×5mm"]
["9309-16","扁钢","m",700,null,"","40×4mm"]
["9309-17","镀锌角钢","个",80,null,"","50×50×5"]
["9309-18","电力电缆",{"$nulls":3},""]
["9309-18-1","YJV-1KV-4×16+1×10mm2","m",1000,null,""]
["9309-18-2","YJV-1KV-4×16mm2","m",40,null,""]
["9309-18-3","YJV-1KV-3×10mm2","m",100,null,""]
["9309-18-4","YJV-1KV-3×6mm2","m",1200,null,""]
["9309-18-5","YJV-1KV-3×2.5mm2","m",800,null,""]
["9309-18-6","YJV-1KV-3×1.5mm2","m",600,null,""]
["9309-19","电缆",{"$nulls":3},""]
["9309-19-1","RVVP-2×1.5mm2","m",880,null,""]
["9309-19-2","RVVP-5×1.5mm2","m",120,null,""]
["9309-19-3","RVVP-3×1.5mm2","m",600,null,""]
["9309-19-4","RVVP-9×0.5mm2","m",400,null,""]
["9309-20","同轴电缆","m",2420,null,"","SYV-75-5"]
["9309-21","网络线","m",1000,null,"","UTP-5"]
["9309-22","单模16芯","m",800,null,""]
["9309-23","地线",{"$nulls":3},""]
["9309-23-1","地线","m",200,null,"","VV-1×35mm2"]
["9309-23-2","地线","m",200,null,"","VV-1×16mm2"]
["9309-24","市话电缆","m",160,null,"","HYAT-15×2×0.9mm2"]
["9309-25","尾纤","条",24,null,"","5米单模，FC/PC"]
["9309-26","光终端盒","个",8,null,""]
[9310,"收费土建",{"$nulls":3},""]
["9310-1","收费岛",{"$nulls":3},""]
["9310-1-1","单向收费岛","个",9,null,"","40米现浇混凝土船形岛，含岛上预埋管线、护栏、防撞柱及设备基础等"]
["9310-1-2","双向收费岛","个",2,null,"","72米现浇混凝土船形岛，含岛上预埋管线、护栏、防撞柱及设备基础等"]
["9310-2","收费亭",{"$nulls":3},""]
["9310-2-1","单向收费亭","个",9,null,"","2600mmX1600mmX2500mm，采用不锈钢型材做骨架，外装氟碳喷涂单层铝板，内填保温材料，亭内采用铝塑板饰面，收费亭壁厚不小于8cm，玻璃采用双层中空隔热玻璃（带色），含收费桌椅，空调、灯、电暖气等"]
["9310-2-2","双向收费亭","个",2,null,"","2600mmX1600mmX3800mm，采用不锈钢型材做骨架，外装氟碳喷涂单层铝板，内填保温材料，亭内采用铝塑板饰面，收费亭壁厚不小于8cm，玻璃采用双层中空隔热玻璃（带色），含收费桌椅，空调、灯、电暖气等"]
["9310-3","预埋管线",{"$nulls":3},""]
["9310-3-1","φ114×4.0mm热镀锌钢管","m",1224,null,""]
["9310-3-2","φ89×4.0mm热镀锌钢管","m",640,null,""]
["9310-3-3","Φ75×2.5mm PVC排水管","m",100,null,""]
["9310-3-4","Ф32/28 硅芯管","m",3654,null,"","穿于广场横穿钢管中"]
["9310-4","基础",{"$nulls":3},""]
["9310-4-1","收费广场摄像机基础（含手孔）","套",4,null,""]
["9310-4-2","普通车道计重收费土建工程","条",6,null,"","含基坑、称台基础、排水管埋设等"]
["9310-4-3","超宽车道计重收费土建工程","条",2,null,"","含基坑、称台基础、排水管埋设等"]
["9310-5","人手孔",{"$nulls":3},""]
["9310-5-1","收费广场路肩人孔","个",4,null,"","含电缆支架、拉线环、铁盖等"]
["9310-5-2","收费亭下人孔","个",11,null,"","含电缆支架、拉线环等"]
[9311,"备品备件",{"$nulls":3},""]
["9311-1","收费员键盘","个",2,null,""]
["9311-2","数据图像叠加器","个",2,null,""]
["9311-3","自动栏杆","台",1,null,""]
["9311-4","费额显示器及语音报价器","块",1,null,""]
["9311-5","票据打印机","台",2,null,""]
["9311-6","车辆检测器","套",1,null,""]
["9311-7","黄色闪光报警器","台",1,null,""]
["9311-8","车道工控机","台",1,null,""]
[]
[]
[]
[]
["清单  第900章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"100章-孟雅","index":9,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,4,3,5],[33,0,33,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.1 工程量清单表"]
["工程量清单"]
["清单  第100章  总 则"]
["合同段编号：BMYZCB-孟雅",{"$nulls":3},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["101-1","保险费"]
[" -a","按合同条款规定；提供建筑工程一切险","总额",1,0,""]
[" -b","按合同条款规定；提供第三方责任险","次数",null,4000,0]
["102-1","竣工文件","总额",1,null,""]
["102-2","施工环保费","总额",1,null,""]
["102-3","安全生产费\n（按投标控制价上限的1.5%计列）","总额",1,null,""]
["103-1","临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)",{"$nulls":3},""]
[" -a","营运便道","总额",1,null,""]
[" -b","施工便道","总额",1,null,""]
["103-2","临时占地","总额",1,null,""]
["103-3","临时供电设施",{"$nulls":3},""]
[" -a","设施架设、拆除","总额",1,null,""]
[" -b","设施维修","总额",1,null,""]
["103-4","电信设施的提供、维修与拆除","总额",1,null,""]
["103-5","供水与排污设施","总额",1,null,""]
["104-1","承包人驻地建设","总额",1,null,""]
["105-1","施工标准化及信息化建设\n（按投标控制价上限的1.5%计列）","总额",1,null,""]
["101-10","监控系统应用软件（机电工程）","总额",1,null,""]
["101-11","收费系统应用软件（机电工程）","总额",1,null,""]
[107,"联合设计（机电工程）"]
["107-2","联合设计（机电工程）","总额",1,null,""]
["107-5","联合设计图纸（6套中文图纸）\n（机电工程）","项",1,null,""]
[108,"工厂测试与监造（机电工程）","总额",1,null,""]
["118-3","调试（含软件、硬件调试）（机电工程）","项",1,null,""]
["119-3","交工质量检测（机电工程）","总额",1,null,""]
[124,"技术培训（机电工程）","总额",1,null,""]
[]
[]
["清单 第100章合计  人民币(元) ",{"$nulls":4},"","注意事项：此项需E11填入数值方会显示数值"]

{"sheet":"200章-孟雅","index":10,"n_rows":88,"n_cols":6,"rows_kept":88,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[87,0,87,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第200章 路基"]
["合同段编号：BMYZCB-孟雅",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["202-1","清理与掘除",{"$nulls":3},""]
[" -a","清理现场","m2",3493524,null,""]
[" -b","砍伐树木","棵",603,null,""]
[" -c","挖除树根","棵",603,null,""]
["202-2","挖除旧路面",{"$nulls":3},""]
[" -b","沥青混凝土面层，厚30mm","m2",20328,null,""]
[" -d","沥青混凝土面层，厚40mm","m2",34281,null,""]
[" -e","沥青混凝土面层，厚50mm","m2",20824,null,""]
[" -f","水泥稳定基层，厚60mm","m2",273,null,""]
[" -g","水泥稳定基层，厚110mm","m2",831,null,""]
[" -h","水泥稳定基层，厚180mm","m2",17742,null,""]
[" -i","水泥稳定基层，厚200mm","m2",22171,null,""]
[" -j","砂砾垫层，厚200mm","m2",26526,null,""]
["202-3","拆除结构物",{"$nulls":3},""]
[" -a","钢筋混凝土","m3",75,null,""]
[" -b","混凝土结构","m3",4,null,""]
[" -c","砖、石及其他砌体结构","m3",61,null,""]
["203-1","路基挖方",{"$nulls":3},""]
[" -a","挖土方","m3",66063,null,""]
[" -b","挖石方","m3",24295,null,""]
[" -c","挖除非适用材料","m3",249723,null,""]
["203-2","改河、改渠、改路挖方",{"$nulls":3},""]
[" -a","挖土方","m3",11861,null,""]
["204-1","路基填筑（包括填前压实）",{"$nulls":3},""]
[" -b","利用土方","m3",46222,null,""]
[" -c","利用石方","m3",23966,null,""]
[" -e","借土填方","m3",5562303,null,""]
[" -g","结构物台背回填砂砾","m3",232679,null,""]
[" -h","锥坡、围墙及台前溜坡填砂砾","m3",16205,null,""]
[" -i","砂砾调平层","m3",3571,null,""]
[" -j","砂砾土封层","m3",5442,null,""]
["204-2","改河、改渠、改路填筑",{"$nulls":3},""]
[" -a","利用土方","m3",1032,null,""]
[" -c","借土填筑","m3",9110,null,""]
["205-1","软土地基处理",{"$nulls":3},""]
[" -b","换填砂砾","m3",245057,null,""]
[" -c","换填未筛分碎石","m3",8064,null,""]
[" -l","土工格栅","m3",49558,null,""]
[" -o","翻松碾压土方","m3",40864,null,""]
[" -p","翻挖回填土方","m3",78038,null,""]
[" -q","换填风积沙","m3",67637,null,""]
[" -r","砂砾封层","m3",1668,null,""]
["207-1","边沟",{"$nulls":3},""]
[" -a","C30混凝土预制块边沟，浅碟形：深25cm，顶宽180cm","m",2952,null,""]
["207-2","排水沟",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石排水沟，矩形：40cm×40cm","m",6983,null,""]
[" -b","M10浆砌片石排水沟，矩形：60cm×60cm","m",8320,null,""]
["207-4","急流槽",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",839.9,null,""]
[" -b","C30现浇混凝土","m3",989.1,null,""]
[" -c","C30混凝土预制块拦水带","m3",1070.3,null,""]
["207-9","土质拦水埂","m",560,null,""]
["208-1","植物护坡",{"$nulls":3},""]
[" -a","播种草籽","m2",1178575,null,""]
[" -b","格状植草","m2",8750,null,""]
[" -c","线外固沙（沙障植草）","m2",3577900,null,""]
["208-3","护坡",{"$nulls":3},""]
[" -c","鱼鳞形骨架护坡，M10浆砌片石","m3",42763.2,null,""]
[" -d","满砌护坡，M10浆砌片石","m3",43095.6,null,""]
[" -e","六边形空心砖护坡，M10浆砌片石","m3",14702.2,null,""]
["208-4","预制混凝土块护坡",{"$nulls":3},""]
[" -e","鱼鳞形骨架护坡，C30混凝土","m3",21401.3,null,""]
[" -f","六边形空心砖护坡，C30混凝土","m3",4026.2,null,""]
["208-8","砂砾封闭边坡","m3",9091,null,""]
["208-9","刺铁丝防护栏","m",408.4,null,""]
["209-1","围墙、挡土墙",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",9630.4,null,""]
["215-1","河床铺砌",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",22332.8,null,""]
["215-2","导流堤",{"$nulls":3},""]
[" -a","填筑土方","m3",93493.4,null,""]
[" -b","M10浆砌片石","m3",31659.9,null,""]
["215-4","挡水坝",{"$nulls":3},""]
[" -a","填筑土方","m3",42955,null,""]
[" -b","M10浆砌片石","m3",19163.8,null,""]
["215-5","锥坡",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",5094.6,null,""]
["215-6","踏步",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",5775.4,null,""]
["215-7","石笼","m3",14946.2,null,""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第200章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"300章-孟雅","index":11,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[44,0,44,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第300章 路面"]
["合同段编号：BMYZCB-孟雅",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["302-1","未筛分碎石垫层",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚200mm","m2",19628,null,""]
["304-1","水泥稳定级配碎石底基层",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚200mm","m2",235720,null,""]
[" -b","厚320mm","m2",1498526,null,""]
[" -c","厚355mm","m2",284,null,""]
["304-3","水泥稳定级配碎石基层",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚200mm","m2",1663747,null,""]
["308-1","透层","m2",1625504,null,""]
["308-2","黏层","m2",1565675,null,""]
["309-2","中粒式沥青混凝土",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚40mm","m2",36091,null,""]
[" -b","厚50mm","m2",22846,null,""]
["310-2","封层",{"$nulls":3},""]
[" -a","改性乳化沥青下封层","m2",1413016,null,""]
["311-2","中粒式改性沥青混合料路面",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚40mm","m2",1467189,null,""]
[" -b","厚50mm","m2",148572,null,""]
[" -c","厚60mm","m2",1467004,null,""]
["312-1","水泥混凝土面板",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚260mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）","m2",28140,null,""]
[" -b","厚280mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）","m2",18050,null,""]
["312-2","钢筋 ",{"$nulls":3},""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",104672,null,""]
[" -b","带肋钢筋（HRB355、HRB400）","kg",69893,null,""]
["312-3","C35混凝土埋板","m3",78,null,""]
["313-1","培路肩",{"$nulls":3},""]
[" -a","培土","m3",147962,null,""]
[" -b","培天然砂砾","m3",19598,null,""]
[" -c","培未筛分碎石","m3",41203,null,""]
["313-2","中央分隔带回填种植土","m3",1351,null,""]
["313-5","路缘石",{"$nulls":3},""]
[" -a","C25混凝土预制块","m3",61.9,null,""]
[" -b","C30混凝土预制块","m3",10879,null,""]
["314-8","过水槽","m",666,null,""]
["315-1","过水路面",{"$nulls":3},""]
[" -a","路面宽7m","m",100,null,""]
["315-2","砂砾面层",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚200mm","m2",8645,null,""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第300章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"400章-孟雅","index":12,"n_rows":87,"n_cols":6,"rows_kept":87,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[86,0,86,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第400章 桥梁、涵洞"]
["合同段编号：BMYZCB-孟雅",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["403-1","基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉柱、沉井等)",{"$nulls":3},""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",230192,null,""]
[" -b","带肋钢筋（HRB335、HRB400）","kg",827735,null,""]
["403-2","下部结构钢筋",{"$nulls":3},""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",172679,null,""]
[" -b","带肋钢筋（HRB335、HRB400）","kg",1251160,null,""]
["403-3","上部结构钢筋",{"$nulls":3},""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",330256,null,""]
[" -b","带肋钢筋（HRB335、HRB400）","kg",2603842,null,""]
[" -c","D10冷轧带肋钢筋焊接网","kg",195498,null,""]
["403-4","附属结构钢筋",{"$nulls":3},""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",43475,null,""]
[" -b","带肋钢筋(HRB335、HRB400)","kg",900347,null,""]
["404-1","干处挖土方","m3",71575,null,""]
["404-2","水下挖土方","m3",240,null,""]
["405-1","钻孔灌注桩",null,0,null,""]
[" -a","桩径1.2m","m",3914,null,""]
[" -b","桩径1.5m","m",3972,null,""]
["410-1","混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台；但不包括桩基）",{"$nulls":3},""]
[" -a","C30混凝土承台","m3",1433.6,null,""]
[" -b","C30混凝土支撑梁","m3",480.3,null,""]
[" -c","C30混凝土扩大基础","m3",5989.7,null,""]
[" -d","C35混凝土承台","m3",236.3,null,""]
["410-2","混凝土下部结构",{"$nulls":3},""]
[" -a","C30混凝土肋板台身","m3",95,null,""]
[" -b","C30混凝土薄壁墩台身","m3",4390.2,null,""]
[" -c","C30混凝土墩台帽","m3",1369.8,null,""]
[" -d","C35混凝土盖梁、挡块、挡土板","m3",2844.6,null,""]
[" -e","C35混凝土柱式墩身","m3",347.5,null,""]
[" -f","C35混凝土耳背墙","m3",924.8,null,""]
[" -g","C35混凝土墩台帽","m3",123,null,""]
["410-3","现浇混凝土上部结构",{"$nulls":3},""]
[" -a","C35防水混凝土现浇板","m3",4803.5,null,""]
["410-5","上部结构现浇整体化混凝土",{"$nulls":3},""]
[" -a","C50混凝土箱梁现浇部分","m3",893.1,null,""]
[" -b","C50混凝土绞缝","m3",327.6,null,""]
["410-6","现浇混凝土附属结构",{"$nulls":3},""]
[" -a","C20混凝土垫层","m3",2984.8,null,""]
[" -b","C30混凝土搭板","m3",4858.7,null,""]
[" -c","C30混凝土护栏","m3",107,null,""]
[" -d","C40混凝土锚栓垫石","m3",87.1,null,""]
[" -e","C40混凝土护栏","m3",1425.7,null,""]
["411-2","先张法预应力钢绞线",{"$nulls":3},""]
[" -a","Φs15.2钢绞线","kg",69912,null,""]
["411-5","后张法预应力钢绞线",{"$nulls":3},""]
[" -a","Φs15.2钢绞线","kg",185906,null,""]
["411-8","预制预应力混凝土上部结构",{"$nulls":3},""]
[" -a","C50混凝土箱梁","m3",4969.9,null,""]
[" -b","C50混凝土空心板","m3",2168.7,null,""]
["415-2","水泥混凝土桥面铺装",{"$nulls":3},""]
[" -a","C50混凝土，厚100mm","m2",20608,null,""]
["415-3","SBS改性沥青防水层","m2",29885,null,""]
["416-1","板式橡胶支座",null,0,null,""]
[" -a","厚10mm","m2",1906.8,null,""]
["416-2","圆形板式橡胶支座",null,0,null,""]
[" -a","GYZ200×42（NR）","个",1440,null,""]
[" -b","GYZ400×84（NR）","个",360,null,""]
[" -c","GYZF4300×65（NR）","个",272,null,""]
["417-2","模数式伸缩装置",{"$nulls":3},""]
[" -a","40型","m",287.6,null,""]
[" -b","80型","m",383.4,null,""]
[" -c","160型","m",44.1,null,""]
["419-1","单孔钢筋混凝土圆管涵",{"$nulls":3},""]
[" -a","φ1.5m","m",148,null,""]
["420-1","钢筋混凝土盖板涵",{"$nulls":3},""]
[" -a","1-2.0m×（净高≤1.5m）","m",847.28,null,""]
[" -b","1-2.0m×（1.5m<净高≤2.0m）","m",323.71,null,""]
[" -c","1-4.0m×（净高≤1.5m）","m",501.79,null,""]
[" -d","1-4.0m×（1.5m<净高≤2.0m）","m",638.31,null,""]
[" -e","1-4.0m×（2.0m<净高≤2.5m）","m",66,null,""]
[" -f","1-4.0m×（3.0m<净高≤3.5m）","m",19,null,""]
[" -g","1-2.0m×1.6m（接长）","m",59.75,null,""]
[" -h","1-2.0m×1.7m（接长）","m",14.25,null,""]
[" -i","1-2.0m×2.0m（接长）","m",18.75,null,""]
[" -j","1-2.0m×2.5m（接长）","m",14.75,null,""]
[" -k","1-4.0m×2.0m（接长）","m",45.59,null,""]
[" -l","1-4.0m×2.5m（接长）","m",15.75,null,""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第400章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"600章-孟雅","index":13,"n_rows":100,"n_cols":6,"rows_kept":100,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[99,0,99,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第600章 安全设施"]
["合同段编号：BMYZCB-孟雅",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["602-2","路侧护栏",null,0,null,""]
[" -a","AT1-2","m",3696,null,""]
[" -b","AT2","m",3322,null,""]
[" -c","AT1-3","m",96,null,""]
[" -d","AT2-2","m",48,null,""]
[" -e","BT-1-1","m",3920,null,""]
[" -f","BT-1-2","m",28,null,""]
[" -g","Gr-A-4E","m",72064,null,""]
[" -h","Gr-A-2E","m",4561,null,""]
[" -i","Gr-A-2C","m",568,null,""]
[" -j","Gr-SB-2E","m",992,null,""]
[" -k","GT-1","m",144,null,""]
[" -l","DT-1","m",144,null,""]
[" -m","BH1端头","m",532.5,null,""]
["602-3","中央分隔带护栏",null,0,null,""]
[" -a","BT-1-3","m",28,null,""]
[" -b","CT-1","m",48,null,""]
[" -c","Gr-Am-4E","m",3049,null,""]
[" -d","Gr-Am-2E","m",162,null,""]
[" -e","Gr-Am-2C","m",16,null,""]
[" -f","移动护栏","m",285,null,""]
[" -g","隔离护栏","m",160,null,""]
[" -h","立体折叠活动护栏","m",508,null,""]
["603-2","刺铁丝隔离栅",null,0,null,""]
[" -a","F-Bw-C","m",45450,null,""]
["603-4","焊接网隔离栅",null,0,null,""]
[" -a","F-Ww-C","m",30795,null,""]
["604-1","单柱式交通标志",null,0,null,""]
[" -a","600×800","个",65,null,""]
[" -b","△900","个",79,null,""]
[" -c","▽900","个",35,null,""]
[" -d","φ1000","个",39,null,""]
[" -e","八边形800","个",36,null,""]
[" -f","φ800+▽900","个",39,null,""]
[" -g","φ800+800×500","个",1,null,""]
[" -h","Φ800+八边形800","个",20,null,""]
[" -i","△1300","个",51,null,""]
[" -j","1900×900","个",3,null,""]
[" -k","1200×1500","个",2,null,""]
[" -l","1800×2800","个",11,null,""]
["604-2","双柱式交通标志",null,0,null,""]
[" -a","2200×1500","个",43,null,""]
[" -b","2200×1700","个",86,null,""]
[" -c","4300×1500","个",2,null,""]
[" -d","3300×2300","个",3,null,""]
[" -e","2400×3600","个",4,null,""]
[" -f","3400×3400","个",18,null,""]
[" -g","5000×2600","个",1,null,""]
[" -h","4200×3600","个",23,null,""]
[" -i","4800×3600","个",7,null,""]
[" -j","5400×3600","个",5,null,""]
[" -k","5600×5400","个",5,null,""]
[" -l","6400×3600","个",2,null,""]
["604-4","门架式交通标志",null,0,null,""]
[" -a","3-3200×3200","个",7,null,""]
[" -b","2800×3000+4200×3500","个",1,null,""]
[" -c","4200×3600+4200×4800","个",6,null,""]
["604-5","单悬臂式交通标志",null,0,null,""]
[" -a","2800×3000","个",6,null,""]
["604-8","里程碑","个",43,null,""]
["604-9","公路界碑","个",925,null,""]
["604-10","百米桩",null,0,null,""]
[" -a","A型百米标","个",670,null,""]
[" -b","B型百米标","个",18,null,""]
[" -c","C型百米标","个",497,null,""]
["604-11","防撞桶","个",7,null,""]
["604-12","里程牌","个",90,null,""]
["604-13","道口标注","个",246,null,""]
["604-14","附着式交通标志",null,0,null,""]
[" -a","520×320","个",16,null,""]
["605-1","路面标线",null,0,null,""]
[" -a","热熔标线","m2",56352,null,""]
[" -b","振动标线","m2",20738,null,""]
["605-6","轮廓标",null,0,null,""]
[" -a","De-Rbw-At1","个",1670,null,""]
[" -b","De-Rsw-AT1","个",290,null,""]
[" -c","De-Rbw-At2","个",122,null,""]
[" -d","De-Rsw-AT2","个",23,null,""]
[" -e","De-Rbw-E","个",3058,null,""]
[" -f","De-Rby-At1","个",1629,null,""]
[" -g","De-Rsy-AT1","个",428,null,""]
[" -h","De-Rby-At2","个",122,null,""]
[" -i","De-Rsy-AT2","个",26,null,""]
[" -j","De-Rby-E","个",2909,null,""]
["605-7","立面标记","m2",29,null,""]
["605-9","橡胶减速带","m",373,null,""]
["605-10","收费岛反光膜","m2",472,null,""]
["606-2","防眩网",null,0,null,""]
[" -a","Gs-N-C","m",3866,null,""]
[" -b","Gs-N-Gw","m",160,null,""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第600章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"800章-孟雅","index":14,"n_rows":103,"n_cols":6,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[102,0,102,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第800章 房建工程"]
["合同段编号：BMYZCB-孟雅",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
[801,"阿贵庙服务区"]
[{"v":1,"d":"-1"},"服务区综合楼","m2",3999.72,null,""]
[{"v":2,"d":"-2"},"汽修车间","m2",748.08,null,""]
[{"v":3,"d":"-3"},"变电所","m2",98.77,null,""]
[{"v":4,"d":"-4"},"变电所内高压设备及高压外线","项",1,null,""]
[{"v":5,"d":"-5"},"加油站房","m2",413.38,null,""]
[{"v":6,"d":"-6"},"锅炉房","m2",367.36,null,""]
[{"v":7,"d":"-7"},"深水机井工程","处",1,null,""]
[{"v":8,"d":"-8"},"污水处理工程","处",2,null,""]
[{"v":9,"d":"-9"},"加油棚","处",2,null,""]
[{"v":10,"d":"-10"},"储煤仓","处",1,null,""]
[{"v":11,"d":"-11"},"控制间","处",2,null,""]
[{"v":12,"d":"-12"},"平整场地","m2",53336,null,""]
[{"v":13,"d":"-13"},"服务区硬化","m2",35507,null,""]
[{"v":14,"d":"-14"},"广场砖硬化","m",7520,null,""]
[{"v":15,"d":"-15"},"连接场区上下匝道硬化","m",300,null,""]
[{"v":16,"d":"-16"},"铁艺围墙","m",540,null,""]
[{"v":17,"d":"-17"},"砖围墙","m",400,null,""]
[{"v":18,"d":"-18"},"场区采暖给排水、照明、通信外网工程","总额",1,null,""]
[{"v":19,"d":"-19"},"回填耕植土","m3",5000,null,""]
[{"v":20,"d":"-20"},"排水沟","m",400,null,""]
[{"v":21,"d":"-21"},"锅炉设备、给水及消防设备","套",1,null,""]
[{"v":22,"d":"-22"},"污水处理设备","套",2,null,""]
[{"v":23,"d":"-23"},"加油站设备","套",2,null,""]
[802,"阿贵庙收费站、养护工区",{"$nulls":3},""]
[{"v":1,"d":"-1"},"收费站综合楼","m2",1645.6,null,""]
[{"v":2,"d":"-2"},"养护工区综合楼","m2",1410.15,null,""]
[{"v":3,"d":"-3"},"养护机械库","m2",336.27,null,""]
[{"v":4,"d":"-4"},"收费站车库","m2",105.05,null,""]
[{"v":5,"d":"-5"},"变电所","m2",98.77,null,""]
[{"v":6,"d":"-6"},"变电所内高压设备及高压外线","项",1,null,""]
[{"v":7,"d":"-7"},"锅炉房","m2",261.67,null,""]
[{"v":8,"d":"-8"},"门卫","m2",54,null,""]
[{"v":9,"d":"-9"},"深水机井工程","处",1,null,""]
[{"v":10,"d":"-10"},"污水处理工程","处",1,null,""]
[{"v":11,"d":"-11"},"储煤仓","处",1,null,""]
[{"v":12,"d":"-12"},"控制间","处",1,null,""]
[{"v":13,"d":"-13"},"大门","处",2,null,""]
[{"v":14,"d":"-14"},"平整场地","m2",29685,null,""]
[{"v":15,"d":"-15"},"场区硬化","m2",16143,null,""]
[{"v":16,"d":"-16"},"上下路硬化","m2",800,null,""]
[{"v":17,"d":"-17"},"铁艺围墙","m",338,null,""]
[{"v":18,"d":"-18"},"砖围墙","m",481,null,""]
[{"v":19,"d":"-19"},"场区采暖给排水、照明、通信外网工程","总额",1,null,""]
[{"v":20,"d":"-20"},"回填耕植土","m3",5400,null,""]
[{"v":21,"d":"-21"},"排水沟","m",230,null,""]
[{"v":22,"d":"-22"},"1米钢管涵（排水管）","m",30,null,""]
[{"v":23,"d":"-23"},"收费大棚","处",1,null,""]
[{"v":24,"d":"-24"},"收费广场照明","项",1,null,""]
[{"v":25,"d":"-25"},"锅炉设备、给水及消防设备","套",1,null,""]
[{"v":26,"d":"-26"},"污水处理设备","套",1,null,""]
[803,"巴丹吉林沙漠地质公园服务区",{"$nulls":3},""]
[{"v":1,"d":"-1"},"服务区综合楼","m2",4901.3,null,""]
[{"v":2,"d":"-2"},"维修车间","m2",296.06,null,""]
[{"v":3,"d":"-3"},"设备用房","m2",200.72,null,""]
[{"v":4,"d":"-4"},"加油站房","m2",413.38,null,""]
[{"v":5,"d":"-5"},"消防泵房","处",1,null,""]
[{"v":6,"d":"-6"},"深水机井工程","处",1,null,""]
[{"v":7,"d":"-7"},"污水处理工程","处",2,null,""]
[{"v":8,"d":"-8"},"加油站棚","处",2,null,""]
[{"v":9,"d":"-9"},"储煤仓","处",1,null,""]
[{"v":10,"d":"-10"},"平整场地","m2",53337,null,""]
[{"v":11,"d":"-11"},"服务区硬化","m2",33640,null,""]
[{"v":12,"d":"-12"},"广场砖硬化","m2",6780,null,""]
[{"v":13,"d":"-13"},"铁艺围墙","m",498,null,""]
[{"v":14,"d":"-14"},"铁艺栏杆","m",115,null,""]
[{"v":15,"d":"-15"},"砖围墙","m",548,null,""]
[{"v":16,"d":"-16"},"场区采暖给排水、照明、通信外网工程","总额",1,null,""]
[{"v":17,"d":"-17"},"回填耕植土","m3",1790,null,""]
[{"v":18,"d":"-18"},"锅炉设备、给水及消防设备","套",1,null,""]
[{"v":19,"d":"-19"},"污水处理设备","套",1,null,""]
[{"v":20,"d":"-20"},"加油站设备","套",2,null,""]
[804,"巴丹吉林沙漠地质公园收费站和养护工区",{"$nulls":3},""]
[{"v":1,"d":"-1"},"收费站综合楼","m2",1963.13,null,""]
[{"v":2,"d":"-2"},"养护工区综合楼","m2",1394.96,null,""]
[{"v":3,"d":"-3"},"04养护工区维修车间","m2",276.25,null,""]
[{"v":4,"d":"-4"},"03收费站车库","m2",148.03,null,""]
[{"v":5,"d":"-5"},"设备用房","m2",220.72,null,""]
[{"v":6,"d":"-6"},"门卫","m2",59.16,null,""]
[{"v":7,"d":"-7"},"深水机井工程","处",1,null,""]
[{"v":8,"d":"-8"},"污水处理工程","处",1,null,""]
[{"v":9,"d":"-9"},"储煤仓","处",1,null,""]
[{"v":10,"d":"-10"},"平整场地","m2",28549,null,""]
[{"v":11,"d":"-11"},"场区硬化","m2",14586,null,""]
[{"v":12,"d":"-12"},"上下路硬化","m2",100,null,""]
[{"v":13,"d":"-13"},"铁艺围墙","m",350,null,""]
[{"v":14,"d":"-14"},"砖围墙","m",499,null,""]
[{"v":15,"d":"-15"},"场区采暖给排水、照明、通信外网工程","总额",1,null,""]
[{"v":16,"d":"-16"},"回填耕植土","m3",5717,null,""]
[{"v":17,"d":"-17"},"上下路填土方","m3",200,null,""]
[{"v":18,"d":"-18"},"上下路片石护坡","m3",520,null,""]
[{"v":19,"d":"-19"},"1米钢管涵（排水管）","m",40,null,""]
[{"v":20,"d":"-20"},"收费大棚","处",1,null,""]
[{"v":21,"d":"-21"},"收费广场照明","项",1,null,""]
[{"v":22,"d":"-22"},"锅炉设备、给水及消防设备","套",1,null,""]
[{"v":23,"d":"-23"},"污水处理设备","套",1,null,""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
["清单 第800章合计  人民币(元) ",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"900章-孟雅","index":15,"n_rows":181,"n_cols":7,"rows_kept":181,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[180,0,180,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第900章 机电工程"]
["合同段编号：BMYZCB-孟雅",{"$nulls":5},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单 价","合 价","备 注"]
[9200,"监控系统"]
[9202,"监控设备",{"$nulls":3},""]
["9202-1","门架式可变信息标志","套",2,null,"","包含门架、避雷器、接地、设备机箱及机箱内断路器等"]
["9202-2","以太网光端机","对",2,null,""]
["9202-3","监控管理工作站","台",4,null,""]
["9202-4","以太网交换机","台",4,null,""]
["9202-5","16端口硬盘录像机","台",4,null,""]
["9202-6","监视器","台",4,null,""]
["9202-7","2路视频数据光端机","对",4,null,""]
["9202-8","4路视频光端机","对",4,null,""]
["9202-9","半球摄像机","套",16,null,""]
["9202-10","遥控摄像机","台",8,null,"","包括云台，室外型防护罩、雨刷、设备机箱及机箱内设备等"]
[9203,"监控附属设施",{"$nulls":3},""]
["9203-1","监控配电箱","套",2,null,"","定制，内含避雷器，断路器，防盗装置等"]
["9203-2","室内配电箱","套",4,null,"","定制，内含断路器等"]
["9203-3","UPS","套",2,null,"","20KVA，单模块"]
["9203-4","19\"机柜","套",4,null,""]
["9203-5","电脑桌","套",4,null,"","含椅子"]
["9203-6","电缆YJV22-1KV-4×16mm2","m",40,null,""]
["9203-7","电缆YJV22-1KV-3×10mm2","m",2200,null,""]
["9203-8","电缆YJV22-1KV-4×10mm2","m",1000,null,""]
["9203-9","电缆YJV22-1KV-3×6mm2","m",400,null,""]
["9203-10","电缆YJV22-1KV-3×2.5mm2","m",1520,null,""]
["9203-11","同轴电缆SYV-75-5","m",680,null,""]
["9203-12","控制电缆RVVP 9×0.5","m",240,null,""]
["9203-13","网络线","m",240,null,""]
["9203-14","单模4芯光缆","m",3200,null,""]
["9203-15","尾纤","条",12,null,""]
["9203-16","电源避雷器","个",22,null,""]
["9203-17","终端盒","个",12,null,"","4芯"]
["9203-18","数据避雷器","个",10,null,""]
["9203-19","视频避雷器","个",16,null,""]
["9203-20","字符叠加器","套",20,null,"","双通道"]
["9203-21","电缆线槽","m",60,null,"","200×100mm，含弯头等"]
["9203-22","接地铜排","块",4,null,"","1000×50×5mm"]
["9203-23","接地扁钢","m",60,null,"","40×4mm"]
[9204,"监控土建",{"$nulls":3},""]
["9204-1","手孔","个",16,null,"","含电缆支架、拉线环等"]
["9204-2","φ114×4.0mm热镀锌钢管","m",60,null,""]
["9204-3","φ89×3.5mm热镀锌钢管","m",72,null,""]
["9204-4","门架式可变信息标志基础","套",2,null,"","含路侧和中央分隔带基础"]
["9204-5","遥控摄像机基础","个",4,null,""]
["9204-6","遥控摄像机立柱","套",4,null,"","含避雷器、接地等"]
["9204-7","光电缆直埋工程","m",2700,null,"","包含电缆沟的开挖、回填及回填用的细沙、盖板或者砖、回填土、标志桩等"]
["9204-8","φ32mm电缆保护钢管","m",4920,null,"","YB防水型，含接头"]
[9300,"收费系统",{"$nulls":3},""]
[9302,"系统使用的非接触IC卡",{"$nulls":3},""]
["9302-1","非接触IC卡读写器","台",10,null,""]
["9302-2","非接触式IC卡","张",200,null,"","带IC卡盒"]
[9303,"车道设备",{"$nulls":3},""]
["9303-1","车道控制机","台",8,null,"","含硬件视频捕捉卡、字符叠加器、IO接口面板"]
["9303-2","专用键盘","套",8,null,"","定制，符合内蒙古高速公路联网收费要求"]
["9303-3","显示器","台",8,null,""]
["9303-4","票据打印机","套",8,null,""]
["9303-5","车辆检测器","套",8,null,""]
["9303-6","自动栏杆","套",8,null,"","普通车道臂长3.0m，超宽车道臂长4.0m"]
["9303-7","费额显示器（含语音报价器、声光报警灯、通行信号灯）","套",8,null,"","具有声响和闪光报警功能"]
["9303-8","雨棚信号灯","套",12,null,"","含安装支架附件等"]
["9303-9","雨棚禁行灯","套",12,null,"","含安装支架附件等"]
["9303-10","手动栏杆","套",10,null,"","普通车道长度≥3.2m，超宽车道长度≥5.0m"]
["9303-11","雾灯","套",12,null,""]
[9304,"计重收费系统",{"$nulls":3},""]
["9304-1","普通车道计重收费系统","套",6,null,"","包括称台、数据采集器、轮轴识别器、感应线圈、光栅分车器、配套线缆及计重土建工程等"]
["9304-2","加宽车道计重收费系统","套",2,null,"","包括称台、数据采集器、轮轴识别器、感应线圈、光栅分车器、配套线缆及计重土建工程等"]
[9305,"内部对讲、安全报警系统",{"$nulls":3},""]
["9305-1","有线对讲主机","台",2,null,"","至少可带12个分机"]
["9305-2","有线对讲分机","套",8,null,""]
["9305-3","报警控制器","台",2,null,"","至少带12个报警踏板，含警笛"]
["9305-4","脚踏报警开关","个",8,null,""]
["9305-5","对讲报警光端机","对",2,null,""]
[9306,"计算机系统",{"$nulls":3},""]
["9306-1","收费站服务器","台",2,null,"","含专用管理软件及Windows Server 2008 R2、同时支持Redhat、CentOS和Ubuntu等Linux操作系统"]
["9306-2","收费管理、财务工作站","台",4,null,""]
["9306-3","激光打印机","台",2,null,""]
["9306-4","针式打印机","台",2,null,""]
["9306-5","以太网交换机","台",2,null,"","含光模块"]
["9306-6","广场交换机","台",2,null,"","含光模块"]
["9306-7","光盘刻录机","台",2,null,""]
["9306-8","软件",{"$nulls":3},""]
["9306-8-1","Microsoft Windows2008 Server 简体中文企业版","套",2,null,"","20用户许可"]
["9306-8-2","Microsoft SQL Server 2008 标准版","套",2,null,"","20用户许可"]
["9306-8-3","网络防病毒软件","套",2,null,"","20用户许可"]
["9306-8-4","网络管理软件","套",2,null,"","20用户许可"]
[9307,"闭路电视监视系统",{"$nulls":3},""]
["9307-1","监视管理工作站","台",2,null,""]
["9307-2","彩色喷墨打印机","台",2,null,""]
["9307-3","收费广场摄像机","台",4,null,"","含设备机箱、安装支架、立柱"]
["9307-4","收费亭摄像机","台",8,null,""]
["9307-5","收费车道摄像机","台",8,null,"","含安装支架、立柱"]
["9307-6","监控室摄像机","台",2,null,""]
["9307-7","财务室摄像机","台",2,null,""]
["9307-8","8路音视频复用光端机","对",2,null,""]
["9307-9","8路视频复用光端机","对",2,null,""]
["9307-10","视频数据复用光端机","对",4,null,""]
["9307-11","主监视器","台",4,null,""]
["9307-12","四画面分割器","台",2,null,""]
["9307-13","16路数字录像机","台",2,null,""]
["9307-14","视频矩阵切换控制器","台",2,null,"","含2套遥控键盘，报警端口"]
["9307-15","视频分配放大器","台",2,null,""]
["9307-16","液晶监视器","块",20,null,""]
["9307-17","拾音器","个",8,null,""]
[9308,"综合控制台",{"$nulls":3},""]
["9308-1","控制台","套",2,null,"","6000×800mm，定制，带活动座椅"]
[9309,"收费附属设施",{"$nulls":3},""]
["9309-1","监视器台架","套",2,null,"","定制，可放置10台32\"彩色液晶监视器"]
["9309-2","19英寸标准机柜","个",4,null,"","42U，带电源插座"]
["9309-3","UPS","台",2,null,"","40KVA，三相+N+G，工频在线机"]
["9309-4","空调","台",6,null,"","柜式，3P"]
["9309-5","收费广场机柜","个",2,null,"","19英寸标准机柜，10U，600mm×800mm×560mm"]
["9309-6","视频避雷器（广场）","个",12,null,""]
["9309-7","数据避雷器（广场）","个",12,null,""]
["9309-8","电源单相避雷器","个",12,null,""]
["9309-9","电源三相避雷器","个",4,null,""]
["9309-10","电源室动力配电柜","套",2,null,"","含电源防雷器、电压表、电流表、断路器、空开等"]
["9309-11","监控室配电箱","套",2,null,"","含电源防雷器、空开、断路器等"]
["9309-12","收费广场配电箱","套",2,null,"","含避雷器、空气开关等"]
["9309-13","收费亭配电箱","套",8,null,"","含避雷器、空气开关等"]
["9309-14","金属护线槽","m",104,null,"","200×100mm"]
["9309-15","接地汇流排","块",2,null,"","1000×50×5mm"]
["9309-16","扁钢","m",700,null,"","40×4mm"]
["9309-17","镀锌角钢","个",80,null,"","50×50×5"]
["9309-18","电力电缆",{"$nulls":3},""]
["9309-18-1","YJV-1KV-4×16+1×10mm2","m",700,null,""]
["9309-18-2","YJV-1KV-4×16mm2","m",40,null,""]
["9309-18-3","YJV-1KV-3×10mm2","m",100,null,""]
["9309-18-4","YJV-1KV-3×6mm2","m",1700,null,""]
["9309-18-5","YJV-1KV-3×2.5mm2","m",800,null,""]
["9309-18-6","YJV-1KV-3×1.5mm2","m",760,null,""]
["9309-19","电缆",{"$nulls":3},""]
["9309-19-1","RVVP-2×1.5mm2","m",880,null,""]
["9309-19-2","RVVP-5×1.5mm2","m",600,null,""]
["9309-19-3","RVVP-3×1.5mm2","m",80,null,""]
["9309-19-4","RVVP-9×0.5mm2","m",320,null,""]
["9309-19-5","KVYHR1x1.5","m",160,null,""]
["9309-20","同轴电缆","m",2540,null,"","SYV-75-5"]
["9309-21","网络线","m",580,null,"","UTP-5"]
["9309-22","单模16芯","m",400,null,""]
["9309-23","地线",{"$nulls":3},""]
["9309-23-1","地线","m",200,null,"","VV-1×35mm2"]
["9309-23-2","地线","m",200,null,"","VV-1×16mm2"]
["9309-24","市话电缆","m",160,null,"","HYAT-15×2×0.9mm2"]
["9309-25","尾纤","条",24,null,"","5米单模，FC/PC"]
["9309-26","光终端盒","个",8,null,""]
[9310,"收费土建",{"$nulls":3},""]
["9310-1","收费岛",{"$nulls":3},""]
["9310-1-1","单向收费岛","个",8,null,"","40米现浇混凝土船形岛，含岛上预埋管线、护栏、防撞柱及设备基础等"]
["9310-1-2","双向收费岛","个",2,null,"","72米现浇混凝土船形岛，含岛上预埋管线、护栏、防撞柱及设备基础等"]
["9310-2","收费亭",{"$nulls":3},""]
["9310-2-1","单向收费亭","个",8,null,"","2600mmX1600mmX2500mm，采用不锈钢型材做骨架，外装氟碳喷涂单层铝板，内填保温材料，亭内采用铝塑板饰面，收费亭壁厚不小于8cm，玻璃采用双层中空隔热玻璃（带色），含收费桌椅，空调、灯、电暖气等"]
["9310-2-2","双向收费亭","个",2,null,"","2600mmX1600mmX3800mm，采用不锈钢型材做骨架，外装氟碳喷涂单层铝板，内填保温材料，亭内采用铝塑板饰面，收费亭壁厚不小于8cm，玻璃采用双层中空隔热玻璃（带色），含收费桌椅，空调、灯、电暖气等"]
["9310-3","预埋管线",{"$nulls":3},""]
["9310-3-1","φ114×4.0mm热镀锌钢管","m",1160,null,""]
["9310-3-2","φ89×4.0mm热镀锌钢管","m",640,null,""]
["9310-3-3","Φ75×2.5mm PVC排水管","m",100,null,""]
["9310-3-4","Ф32/28 硅芯管","m",3480,null,"","穿于广场横穿钢管中"]
["9310-4","基础",{"$nulls":3},""]
["9310-4-1","收费广场摄像机基础（含手孔）","套",4,null,""]
["9310-4-2","普通车道计重收费土建工程","条",6,null,"","含基坑、称台基础、排水管埋设等"]
["9310-4-3","超宽车道计重收费土建工程","条",2,null,"","含基坑、称台基础、排水管埋设等"]
["9310-5","人手孔",{"$nulls":3},""]
["9310-5-1","收费广场路肩人孔","个",4,null,"","含电缆支架、拉线环、铁盖等"]
["9310-5-2","收费亭下人孔","个",10,null,"","含电缆支架、拉线环等"]
[9311,"备品备件",{"$nulls":3},""]
["9311-1","收费员键盘","个",2,null,""]
["9311-2","数据图像叠加器","个",2,null,""]
["9311-3","自动栏杆","台",1,null,""]
["9311-4","费额显示器及语音报价器","块",1,null,""]
["9311-5","票据打印机","台",2,null,""]
["9311-6","车辆检测器","套",1,null,""]
["9311-7","黄色闪光报警器","台",1,null,""]
["9311-8","车道工控机","台",1,null,""]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第900章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"汇总表","index":16,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,4],[4,1,11,1],[11,2,11,3],[12,1,19,1],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.4 投标报价汇总表"]
[]
["合同段编号：BMYZCB",{"$nulls":3},"货币单位：人民币元"]
["序号","名称","章次","科 目 名 称","金额(元)"]
[1,"巴孟\n",100,"总则",""]
[2,null,200,"路基",0]
[3,null,300,"路面",0]
[4,null,400,"桥梁、涵洞",0]
[5,null,600,"安全设施及预埋管线",0]
[6,null,800,"房建工程",0]
[7,null,900,"机电工程",0]
[8,null,"第100章～700章清单小计",null,0]
[9,"孟雅",100,"总则",""]
[10,null,200,"路基",0]
[11,null,300,"路面",0]
[12,null,400,"桥梁、涵洞",0]
[13,null,600,"安全设施及预埋管线",0]
[14,null,800,"房建工程",0]
[15,null,900,"机电工程",0]
[16,null,"第100章～700章清单小计",null,0]
[17,null,"已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计",null,0]
[18,null,"清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合价\n（即8+16-17）=18",null,""]
[19,null,"计日工合计",null,0]
[20,null,"暂列金额（本项目不予考虑）",null,0]
[21,null,"投标报价（8+16+20）=21",null,0]